一、服务范围及内容
主要维修校园内各楼宇破碎的玻璃，包括但不限于：
1.普通玻璃：窗户玻璃、门玻璃、普通平板玻璃更换（5mm、8mm等规格）。
2.钢化玻璃：单层钢化玻璃、双层钢化夹胶玻璃、双层钢化中空玻璃更换。
3.幕墙玻璃：建筑物外立面幕墙玻璃、玻璃采光顶、玻璃雨棚玻璃更换。
4.消防玻璃：消火栓柜专用玻璃更换（3mm等规格）。
5.其他玻璃：铝合金门窗玻璃、玻璃隔断、镜面玻璃、异形玻璃等维修更换。
二、技术参数要求
1. 玻璃材料要求
更换的玻璃须是全新未使用过的合格产品，符合国家有关规范及行业标准。
钢化玻璃应符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》国家标准。
夹层玻璃应符合GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》国家标准。
中空玻璃应符合GB/T 11944-2012《中空玻璃》国家标准。
消防玻璃应符合GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》相关要求。
2. 安装工艺要求
拆除破损玻璃时应采取安全防护措施，防止碎片坠落伤人，拆除后的破损玻璃由供应商负责清理并规范处置。
安装前应对玻璃安装框、密封胶条等附件进行检查、清理和必要修复。
玻璃安装应牢固、平整，胶条或密封胶应饱满、均匀，无气泡、无开裂。
高空作业（2米以上）必须配备安全绳、安全带等防护装备，严格遵守高空作业安全规范。
幕墙玻璃、玻璃采光顶等高空玻璃更换，供应商应制定专项施工方案和安全保障措施。
3. 质量验收
玻璃尺寸应与原玻璃规格一致，安装后无晃动、无渗漏。
安装完成后应进行淋水试验，确保密封性良好。
钢化玻璃表面应平整，不得有明显的波纹、麻点等缺陷。
三、综合服务要求
1. 响应时效（同包1，略）
2. 维修管理（同包1，略）
3. 安全文明施工（同包1，但高空作业必须持证）
4. 质保服务
玻璃更换维修质保期为12个月，自维修验收合格之日起计算。
质保期内出现维修质量问题（如玻璃破损、密封不严、渗漏等），供应商应在接到通知后48小时内免费维修或更换。
四、报价要求
供应商须按以下格式填报《玻璃更换服务单价报价表》，不得改变格式。
玻璃更换服务单价报价表
	序号
	规格参数
	数量
	最高限价
（元）
	投标指导价
（元）
	备注

	1
	835MM*1240MM铝合金纱窗
	1
	250
	
	综合楼

	2
	1962MM*1459MM镜子
	1
	800
	
	公寓楼

	3
	1209MM*585MM中空双层玻璃
	1
	250
	
	公寓楼

	4
	615MM*1190MM中空双层玻璃
	1
	350
	
	公寓楼

	5
	1123MM*2213MM钢化玻璃单层
	1
	650
	
	图书馆办公室

	6
	700MM*1250中空双层玻璃
	1
	250
	
	教学楼

	7
	285MM*650MM普通单层玻璃
	1
	100
	
	柜门玻璃

	8
	680MM*532MM普通单层玻璃
	1
	250
	
	教学楼

	9
	1370MM*1340MM中空双层玻璃
	1
	350
	
	教学楼

	10
	622MM*1370MM中空双层玻璃
	1
	350
	
	教学楼

	11
	277MM*1567MM单层普通玻璃
	1
	350
	
	文件柜

	12
	915MM*1090MM双侧夹胶玻璃
	1
	500
	
	图书馆

	13
	836MM*340MM普通单层玻璃
	1
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	宿舍楼楼门

	14
	1150MM*670MM中空双层玻璃
	1
	450
	
	公寓楼

	15
	807MM*570MM中空双层玻璃
	1
	350
	
	公寓楼

	16
	785MM*817MM中空双层玻璃
	1
	250
	
	公寓楼

	17
	865MM*940MM中空夹胶玻璃
	1
	250
	
	公寓楼

	18
	1650MM*480MM中空夹胶玻璃
	1
	350
	
	公寓楼

	19
	1470*1695MM钢化夹胶玻璃
	1
	1000
	
	图书馆

	20
	1000MM*1180中空夹胶玻璃
	1
	450
	
	图书馆

	21
	650MM*1450MM中空夹胶玻璃
	1
	450
	
	实训楼

	22
	1460MM*610MM中空夹胶玻璃
	1
	350
	
	综合楼

	23
	700MM*1170MM中空夹胶玻璃
	1
	250
	
	教学楼

	24
	720MM*600MM中空夹胶玻璃
	1
	250
	
	教学楼

	25
	1000MM*1330MM中空夹胶玻璃
	1
	350
	
	教学楼

	26
	1150MM*670MM中空双层玻璃
	1
	300
	
	公共区域

	27
	770MM*1140MM中空双层玻璃
	1
	300
	
	公共区域

	28
	755MM*1140MM中空双层玻璃
	1
	300
	
	公共区域

	29
	750MM*1412MM中空双层玻璃
	1
	300
	
	公共区域

	30
	795MM*533MM中空双层玻璃
	1
	250
	
	公共区域

	31
	760MM*530MM中空双层玻璃
	1
	250
	
	公共区域

	32
	800MM*480MM中空双层玻璃
	1
	250
	
	公共区域

	33
	常用小型定制窗户（含窗框、玻璃）1㎡
	1
	1000
	
	各楼宇

	34
	常用小型定制异形玻璃 1㎡
	1
	600
	
	公共区域

	总计
	
	
	
	
	



