清单
	总校区监理服务

	序号
	监理部位
	价格
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]土石方开挖
	
	按图纸标高监理

	2
	地基处理
	
	按图纸监理

	3
	钢筋绑扎
	
	按图纸监理

	4
	混凝土浇筑
	
	按图纸监理

	5
	泵房防水处理
	
	按图纸监理

	6
	泵房内部设备安装
	
	按图纸监理

	7
	回填、绿化恢复
	
	按图纸监理

	桃林校区监理服务

	序号
	监理部位
	价格
	备注

	1
	土石方开挖
	
	按图纸标高监理

	2
	地基处理
	
	按图纸监理

	3
	钢筋绑扎
	
	按图纸监理

	4
	混凝土浇筑
	
	按图纸监理

	5
	泵房内部设备安装
	
	按图纸监理

	6
	泵房、水池防水处理
	
	按图纸监理

	7
	回填、绿化恢复
	
	按图纸监理

	雁儿湾校区监理服务

	序号
	监理部位
	价格
	备注

	1
	地基基础开挖
	
	按图纸标高监理

	2
	地基处理
	
	按图纸监理

	3
	钢筋绑扎
	
	按图纸监理

	4
	梁体混凝土浇筑
	
	按图纸监理

	5
	砖墙
	
	按图纸监理

	6
	泵房防水处理
	
	按图纸监理

	7
	泵房内部设备安装
	
	按图纸监理


要求派驻现场监理人员必须健全、专业配套，所派监理人员 2 人以上，其中：总监理工程师1人，为注册监理工程师且注册专业为 建筑工程；其他现场监理人员  1  人,其中注册监理工程师  1  人。

工程内容：兰州职业技术学院三校区消防泵房改造工程。包括总校区拆除原框架结构水泵房，在原址上新建地下式水泵房，桃林分校区新建地下消防水池及水泵房一座。总校区水泵房建筑面积83.66平方米，桃林分校区水泵房建筑面积199.51平方米，均采用钢筋混凝土框架结构、筏板基础，地基做换填处理，屋面覆种植土，楼地采用细石混凝土，内墙面水泥砂浆抹面，底板及外墙面防水采用SBS改性沥青卷材防水，顶板防水采用SBS改性沥青卷材防水+耐根穿刺防水卷材，安装钢制门、铝合金平开窗等。雁儿湾校区新建水泵房建筑面积56.25平方米，采用条形基础，地基做换填处理，外墙体采用多孔砖，屋面防水采用SBS改性沥青卷材防水，水泥砂浆楼地面，内墙面刷乳胶漆，外墙抹水泥砂浆；安装钢制门、铝合金平开窗等。
室内安装消防及喷淋管道均采用热浸锌镀锌钢管，管径DN≤50毫米采用丝扣连接，DN＞50毫米采用卡箍连接，阀门及需拆卸处采用法兰连接，给水管采用外涂锌镍内涂PE钢管卡箍连接，排水管及废水管采用内涂塑PVC钢管沟槽连接，安装阀门、消防加压泵、喷淋加压泵、增压稳压设备连接至原有消防水池；电气工程主要包含照明、动力、火灾自动报警、防雷接地系统，安装控制柜、配电箱、灯具、开关等，敷设管线，与原有消控室连接。
室外移植乔木，室外消防及喷淋管道、电气管线敷设均采用直埋敷设，砌筑电缆井，其中混凝土道路管沟恢复做法为30厘米3:7灰土垫层及13厘米混疑土面层；沥青道路恢复做法为25厘米水泥稳定砂砾底基层+25厘米水泥稳定碎石基层+6厘米厚粗粒式沥青混凝土+5厘米厚中粒式沥青混土+4厘米厚细粒式沥青混凝土，草坪处管沟恢复成品草坪；管道均采用内外壁热浸镀锌钢管卡箍连接；顶埋镀锌钢管及塑料穿线管，敷设电缆、电线及控制线至原有消控室等。

