2025年度“三区”科技人员专项计划（榆中县兴隆山村）视频制作项目技术参数
	序号
	设备名称
	规格（配置）

	1
	直播营销培训视频
	1.按要求设计视频脚本；
2.提供视频录制场地，设备支持，现场拾音；
3.剪辑合成，成品视频时长≥150分钟
4.视频技术规格
（1）视频信号源
①稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
②信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。
③色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
④视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。
（2）频信号源
①声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道(如录音设备无第3声道,则录于第2声道)。
②电平指标：-2db —— -8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。
③音频信噪比不低于48db。
④声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。
⑤伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。
（3）视频压缩格式及技术参数
①视频压缩采用H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。
②视频码流率：动态码流的最低码率不得低于1024Kb
③视频分辨率
前期采用高清16:9拍摄，设定为1920×1080p。
④视频画幅宽高比
分辨率设定为1920×1080p，选定 16:9
⑤帧速率≥23.976fps
⑥扫描方式采用逐行扫描
（4）音频压缩格式及技术参数
①音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式
②采样率48KHz 
③音频码流率128Kbps (恒定)
④双声道，做混音处理。
（5）封装：采用MP4封装。



