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	序号
	项目
	单位
	规格
	数量
	备注
	参数及要求

	1
	扫把簸箕套装
	把
	无缝贴合地面
	110
	
附样品
	升级款-熟胶耐摔两件套；微曲面设计，扫地不落灰，侧面加厚卷边曲线， 高颜值设计；加密梳齿一体式梳齿设计，无需手拽脏乱毛发。  
82*30cm   70*26cm

	2
	拖把
	把
	大号，木杆1.2米
	150
	附样品
	圆头木柄拖把 杆材质：实木杆1.2米 加大头

	3
	垃圾桶
	个
	大号
	85
	
	大号，加厚，加大口径；PP材质，磨砂桶身；北欧色彩，宽大开口加大口径，方便丢扔，加高桶底耐磨损，使用更长久。

	4
	拖把桶
	个
	加厚PP材质
	128
	附样品
	简约地拖桶： 材质:PP材质  31CM*50CM*35CM  弧度出水口倒水快不易溅出，快速沥干；加厚加大沥水篮， 桶身光滑无毛刺，采用加厚PP材质，拒绝回料，品质保障； 底部滑轮设计，移动便捷、底座4个滚轮推移无负重，人体工学提手提拿方便；波浪形握感舒适、省时省力；加厚沥水篮均匀网状沥水篮、清洁省力。

	5
	板拖
	个
	100cm
	10
	附样品
	100CM  型号：PT01  布套式  耐腐蚀度：8级(含)-8.9级(含)  杆材质：不锈钢  
拖把杆的承重：10KG以上；拖布材质：棉线   360°顺畅旋转，无噪音，操作轻松，清洁不留死角，优质五金件，不易生锈； 加厚强化铝合金杆，抗压、耐用、不易断，握感舒适，可拆卸，方便存放和运输，自带螺纹接口，牢固耐用。

	6
	板拖
	个
	60cm
	18
	附样品
	60CM 型号：PT01  布套式  耐腐蚀度：8级(含)-8.9级(含)。杆材质：不锈钢
拖把杆的承重：10KG以上；拖布材质：棉线   360°顺畅旋转，无噪音，操作轻松，清洁不留死角，优质五金件，不易生锈。

	7
	锯末
	袋
	无掺杂物
	38
	
	实木锯末5斤  垫料类型：木屑

	8
	吸尘埃剂
	瓶
	超宝/斯图
	30
	
	超宝：产品容量3.8L；产品名称：静电吸尘埃剂
产品特点：高效除尘、静电吸附、上光增亮、无损地板。
适用对象：各种材质的地板
主要成分：异链烷烃溶剂、石油衍生物、香精等



