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	序号
	耗材、设备名称
	品牌
	型号
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	数字交流毫伏表套件
	伍陆电子
	JS-56-190
	供电电压：DC15V（直流电源），板子尺寸：158*102MM，含原理图，调节可调电阻RP1使得T1点对地电压为1V要求误差在1%以内
	6
	套

	2
	物体流量计数器电子产品装配竞赛套件
	伍陆电子
	JS-56-26
	供电电压：9V交流电源，板子尺寸：60*80MM，含原理图，主要由红外对射，放大整形、计数显示、计满输出和稳压电源组成
	6
	套

	3
	汽车倒车测速测距竞赛套件
	伍陆电子
	JS-56-56
	供电电压：DC12V（直流电源），板子尺寸：106*142MM，含原理图，该产品由以下电路组成，超声波发射电路，超声波接受电路，提示音发生器，直流电机控制电路，转速检测电路，单片机电路，显示电路和电源电路
	6
	套

	4
	模拟洗衣机控制器竞赛套件
	伍陆电子
	JS-56-49
	供电电压：DC5V（直流电源），板子尺寸：95*123MM，含原理图，水位拨动开关S1，拨到上面表示水位已满，拨到下边，表示水位未满，漂洗时间第一次为4分钟，第二次为2分钟
	6
	套

	5
	智能垃圾箱垃圾分类竞赛
	伍陆电子
	JS-56-288
	供电电压：12V（直流电源），板子尺寸：95*65MM，含原理图，P2处正确连接12V直流电源，用万用表测得U3的3脚处+5V电压，U4的5脚有-12V电压，U10的2脚为-5V电压。D6正常点亮。语音正常工作，上电后语音播报“欢迎智能垃圾箱”，按键电路正常工作。
	6
	套

	6
	智能高温报警电路竞赛套件故障检修板电子装调
	伍陆电子
	JS-56-223
	供电电压：6V交流电源，板子尺寸：100*60MM，含原理图，智能高温报警电路由电子技术中的模拟电路和数字电路组成，整个电路包括：电源电路、比较电路、继电器驱动电路、振荡电路、译码、驱动及显示电路、电路可接交、直流电压而工作。
	6
	套

	7
	两位倒计时电路套件故障检修电子技能抽查考核实训
	伍陆电子
	TJ-56-620
	供电电压：DC5V（直流电源），板子尺寸：70*50MM，含原理图，倒计时电路是由时基集成电路NE555、十进制计数器CD40192、与非门CD4011、七段数码管译码驱动器CD4511及周围元件组成。
	6
	套

	8
	厨房综合报警器技能装调竞赛套件故障板
	伍陆电子
	JS-56-196
	供电电压：12直流电源，板子尺寸：110*97MM，含原理图，电源电路工作正常从JP3接入工作台上的12V电源，单片机自检正常。
	6
	套

	9
	食堂人流量监测系统竞赛套件电子装配焊接故障检修Labview
	伍陆电子
	JS-56-314
	供电电压：DC5V（直流电源），板子尺寸：165*125MM，含原理图，电源电路正常：JP2接入5V直流电压，LED1点亮。液晶显示正常：12864液晶显示。温度检测电路正常：可实时显示环境的温度变化，调节W1可校准湿度值。
	6
	套

	10
	固态硬盘
	西部数据/WD
	WDS200T3B0C-SSD；WD Blue SN570
	容量：2TGB；接口类型：M.2 NVME；尺寸不大于：22×1×80mm；读写速度不小于：3500MB/s；支持软件（企业自有）监控功能；随机读取4KB IOPS：600K；随机写入4KB IOPS：600K；耐久度：900；重量不大于：6.5g±1g；
	2
	块

	11
	无线蓝牙耳机
	征骑兵
	PRO4尊享版
	白色，声道：2.0，蓝牙版本：5.2，防水性能：IPX5，耳塞式，传输半径：10m，双边立体声，智能触控
	4
	对

	12
	无线蓝牙耳机
	征骑兵
	PRO4顶配版
	白色，声道：2.0，蓝牙版本：增强版5.3，防水性能：IPX5，耳塞式，传输半径：10m，双边立体声，13mm大喇叭
	2
	对
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