工商技师学院艺术设计学院世赛油漆与装饰项目耗材经费预算表 
	序号
	耗材名称
	详细技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	吹尘枪暴力涡轮风扇手持吹尘枪
	便携高速涡轮风机，ABS材质机身，尺寸≧147mmX96mmX42mm，整机重≧295g；采用≧29mm涵道结构，整机功率≧180W，最大风压≧180G；内置2节≧21700动力电芯、总容量≧3000mAh，额定充电功率≧10W、峰值≧13W快充；多风速档位，低档续航≧90分钟、最高档续航约≧9分高速无刷电机≧130,000转/分钟，风压：180g。
	1
	台
	

	2
	尼龙毛排刷
	整体材质：笔毛为人造合成毛，笔杆为实木材质/20号画笔专项参数：笔锋宽度≧19mm，笔锋长度≧21mm，画笔总长≧181mm/50号画笔专项参数：笔锋宽度≧48mm笔锋长度≧26mm，画笔总长≧200mm/供货产品为德国原装正品，笔毛排列密实整齐、回弹韧性好，无炸毛、掉毛、缺毛、歪锋问题；金属笔箍紧固无松动，实木笔杆表面光滑完好，无开裂、毛刺、磕碰变形/20号，50号两个规格各2只
	4
	支
	

	3
	尼龙毛斜头画笔
	笔头样式：斜头。笔毛材质：进口尼龙笔毫，硬度适中、回弹弹性优秀、储水性良好、作画可控性强。笔管材质：不锈钢镀铝铜材质，表面光亮质感佳、不易生锈、紧锁笔头，高强度使用不易脱落。笔杆材质：优质实木笔杆，表面细腻光滑、长度适中握持手感舒适，6号画笔参数：笔锋长度：1.5cm，笔锋宽度≧0.9cm，画笔整体总长≧27cm/7号画笔参数：笔锋长度≧1.5cm，笔锋宽度≧1.2cm，画笔整体总长≧27cm/8号画笔参数：笔锋长度≧1.7cm，笔锋宽度≧1.3cm，画笔整体总长≧27cm/6号，7号，8号各4支
	12
	支
	

	4
	尼龙毛长杆排刷
	材质：合成尼龙笔毛、镀铝铜防锈笔管、烤漆长木质笔杆。特性：笔毛直顺细腻、弹性佳、铺色均匀；笔箍紧固不易脱头、不易生锈；烤漆笔杆触感顺滑、做工精致。适用：油画、丙烯、版画等绘画创作与教学。1号排刷参数：笔锋宽度≥30mm，笔锋厚度≥6.5mm，笔锋长度≥38mm。

3号排刷参数：笔锋宽度≥50mm，笔锋厚度≥7.5mm，笔锋长度≥42mm。

 4号规格：笔锋宽度≥60mm，笔锋厚度≥8mm

，笔锋长度≥46mm。

1号3号4号各2支
	6
	支
	

	5
	调漆量杯
	680ml油漆专用带刻度一次性调漆调色杯，杯身高度≥11.7cm，食品级加厚PP环保材质，无异味、抗摔抗压、长期浸泡油漆不易变形、耐腐蚀耐溶剂；杯身印刷精准体积刻度与油漆标准配比刻度（1:1、2:1、3:1），刻度清晰不易磨损，配套独立密封盖，调色后可密封静置、防止漆料干结滴落；整箱规格≥200只/箱，杯身通透透光，配色、调色比例观察直观精准，0.7L,一箱200个
	1
	箱
	

	6
	水性原子灰
	常温阴凉环境保质期≥12个月，膏体细腻均匀、填充密实度≥高标准，批刮顺滑无气泡、成型附着力≥强，固化硬度≥高、韧性≥佳，具备≥强效抗开裂、抗塌陷、防水防霉、抗黄变、快干易打磨、长期附着不易脱落特性；水性净味低异味配方；适配各类实木桌椅、木质门、木地板、复合家具、木器构件及墙面破损坑洼找平修补，规格为标准桶装，常规单桶净重≥10kg、桶身外径≥28cm、桶高≥36cm，
	2
	桶
	

	7
	水性调和漆
	立邦保得丽水性调和漆（彩色高光款），单桶净含量≥3KG，单箱规格≥4桶，产品净味环保、各色遮盖力强，底色覆盖性能优异，单遍耗漆量≥8-10平方米/公斤（以干膜厚度30微米涂刷测算），单遍涂布率≥8-10平方米/L，允许加水最大稀释比例≤20%，标准重涂间隔≥3小时，全程清水稀释、施工完工后工具清水即可清洗；3KG单桶罐装外径≥18cm、桶身高度≥22cm;铁红、黄色、中蓝色三色，一箱四桶，每个颜色一箱。
	3
	箱
	

	8
	水性调和漆
	立邦保得丽水性调和漆（高光白色），单桶净含量≥13KG，单箱规格≥4桶，光泽≥高光漆面，净味环保、白色遮盖力优异，单遍耗漆量≥8-10平方米/公斤（以干膜厚度30微米涂刷测算），单遍涂布率≥8-10平方米/L，允许加水最大稀释比例≤20%，标准重涂间隔≥3小时，涂装施工停顿及完工后所有工具清水即可直接清洁；适配室内外铁木构件通用翻新涂装，铁器基材需彻底打磨除锈、完好旧漆膜打磨拉毛后涂刷≥2遍，木器基材顺纹打磨至顺滑、先涂刷水性封闭剂≥1遍后，再涂刷本调和漆≥2遍；水性低气味配方，13KG单桶罐装外径≥28cm、桶身高度≥35cm
	2
	桶
	

	9
	充电折叠工作灯
	最大正面光通量≥600LM，顶部光通量≥100LM，电池容量≥2600mAH，锂聚合物电池

有线充电时长≤2.5小时，无线充电时长≤4.5小时，正面灯续航时长≥3-10小时，顶灯续航时长≥10小时，产品整体重量≤0.3KG，外形尺寸（长×宽×高）≥205mm×55mm×40mm，防护等级≥IP65防水防尘，支持无线充电+有线充电双充电模式；配备可折叠多角度调节支架、110°大范围照明角度；正面灯支持无级调光；背部与底部带磁吸吸附结构、背部360°可旋转挂钩；高韧性工程覆胶外壳，恒流驱动亮度稳定，轻便坚固耐用，适配油漆装饰施工、打磨检修
	1
	个
	

	10
	偏心振动打磨机
	6寸圆形偏心振动打磨机，有刷电机箱装款，EC无刷款、纸盒简装裸机款，Systainer 专业密封工具箱，工具箱外形尺寸≥396mm×296mm×237mm，整机净重≥1.8kg；设备额定输入功率≥310W，空载偏心转速调节范围4000-10000r/min，研磨偏心冲程≥5mm（5号大冲程，适配粗找平、中修全流程打磨，严禁3mm小冲程细磨款替代），配套磨垫工作直径≥150mm（标准6寸盘），集尘接口直径≥27mm，可直接适配全系6寸17孔植绒砂纸与配套集尘设备。

设备采用双轴承传动结构，整机使用寿命与运行稳定性≥行业普通打磨机；搭载多孔喷射流强力集尘技术，作业粉尘吸附效率≥90%，原生无级调速旋钮、锁定开关、快速插拔防缠绕电源线设计。
	1
	台
	

	11
	雪弗板
	≥1220*2440*6mm/材质：聚氧乙烯/密度≥0.5/颜色：白色
	16
	张
	

	12
	手推平板车
	产品尺寸≧90*60*88cm，塑料材质为ABS,负荷载重≧600斤，脚轮直径≧12cm，板面离地≧18cm，脚轮材质为软橡胶静音，扶手采用可折叠，车板采用全新料加密车板
	1
	个
	

	
	
	
	
	
	


