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[bookmark: _Toc20830]第一部分  竞争性磋商公告

兰州职业技术学院2023年电梯维保项目

    兰州职业技术学院2023年电梯维保项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1、 磋商文件编号：LZCS—2023008
2、 磋商内容：兰州职业技术学院2023年电梯维保项目
三、供应商资格要求：
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
6.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，会计师事务所出具的审计的完整的财务报告（复印件）或银行资信证明。
7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8.供应商需提供须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9.以上条款为本项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加,须提供第4项，若法人授权人参加,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作磋商响应性文件的，将视为无效投标。
10.本项目不接受联合体竞价。
四、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及招标文件获取
磋商文件获取时间：2023年7月6日至 2023年7月19日。
获取方式及地点：网上自行获取：兰州职业技术学院官方网站（http:// http://www.lvu.edu.cn/）在线获得
获磋商文件售价：免费
六、磋商截止时间、磋商时间及地点 
（一）磋商截止时间：2023年7月19日10时00分（北京时间）。 
（二）磋商文件递交地点：兰州职业技术学院
（三）磋商时间：2023年7月19日10时00分（北京时间）。 
（四）磋商地点：兰州职业技术学院综合楼614会议室
七、联系方式 
采 购 人：兰州职业技术学院 
联 系 人：吴老师  
联系地址：兰州市安宁区刘沙公路37号
联系电话：0931-7619761

兰州职业技术学院                                           
2023年7月6日 
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[bookmark: _Toc14913][bookmark: _Toc17640][bookmark: _Toc24202]一、供应商须知资料表
本表关于本项目的服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改。
	项号
	内    容

	1
	项目名称：兰州职业技术学院2023年电梯维保项目

	2
	磋商内容：电梯维保        项目预算：7.5万元

	3
	    服务期限：一年

	4
	[bookmark: _GoBack] 项目预算：7.5万元

	5
	投标有效期：90 日历天（从投标截止之日起）

	6
	供应商资格要求：
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
6.资格承诺函
7.供应商应具有特种设备安装改造修理、机械设备维护业务范围的营业执照，须具备特种设备安装改造维修（电梯）B级及以上许可证（有效的旧证），或特种设备安装改造修理单位许可电梯安装（含修理）（新证）许可项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。
8.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
9.本项目不接受联合体竞价。
以上条款为本项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加,须提供第4项，若法人授权人参加,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作响应性文件的，将视为无效投标。

	7
	磋商响应文件及电子版要求：
纸质文件份数：正本一套、副本二套；
电子版文件要求：电子版一份（U盘一份），分别密封（单独提交，提交不退）；U盘为PDF文件（电子版内容要与投标正本一致并加盖公章）。

	8
	供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）,未按规定签字盖章的，按无效投标处理。

	9
	磋商文件澄清:
供应商于2023年7月15日17点00分之前将磋商文件有关问题以书面形式发至采购单位统一答复，逾期不再受理。

	10
	评标方法：综合评分法。

	11
	递交磋商文件地点、时间：
递交磋商文件的地点：兰州职业技术学院综合楼614会议室
递交磋商文件时间：2023年7月19日14:00之前。
必须在此时间前将磋商文件、报价一览表、电子文档等文件按招标文件规定密封后送达开标地点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。
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[bookmark: _Toc103602601][bookmark: _Toc20828][bookmark: _Toc420957350]
二、供应商须知
[bookmark: _Toc103602602][bookmark: _Toc420957351][bookmark: _Toc520356143]一、说  明
[bookmark: _Toc103602603][bookmark: _Toc35423885][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc420957352]1、招标采购单位及合格的投标人
1.1招标采购单位：系指本项目中“采购人”。
1.2满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：
1.2.1不接受联合体投标。
1.2.2投标人必须报名并登记备案，否则无资格参加本次投标。
[bookmark: _Toc420957353][bookmark: _Toc103602604][bookmark: _Toc35423886][bookmark: _Toc420957354][bookmark: _Toc520356145]2、合格的服务
2.1服务系指磋商文件规定的投标人须承担的与招标有关的各项服务以及其他类似的义务。
[bookmark: _Toc35423887][bookmark: _Toc103602605]3、投标费用
3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。
[bookmark: _Toc420957355][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc103602606][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc516367020]二、竞争性磋商文件
4、竞争性磋商文件构成
4.1竞争性磋商文件包括：
(1)竞争性磋商公告
(2)供应商须知及前附表
(3)合同条款及合同格式
(4)竞争性磋商响应文件格式
(5)采购需求
4.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容。如果供应商未按竞争性磋商文件要求提供全部资料或提交的竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，那么供应商将承担其风险，并有可能导致竞争性磋商响应文件被拒绝。
4.3竞争性磋商文件的最终解释权归代理机构所有。
5、竞争性磋商文件的澄清
5.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止日期五天前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式如信函、电报、电传、传真等通知招标代理机构，招标代理机构对投标截止日期前五天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送每个购买竞争性磋商文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。
6、竞争性磋商文件的修改
6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。
6.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式包括电子邮件，通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以电子邮件形式确认已收到修改文件。
6.3 为使供应商编写投标书时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，招标代理机构可酌情延长投标截止日期，并通知每一个供应商。
[bookmark: _Toc420957359][bookmark: _Toc103602607]三、竞争性磋商响应性文件的编制
7、投标的语言及度量衡
7.1供应商提交的磋商响应性文件以及供应商和招标代理机构就投标交换的文件和来往信件均应使用中文。
7.2除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应使用公制单位。
8、竞争性磋商响应性文件的组成
[bookmark: _Ref467052588]8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按A4幅面装订（胶装，封面装订材料不限），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括以下内容：
1、商务部分
附件1投标书（格式）
附件2 开标一览表（格式）
附件3 投标人服务团队人员一览表（格式）
附件4 服务方案
附件5 业绩表
附件6 资格证明文件（格式）
2、技术部分（格式自拟）
9、竞争性磋商响应性文件格式
9.1竞争性磋商响应文件包括本须知中规定的内容，供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的竞争性磋商响应文件全部格式。
9.2供应商应将磋商响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。
10、磋商报价
10.1供应商应在竞争性磋商响应文件应按文件规定报出磋商报价。
10.2磋商报价为最终报价。
11、投标有效期
11.1所投的标应从磋商之日起90天内有效。
12、磋商响应文件的式样和签署
12.1供应商应提交一份竞争性磋商响应文件正本、二份竞争性磋商响应文件副本、一份竞争性磋商响应文件电子版（U盘一份，提交不退，电子文档内容与竞争性磋商响应文件正本一致，为PDF版本加盖公章），每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”。一旦正本与副本不符，以正本为准。
12.2竞争性磋商响应文件的正本需打印，并由供应商或经正式授权的代表在竞争性磋商响应文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，竞争性磋商响应文件的每一页都应由供应商或其授权代表用姓或首字母签字。竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。
[bookmark: _Toc103602608]12.3任何行间插字、涂改或增删，必须由竞争性磋商响应文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。
[bookmark: _Toc103602609][bookmark: _Toc520356166][bookmark: _Toc35423907][bookmark: _Toc420957375]四、竞争性磋商响应性文件的密封和递交
13、竞争性磋商响应性文件的密封和标记
13.1供应商应将投标一览表和投标电子版（U盘、光盘）分别单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”、“投标电子版（U盘、光盘）”字样（见格式一）。
13.2供应商应将磋商响应性文件的正本、所有的副本以及U盘、光盘电子版分别用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本” 、“U盘电子版”字样，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。
    13.2.1内外层封套均应：
（1）清楚标明递交至“供应商须知前附表”中指明的地址。
（2）标上合同名称、竞争性磋商文件编号/包号及“在  月  日（提交投标书日期）     时（磋商时间）以前不得开封”的字样。
14、竞争性磋商响应文件的修改和撤回
14.1供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改和撤回其竞争性磋商响应文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。
14.2供应商的修改或撤回通知书，应按规定密封、标注和递送,并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
14.3投标截止期之后的修改和撤回均无效。
[bookmark: _Toc103602610]14.4供应商不得在投标截止日起至竞争性磋商响应文件有效期期满前撤回竞争性磋商响应文件，否则其投标保证金将被没收。
[bookmark: _Toc103602611][bookmark: _Toc520356173][bookmark: _Ref467306874][bookmark: _Toc35423914][bookmark: _Toc420957382]五、竞争性磋商
15、磋商
15.1 招标代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加。
15.2 提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。
15.3评标方法：综合评分法。
16、磋商小组
16.1 招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定组建磋商小组。
16.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
16.3 磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
16.4参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由授权代表签字。
17、磋商过程的保密性
17.1磋商后，直到向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
18竞争性磋商响应文件的初审
18.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，投标保证金是否足额、有无计算上的错误等。
18.2如果投标实质性没有响应竞争性磋商文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
18.3采购人只对在初审中确定为实质性响应的竞争性磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。
19、竞争性磋商响应文件的澄清
19.1为有助于对竞争性磋商响应文件的审查、评价和比较，评标期间可分别要求供应商对其竞争性磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。 
20、竞争性磋商响应文件的详细评审
20.1磋商小组将只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的投标进行详细磋商。
21竞争性磋商综合评分法。
21.1详细磋商即以竞争性磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”、“服务”和“价格”四个方面进行磋商，结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。
21.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×分值
21.3评分准则
对投标报价、服务能力、相关业绩、服务团队、需求的理解程度和服务计划满足应用需求的程度、服务管理、服务管理流程及实施方案等方面综合评定、打分。出具评审意见、推荐预成交候选人。
每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。预选排名前三名的为中标人。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
兰州职业技术学院2023年电梯维保项目评分标准

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	报价
	20分
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分计10分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。

	2
	公司资质
	5分
	提供、电梯维保资质、特种设备生产许可证资质，少提供不得分、 

	3
	须出具配备专职及有操作证（T）人员承诺书
	5分
	投标单位提供不少于2人专职具有特种设备操作证人员承诺书并加盖公章，有的得5分，没有不得分。

	4
	本地服务
能力
	5
	本地服务能力（本地企业得5分），根据营业执照文件评分

	5
	管理制度及公司简介
	10分
	依据投标单位管理机构是人员配备否完善，管理制度是否齐全进行综合打分，优得10分，良得7--5分，一般得4--2分，较差得1分；没有不得分。

	6
	业绩
	10分
	两年内同类业绩，须提供中标通知书或服务合同，每一个得2分，累计最多得10分

	7
	总体维保实施方案
	20分
	[bookmark: _Toc19616][bookmark: _Toc16010][bookmark: _Toc21689][bookmark: _Toc32344]提供含工程简况、维保人员安排、维保服务措施、维保时间及计划、电梯各种安全试验、电梯维保质量控制、环境保护以及消防节能措施等
方案完整20——15分
较完整  14——9
一般    8——4分；不提供不得分

	8
	应急预案

	10分
	各类突发事件应急处理预案完备得10分；各类突发事件应急处理预案一般得5分；无预案不得分。含意外事故的应急措施意外事故消除后的处理，学院大型活动保障

	9
	改造方案
	15
	改造方案提供得10分，不提供不得分。方案完整15—10分较完整  10——6
一般    6——3分；不提供不得分包含设备并联采取方案技术报价、调试等




[bookmark: _Toc103602613]七、授予合同
22、合同授予标准
22.1采购人应将合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的，能够满意的履行合同义务合理投标价的供应商。
23、接受和拒绝任何或所有投标的权力
23.1招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
24、成交通知书
24.1采购人向排名前三的供应商发出成交通知书，成交通知书将是合同的一个组成部分。
24.2 采购人对未中标原因不作任何解释。
25、签订合同
25.1成交供应商接到成交通知书后应在7日内在要求的时间、地点与买方签定合同。
26、合同文件
[bookmark: _Toc153347053][bookmark: _Toc115514545][bookmark: _Toc106381647][bookmark: _Toc420957390][bookmark: _Toc153346192]    
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[bookmark: _Toc229456846][bookmark: _Toc103602614]采购内容及技术要求
一、电梯参数及需求清单
	[bookmark: _Toc1703]序号
	位置
	区域
	电梯品牌
	型号
	载重量
	梯速
	层站
	台数
	安装时间
	备注

	1
	
兰
州
职
业
技
术
学
院
 
	总校区
	综合楼
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	9/9
	1
	2013
	维保

	2
	
	
	
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	9/9
	1
	2013
	维保

	3
	
	
	图书馆
	蒂森电梯
	TE-Evolutionl
	1000
	1.0
	7/7
	1
	2015
	维保

	4
	
	
	
	蒂森电梯
	TE-Evolutionl
	1000
	1.0
	7/7
	1
	2015
	维保

	5
	
	
	
	蒂森电梯
	TE-Evolutionl
	860
	1.0
	7/7
	1
	2015
	维保

	6
	
	
	实训楼
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	8/8
	1
	2018
	维保

	7
	
	
	
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	9/9
	1
	2018
	维保

	8
	
	
	
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	8/8
	1
	2018
	维保

	9
	
	
	
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	9/9
	1
	2018
	维保

	10
	
	
	
	迅达电梯
	汽车电梯
	3000
	0.5
	8/8
	1
	2018
	维保

	11
	
	雁儿湾校区
	体艺馆
	迅达电梯
	载货电梯
	1600
	1.0
	
	1
	2022
	维保

	12
	
	总校区
	实训楼
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	8/8
	1
	2018
	改造并联

	
	
	
	
	通力电梯
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	9/9
	1
	2018
	改造并联
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2、 内容及技术要求
并联改造要求
依据（国家市场监督管理总局发布《市场监管总局关于调整<电梯施工类别划分表>的通知》，对《电梯施工类别划分表》进行了调整，自2019年6月1日起施行）内容规定，将原电梯集选控制方式（2台）改造成并联控制（加装并联模块），达到检验要求。且要求采用设备为原厂原件，质保时间不低于2年。并提供涉及电梯的改造方案及报价表（含调试、安装、验收等费用）在投标文件内。
涉及电梯及参数如下：
	合同编号：1136729330
	适用标准： GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、Q/GKT 7588-2022

	型号/额定载重/额定速度:  LCE-KDL16 / 1000 Kg/ 1.75 m/s

	数  量： 1 台
	梯  号 ： 实训楼1# 

	1 产品规格：

	
	层/站/门： 8 层 8 站 8 门
	控制方式： 集选控制 

	
	开门方式：A侧 ☑中分式(1C)   □中分式      □旁开
	贯通门：☑否   □是(C侧)

	合同编号：1136729332
	适用标准： GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、Q/GKT 7588-2022

	型号/额定载重/额定速度:  LCE-KDL16 / 1000 Kg/ 1.75 m/s

	数  量： 1 台
	梯  号 ： 实训楼2# 

	1 产品规格：

	
	层/站/门： 9 层 9 站 9 门
	控制方式： 集选控制 

	
	开门方式：A侧 ☑中分式(1C)   □中分式      □旁开
	贯通门：☑否   □是(C侧)


[image: 7194c0f1162a9416f24159c249098cc][image: e1d04dd8a8ba6da7a5ba9f665f1dd82]

维护保养服务要求   
	序号
	条款号
	技术参数要求

	1
	项目采购需求.
维保要求1.
	1.每月对每部电梯进行四检查二保养，及时维修或更换损坏部件，保养符合行业安全运行标准，并填写维保记录。其中：电梯曳引机、限速器、涨绳轮、缓冲器、制动器等每月维保润滑两次，并检查有无漏油、磨损情况；电梯厅、编码器、轿门、轿顶、轿厢（照明、风扇、应急照明）、门锁、导轨、安全钳、导靴、钢丝绳、电器柜、急停回路、各安全开关、操纵盘、外呼、门机系统每月检修维保两次。严格按照电梯维护保养规则完成半月、季度、半年、年度中所包含的内容，使电梯达到安全要求，保证电梯正常运行。


	
	项目采购需求.
维保要求2.
	2.中标人需配合招标人负责协调甘肃省特种设备检验研究院做好招标范围内的电 梯年检工作，并保证年检顺利通过，年检费及检验过程中所需的其他车辆、砝码等所有费用由投标人承担。造成复检等其它问题，一切费用由投标人承担。



	
	项目采购需求.
维保要求3.

	3.对维保电梯建立档案，以掌握电梯使用状况，每年以书面方式提供合理可行的维保计划与建议。



	
	项目采购需求.
维保要求4.
	4.电梯保养完毕后，将保养记录交招标人各电梯具体使用部门签字认可，保养任务的完成与否，以使用单位签字确认单为准，及时配合招标人做好电梯故障维修记录。


	
	项目采购需求.
维保要求5.
	维保单位应遵守国家关于电梯的相关法规 , 维保内容必须符合国家 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》、GB/T 18775-2002《电梯维修规范》、甘肃省管理部门现行规定，在国家电梯标准变化时，维保内容应符合国家最新规定。


	
	项目采购需求.
维保要求6.
	6.每年至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行。


	
	服务要求1.


	1.中标人需在兰州有办公场所或承诺中标后在兰州设立办事处，设置专门的维保电话。明确办事处办公地点、人员构成及维保电话号码。


	
	服务要求2.
	2.中标单位需在服务范围内常驻 1 名工作人员、二派驻人员电话需 24 小时开机，如遇电梯困人等紧急事件需在 30 分钟之内赶到现场完成施救，其它问题需在 24 小时内处理完成。招标人不提供常驻人员住宿，住宿等问题由成交方自行解决。

	
	服务要求3.
	3.在电梯发生困人事件时，在接到电话后 30 分钟之内未能及时赶到现场完成施救，产生不良影响的，招标人有权对维保单位按 500 元/次进行处罚。 


	
	服务要求4.
	4.如学校有重大事项及活动（如各级领导来访、英语四六级、考试大赛等），应配专业维保人员驻扎现场，以备电梯发生故障后及时处理，确保电梯正常运行。

	
	服务要求5.
	5.维保时应自行配备电梯维保所需要的工具及设备，在现场设置安全警示标志，张贴书面通知并提前通知招标方，在招标人相关部门负责人同意的情况下，方可进行维保。


	
	服务要求6.
	6.正常维保需停梯时，必须在 24 小时之前告知招标方，需在电梯处张贴书面通知设立围挡

	
	服务要求7.
	7.成交方应提供管理人员、技术负责人简历及特种设备相关的资质证书供招标人备案。


	
	服务要求8.
	8.协助招标方制定电梯安全管理制度和应急预案。



	
	服务要求9.
	9.制定应急措施和救援预案，每半年至少针对招标人不同类别（类型）电梯进行一次应急服务保障。


	
	服务要求10.
	10.在维保过程中，发现事故隐患应及时向告知招标人。


	
	其他要求1.
	1.在维保期限内，招标人有权监督维保服务质量及维修质量，如同一部电梯累计三次的服务质量或维修质量未达到招标方要求，经学校主管部门核实，招标人有权单方面解除维保合同。


	
	其他要求2.
	2.投标人由于电梯困人连续三以上（含 3 次）没有按招标方要求 30 分钟之内到场，招标人有权单方面解除合同。


	
	其他要求3.
	3.若投标人因主观原因未向招标方提前通报电梯可能出现的故障征兆，从而给招标人或乘梯人造成重大损失的，由招标方承担相关责任，且招标人有权视情况解除与乙方的维保合同。


	
	其他要求4.
	4.维保公司应提供电梯主要零部件及拟后期采用的主要零部件情况（品牌、规格等信息），必须是原厂原品牌，如提供配件为副厂或翻新件，招标人一经发现罚款 2000 元，发现 3 次解除维保合同。


	
	
	8.技术要求及质量要求投标人所投电梯设备维保工程应满足最新现行的标准。包括但不限于以下标准：

	GB7588-2003
	《电梯制造与安装安全规范》

	GB/T10058-1997
	《电梯技术条件》

	GB10060-93
	《电梯安装验收规范》

	GB50310-2002
	《电梯工程施工质量验收规范》

	DB11-420-2007
	《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》

	GB10059-1997
	《电梯试验方法》

	JJ49-87
	《电梯手册》



[bookmark: page32]电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）其他有关法律、法规。以上规范若有新版本，以发标时最新版本为准。投标人的产品须同时满足国家标准、行业标准及招标人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准。相关维保所需材料、需按国家相关法律规定、国家限制性标准和行业强制性标准要求执行；材料“三包”按国家或行业有关规定执行。





维保内容：日常维护保养内容（月度、季度、半年度、年度）

	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	       年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	


电梯季度保养内容（1）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	       年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	




电梯季度保养内容（2）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	季度维保内容
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	

	2
	
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	3
	
	编码器
	工作正常
	

	4
	
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀
	

	5
	
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	

	6
	
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	

	7
	
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	8
	
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常
	

	9
	
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	

	10
	
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	

	11
	
	消防开关
	工作正常，功能有效
	

	12
	
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	13
	
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	


电梯半年度保养内容（1）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	

	1
	季 度 维 保  内 容
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	

	2
	
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	3
	
	编码器
	工作正常
	


电梯半年度保养内容（2）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	4
	季度维保内容
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀
	

	5
	
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	

	6
	
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	

	7
	
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	8
	
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常
	

	9
	
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	

	10
	
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	

	11
	
	消防开关
	工作正常，功能有效
	

	12
	
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	13
	
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	

	1
	半年维保内容
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象
	

	2
	
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	3
	
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求
	

	4
	
	制动器动作状态监测装置
	工作正常,制动器动作可靠
	

	5
	
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐,线号齐全清晰
	

	6
	
	控制柜各仪表
	显示正常
	

	7
	
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	8
	
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求
	

	9
	
	绳头组合
	螺母无松动
	

	10
	
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求
	

	11
	
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值
	

	12
	
	轿门开门限制装置
	工作正常
	

	13
	
	对重缓冲距离
	符合标准值
	

	14
	
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动
	

	15
	
	上下极限开关
	工作正常
	


电梯年度保养内容（1）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	

	1
	季 度 维 保  内 容
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	

	2
	
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	3
	
	编码器
	工作正常
	


电梯年度保养内容（2）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	4
	季度维保内容
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀
	

	5
	
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	

	6
	
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	

	7
	
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	8
	
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常
	

	9
	
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	

	10
	
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	

	11
	
	消防开关
	工作正常，功能有效
	

	12
	
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	13
	
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	

	1
	半年维保内容
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象
	

	2
	
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	3
	
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求
	

	4
	
	制动器动作状态监测装置
	工作正常,制动器动作可靠
	

	5
	
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐,线号齐全清晰
	

	6
	
	控制柜各仪表
	显示正常
	

	7
	
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	8
	
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求
	

	9
	
	绳头组合
	螺母无松动
	

	10
	
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求
	

	11
	
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值
	

	12
	
	轿门开门限制装置
	工作正常
	

	13
	
	对重缓冲距离
	符合标准值
	

	14
	
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动
	

	15
	
	上下极限开关
	工作正常
	

	1
	年度维保内容
	减速机润滑油
	按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求
	

	2
	
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好
	

	3
	
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求
	


电梯年度保养内容（3）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	4
	年度维保内容
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验
	

	5
	
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准
	

	6
	
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常
	

	7
	
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常
	

	8
	
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常
	

	9
	
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固
	

	10
	
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动
	

	11
	
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固
	

	12
	
	随行电缆
	无损伤
	

	13
	
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固
	

	14
	
	轿厢称重装置
	准确有效
	

	15
	
	安全钳钳座
	固定，无松动
	

	16
	
	轿底各安装螺栓
	紧固
	

	17
	
	缓冲器
	固定，无松动
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招标委托代理协议
甲  方：***********
地  址：************
邮  编：****
联系电话 ********
乙  方：************
地  址：*****************8
邮　编：****
电　话：************
E-Mail: ****************

根据按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就招标代理业务开展签订本协议。

第一条  甲方愿意委托乙方，乙方接受甲方的委托，承担********************项目的招标工作,（采购方式：******** 采购预算：         万元）。双方授权代表经过友好协商，同意按照下列条款签定委托协议，以资双方共同遵守。
第二条  本项目委托期限从委托之日起至合同签订之后双方资料交接完毕止。
第三条  本协议的采购代理范围为本项目全程招标代理活动。
第四条  甲方的责任
1、甲方委托乙方具体组织实施的政府采购项目，应经过政府采购监督管理部门审核批准，并保证采购资金已落实到位；
2、甲方指定人员作为项目负责人，代表甲方联系和处理采购过程中的有关具体事项；
3、向乙方提供本项目采购需求以及合同特殊条款等资料，采购需求应明确完整，符合相关法律法规要求；
4、甲方应对乙方编制的招标（采购）文件予以审核并签字确认；
5、甲方有权对委托的项目提出合理、合法的要求，但不得指定供应商或指定品牌，不得提出含有倾向性、限制性或者排斥潜在供应商的要求；
6、甲方需协助乙方进行有关招标（采购）文件的澄清、答疑和修改工作；
7、负责派代表出席开标大会，并按照相关法规指派采购方专家参加评标工作；
8、公开招标项目由甲方或者采购代理机构组建资格审查小组，负责依法对投标人的资格进行审查，并出具《政府采购项目资格审查小组人员名单》；
9、甲方依法组建评标（审）委员会，依据有关规定派代表参加评标（审）活动，但不得非法干预、影响评标（审）过程和结果，并出具《招标人代表参加评标授权委托书》；
10、甲方须在政府采购项目开标（公开招标、竞争性谈判、单一来源采购、竞争性磋商等）前半天，配合乙方从省级评标专家库中随机抽取评审专家；
11、在评审过程中，甲方应对评审内容保密；
12、甲方有权确定中标候选人，但必须按照评审报告中推荐的中标、成交候选人的顺序确定；
13、根据乙方发出的中标（成交）通知书, 甲方在规定的时间内与中标（成交）供应商签订合同，所签合同不得对招标（采购）文件实质性内容进行修改； 
14、甲方负责在合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级政府采购网上公告；
15、甲方应按照采购合同和招标（采购）文件的约定，组织对政府采购项目的验收。 
16、供应商对采购需求的质疑，由甲方在法定时间内负责回复，并将回复函报乙方一份。如供应商提出投诉的，应配合政府采购监督管理部门处理供应商投诉调查；
17、法律和法规规定的其他权力与义务;
18、甲方需于   个工作日内向乙方提供本项目的采购需求和相关要求。
第五条  乙方的责任
1、乙方应按照甲方要求编写招标文件，2日内完成对文件的编制工作并报送甲方进行审核，及时向甲方通报采购进度, 保证采购的顺利实施；
2、乙方指定一位项目负责人，代表乙方联系和处理采购过程中的有关具体事项；
3、根据国家有关的法规政策的有关规定，负责在省级公共资源交易平台进行项目进场登记、发布本项目的公告、招标（采购）文件和中标（成交）结果等信息的发布、场地安排、资料收集等工作；
4、负责采购文件的编制和解释工作，并报甲方确认；
5、负责接受投标（响应）文件，组织开标评标及公开招标、竞争性谈判、单一来源采购、竞争性磋商、询价等工作；
6、负责安排评标活动的相关事宜，并负责编写评标报告。根据评标委员会提出的书面评标报告，向甲方推荐中标候选人由甲方确定中标人；或依照甲方的要求，授权评标委员会直接确定中标人；
7、保守采购活动中的商业秘密； 
8、按规定时间发放中标（成交）通知书，督促甲方与中标（成交）供应商签证合同；
9、负责及时答复供应商的质疑并配合政府采购监督管理部门处理供应商投诉调查；
10、负责保存该项目所有采购资料，不得伪造、变造、隐匿或者销毁采购文件（其中开标及评审活动中的全程录音录像均由省级公共资源交易平台统一存档保管）；采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少十五年；
11、法律和法规规定的其他权力与义务；
第六条  乙方与甲方签订招标代理协议后，应诚实守信，严格履行协议，不得向他人转让代理业务。
第七条  根据计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》等文件要求，乙方的代理手续费由中标方向乙方支付。
第八条  本框架协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方经协商可以达成书面补充协议。
第九条  代理合同的执行及争议的解决
1、甲乙双方应及时相互通报本代理合同执行中所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担；
2、甲乙双方均应认真履行本代理合同,由于任何一方过错使代理合同不能履行,不能完全履行，迟延履行，或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错，分别承担相应的责任；
3、甲乙方双方同意，在执行本代理合同过程中所发生的一切争议，应通过双方协商解决。
第十条  本框架协议自签订之日起生效，本代理协议一式五份，甲方两份，乙方两份，公共资源交易平台一份，具有同等法律效力。
第十一条  在履行本协议过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

甲方（盖章）：***********             乙方（盖章）：*****************
                              

法定代表人：                         法定代表人：
（授权委托人）：                      （授权委托人）：

联系电话：                           联系电话： 

日期：  年  月   日                  日期：   年  月   日
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1、商务部分
[bookmark: _Toc35423918][bookmark: _Toc420957393][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc103602616][bookmark: _Hlt520355504]附件1  投标书（格式）
致：             
根据贵方为  （项目名称）  项目招标采购服务的投标邀请 （招标编号） ,签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本二份：
1.投标书
2.投标报价文件
3.资格证明文件
4.其他在投标人须知中应当提交的文件
     据此，签字代表宣布同意如下：
（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
（3)本投标有效期为自开标日起 90个日历日。
 (4）根据投标人须知规定，我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。
（5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
（6）完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（7）承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中显著处予以明确特别说明。
（8）我方愿意向贵方提供任何与本项有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址                                            
电话                     传真                
电子函件                                    

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章      
投标人名称（全称）                          
投标人公章                                  
日期                                        

[bookmark: _Toc497711587][bookmark: _Toc492955461][bookmark: _Toc497551822][bookmark: _Toc497546920][bookmark: _Toc497712135][bookmark: _Toc106381650][bookmark: _Toc153347056][bookmark: _Toc153346195][bookmark: _Toc115514548]
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[bookmark: _Toc420957394][bookmark: _Toc35423919][bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc103602617][bookmark: _Hlt491765515][bookmark: _Hlt491572840]附件2  报价表
一、项目名称： 
二、编号：                                                                              
	序号
	项目名称
	投标报价
（中标服务费取费标准下浮%）
	服务期

	1
	 
	
	二年



投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                 

投标人名称（盖章）：                   

日期：                                  
[bookmark: _Hlt491572848][bookmark: _Toc115514549][bookmark: _Toc106381651][bookmark: _Toc153346196][bookmark: _Toc153347057][bookmark: _Toc85330544]
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[bookmark: _Toc120589356][bookmark: _Toc35423920][bookmark: _Toc103602618][bookmark: _Toc115081956][bookmark: _Toc420957397][bookmark: _Toc8670]附件3  投标人服务团队人员一览表

投标人名称:                           招标编号:                      
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年    月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年    月   日

	从事招标代理时间
	
	项目经理任职时间
	

	职称/专业资格
	
	学位
	

	拟在本项目中担任职务
	

	与本项目相同或相似项目的成功经验

	时   间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职
	该项目业主方联系人和联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人(盖章):	
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）:______________________   
日期：                                                    


附件4：拟投入本项目的主要招标服务人员简历表
投标人名称:                                招标编号:                      
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年    月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年    月   日

	从事本专业时间
	
	项目经理任职时间
	

	职称/专业资格
	
	学位
	

	拟在本项目中担任职务
	

	与本项目相同或相似项目的成功经验

	时   间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职
	该项目业主方联系人和
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人(盖章):	
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）:                         
日期：                                                    
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[bookmark: _Toc103602621][bookmark: _Toc20162][bookmark: _Toc35423923]附件5 项目业绩一览表

	年份
	采购人名称
	项目名称
	项目编号
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：         
    法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期:       年    月    日
[bookmark: _Toc487900386]
 
[bookmark: _Toc520356224][bookmark: _Ref467988543][bookmark: _Toc480942355][bookmark: _Toc10113][bookmark: _Toc35423924][bookmark: _Toc420957400][bookmark: _Toc103602622]附件6  资格证明文件（格式）


6.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件及基本账户开户许可证（须加盖本单位公章）
6.2法定代表人授权书（格式）（注：非法定代表人签字或盖章时提供）
6.3已在财政部“中国政府采购网”上注册登记，并且是“甘肃政府采购网”备案企业（提供“中国政府采购网”及“甘肃政府采购网”公示名单网页截图）
6.4甘肃省内政府采购业绩及甘肃省级交易平台交易项目业绩
6.5资格承诺声明函
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附件6.2   法定代表人授权书(格式)

（注：非法定代表人签字或盖章时的提供）
法定代表人授权书
本人            （姓名） 系                   （供应商名称） 的法定代表人， 现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）         （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
特此声明。

法人身份证：


身份证复印件（反面）



身份证复印件（正面）







委托人身份证：


身份证复印件（反面）



身份证复印件（正面）









供  应  商：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
委托代理人：                      （签字）
日       期：      年       月       日
*法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在投标文件中。
被授权人需携带身份证原件至开标现场。


6.5资格承诺函格式
资格承诺声明函


致本项目采购单位及招标代理机构： 
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下： 
一、我单位全称为                      ，注册地点为                       ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         。     二、我单位具有独立承担民事责任的能力。 
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。   

承诺单位（盖章）：     
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：      
日期：    年   月   日
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