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[bookmark: _Toc19901]第一部分  竞争性磋商公告

图书馆监控改造项目公告
    图书馆监控改造项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1、 磋商文件编号：LZCS—2022002
2、 磋商内容：图书馆监控改造
三、供应商资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：
（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以报名之日起至投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；
（三）本项目不接受联合体投标。
四、项目需要落实的采购政策:
（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。
五、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及招标文件获取
磋商文件获取时间：2022年5月9日至 2022 年5月19日。
[bookmark: _GoBack]获取方式及地点：网上自行获取：兰州职业技术学院官方网站（http://www.lvu.edu.cn/）在线获得
获磋商文件售价：免费
六、磋商截止时间、磋商时间及地点 
（一）磋商截止时间：2022年5月19日09时30分（北京时间）。 
（二）磋商文件递交地点：甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志.兰州之窗1号楼（A座）11层
（三）磋商时间：2022年5月19日09时30分（北京时间）。 
（四）磋商地点：甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志.兰州之窗1号楼（A座）11层七、联系方式 
采 购 人：兰州职业技术学院 
联 系 人：温老师  
联系地址：兰州市安宁区刘沙公路37号
联系电话：17726957102






兰州职业技术学院                                           
2022年5月9日 
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[bookmark: _Toc17640][bookmark: _Toc14913]一、供应商须知前附表
    本表关于本项目具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。
	项号
	内    容

	1
	项目名称：图书馆监控改造项目

	2
	磋商内容：图书馆监控改造

	3
	3、 本项目预算：32.393万元

	4
	投标报价：为本项目的全部成本价格。

	5
	投标有效期：90 日历天（从投标截止之日起）

	6
	供应商资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：
（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以报名之日起至投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；
（三）本项目不接受联合体投标。

	7
	付款方式：以最终签订合同为准。

	8
	磋商响应文件及电子版要求：
纸质文件份数：正本一套、副本二套；
电子版文件要求：电子版一份（U盘一份），分别密封（单独提交，提交不退）；U盘为PDF文件（电子版内容要与投标正本一致并加盖公章）。

	9
	供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）,未按规定签字盖章的，按无效投标处理。

	10
	磋商文件澄清:
供应商于2022年5月16日17点00分之前将磋商文件有关问题以书面形式发至采购单位统一答复，逾期不再受理。

	11
	评标方法：综合评分法。

	12
	递交磋商文件地点、时间：
递交磋商文件的地点：甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志.兰州之窗1号楼（A座）11层
递交磋商文件时间：2022年5月19日09:30之前。
必须在此时间前将磋商文件、报价一览表、电子文档等文件按招标文件规定密封后送达开标地点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。
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[bookmark: _Toc23106][bookmark: _Toc19997]二、供 应 商 须 知
1. 说明
1.1适用范围
本采购文件仅适用于本磋商文件。
1.2合格的供应商的基本条件：
1.2.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；
1.2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
1.2.3本项目不接受联合体投标。 
1.3 定义
（1）“采购人、甲方”系指兰州职业技术学院。
（2）“供应商”系指向招标机构提交磋商响应文件并参与投标的法人。
（3）“甲方”系指兰州职业技术学院。
（4）“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人。
（5）“服务”指成交供应商按招磋商件和磋商内容的规定，承担本项目相关的服务义务。
2.  磋商文件
2.1磋商文件的组成
(1)磋商邀请
(2)供应商须知 
(3)合同文件
(4)技术参数及项目要求
(5)响应文件格式要求
3. 磋商响应和谈判总则
3.1 磋商响应文件的编写
3.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按照磋商文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应文件。
3.1.2投标语言和计量单位
磋商响应文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。（除非磋商文件中另有规定）
3.1.3供应商应按投标范围进行投标。
3.1.4供应商应用人民币投标。若由单价计算出的总价与投标总价不一致，以单价计算出的总价作为投标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
3.2 磋商响应文件的组成
3.2.1供应商提交的磋商响应文件至少应包括以下部分：
（1）投标函
（2）法人代表授权书（法定代表人为供应商代表并亲自签署投标书的可不提交）
（3）报价一览表
（4）供应商情况介绍文件
（5）资格证明文件
（6）供应商业绩证明材料
 3.3  磋商响应
3.3.1 供应商磋商响应时间提交的全部材料必须密封，具体包括：
（1）磋商响应文件一式三份（正本1份，副本2份）1份正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；
（2）报价一览表（提交时须单独密封）；
（3）电子文档为加盖电子印章的PDF格式，且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
磋商响应文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不符，以正本为准。磋商响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商由约束力的代表在磋商响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在磋商响应文件中。
任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。
3.3.2每本磋商响应文件的内容应装订成册。
3.3.3供应商应按照要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
[bookmark: _Toc24615]3.3.4 磋商响应文件的密封和标注：
供应商需将电子版单独密封并在信封上标明“报价一览表”字样。在封口处加盖印章后单独递交（详见格式一）。 
供应商应将磋商响应文件的纸质文件密封，在封口处加盖印章后递交。(注：纸质版正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；）
纸质文件外层封套必须标明以下内容：
招 标 人：                    
项目名称：                    
包    号：                    
磋商文件编号：                
供应商名称：                    （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：          
磋商响应文件在    年   月    日   时   分前不得开启
3.3.5采购单位对因磋商响应文件未装订成册而造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.3.6采购单位对不可抗力的事件造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.5磋商响应文件的修改
在规定的时间内，供应商可以修改其磋商响应文件的内容，但必须以书面形式通知采购单位。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其磋商响应文件的内容。
3.6磋商响应文件的撤回
[bookmark: _Toc504477602][bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc361769632][bookmark: _Toc361769766]在磋商响应截止时间前供应商可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。
4.竞争性磋商
4.1磋商
4.1.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。
4.1.2提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。
4.1.3评标方法：综合评分法。
4.2磋商小组
4.2.1采购单位将按照相关法律法规及院内相关规定组建磋商小组。
4.2.2磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。
4.2.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
4.2.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4.2.5在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件带“★”要求的内容的，将视为无效投标；磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。
4.2.6参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签章。
4.3磋商过程的保密性
4.3.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
4.3.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。
4.4磋商响应文件的初审
4.4.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格。
4.4.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。
4.4.3在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4.4.4实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。
4.4.5  如果磋商响应文件实质性没有响应磋商文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的投标。
4.4.6采购人只对在初审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。
4.4.7供应商如果是小型和微型企业须提供财库〔2011〕181号《中小企业声明函》，其生产的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.4.8 结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。调整后的价格作为供应商的评标价。根据评标价按下述方法测算各供应商的价格分值。
4.4.9 符合性审查的主要条件（包括但不限于）：
①磋商响应文件按照磋商文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容完整； 
②磋商响应文件中法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；
③按磋商文件的规定提供了投标保证金； 
④按磋商文件中标明的供应商与资格预审的投标申请人未发生实质性改变，磋商响应文件内标明的供应商与资格证明材料的法人一致；并按磋商文件的规定提供了授权代理人授权书； 
⑤符合本次设计磋商文件的其他要求（如资质、财务状况等）。
4.5磋商响应文件的澄清
4.5.1  为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商响应期间可分别要求供应商对其磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。 
4.6磋商响应文件的详细评审
4.6.1磋商小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的磋商进行详细磋商。
4.6.2详细磋商即以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”、 “价格”和“实施、售后服务”四个方面进行磋商。




综合评标细则打分表
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	价格
（40分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×40
	40分

	2
	商务部分
（10分）
	投标人提供近三年类似业绩合同（提供中标通知书或合同每页复印件），提供一份得1分，最高3分。
	3分

	
	
	投标人提供拼接屏生产厂家CE认证、FCC认证、ROHS认证；证书复印件加盖厂家公章；提供拼接屏产品的《3C认证》《政府环保节能证书》。提供一项得0.6分，满分3分。
	3分

	
	
	监控摄像机制造商需具备较强的安全服务保障能力，须提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书，提供证书复印件并加盖厂商鲜章得4分。
	4分

	3
	技术部分（40分）
	技术响应
	投标人所投产品的技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求得36分；带★项参数（非否决项）每有1项负偏离的扣除2分，未带★项的参数每有1负偏离的扣1分，两项合计扣完为止。
	36分

	
	
	兼容性
要 求
	本次投标的解码器产品须与学院敏行中心NVR海康威视DS-8664N-I8无缝对接，提供现有设备生产厂家的兼容承诺函原件。
	4分

	4
	实施、售后服务部分（10分）
	投标人提供的项目组织、实施方案内容详实、科学、合理以及对产品供货、安装调试、运行的全面性、完整性、安全性进行横向对比优得4 分，项目实施、组织方案较全面、较合理及安全性较可靠良得3分，项目实施、组织方案一般得2分，不提供不得分。满分4分；
	4分

	
	
	投标人对本项目提供详细的售后服务方案及摄像头、解码器、NVR、拼接屏、交换机生产厂家针对本项目售后服务承诺函，按其售后服务能力、服务方案完善程度、售后服务响应时间安排合理程度等横向比较，优得 6分，售后服务方案内容较完整、响应时间安排较合理得 4 分，售后服务方案内容一般得 2 分，不提供不得分。满分 6分；
	6分



5. 授予合同
5.1  合同授予标准
5.1.1甲方应将合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求的，能够满意的履行合同义务合理投标价的供应商。
5.2  授予合同时变更数量的权利
5.2.1甲方在授予合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。
5.3  接受和拒绝任何或所有投标的权力
5.3.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
5.4成交通知书
5.4.1 成交通知书将是合同的一个组成部分。
5.4.2 采购单位对未成交原因不作任何解释。
6.1签订合同
6.1.1采购方在与成交供应商签订正式合同前，对采购项目内容和设备数量等有增减变更的权利。
6.1.2成交供应商按甲方要求的时间、地点与甲方签订合同。
7.1合同文件
 除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：
(1)与谈判有关的澄清、说明；
(2)投标单位在投标时随同投标书递交的资料与附图;
(3)在商谈本合同书时,双方共同签字的补充文件;
(4)有关技术要求的补充内容。
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兰州职业技术学院xxxx项目
采购合同


 





磋商文件编号：
合同编号：







采 购 人：兰州职业技术学院
供 应 商：×  ×  ×  ×  ×  ×  ×


合  同
根据兰州职业技术学院xxx项目招标采购(招标号：        )招标结果，兰州职业技术学院（以下简称需方）与           公司（以下简称供方）签订本合同。 
1、 合同编号：
2、 二、签订地点：
三、签订时间：
四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统项目磋商文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。
（一）服务项目合同后附服务内容详单及项目完成（服务结束）后的服务承诺。 
（二）价格解释：合同价格包括服务成本、税款、服务承诺等全部费用，价格一次确定不再变更。
五、招标文件，投标文件，中标结果表，合同所附服务内容详单等合同附件均为本合同不可分割的一部分。如果服务内容详单的内容与招标文件和中标结果表不一致时，以招标文件和中标结果表为准。
六、合同总价金额：XXXXXX*大写*（XXXXXX 元）*小写*
七、一般条款：
（一）供方所提供的服务、服务所需货物及硬件均应符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志)，并为正规制造厂商    年    月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
（二）供方承担服务过程中的一切责任和费用。
（三）供方应按照招标文件所提要求提供培训。
（四）付款方式：
以合同签订时为准
2、项目服务期：
（六）凡合同中规定由财政国库支付的,供方凭合同向需方提供服务,未按合同提供服务而造成的一切后果由供方负责。
（七）供需双方签订的合同，应在兰州职业技术学院监督下认真履行。
（八）违约责任：供方应依据合同规定时间按时提供服务，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。兰州职业技术学院将根据供方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消供方参加兰州职业技术学院政府采购的资格。
（九）质量验收：
1、服务项目在服务完成后，需方应当在      个工作日内完成验收；
2、需方验收合格后应出具验收报告、验收单并签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格；
3、需方在验收中发现服务项目及所需货物、硬件质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现服务项目及所需货物、硬件质量严重不符合质量要求的， 需方可通知供方停止服务，解除合同，一切责任由供方承担。
八、服务项目起始时间及所需终端、硬件交货地点和验收单位：
（一）服务起始时间：合同签订后    月内（    日历天内）；
（二）服务项目所需货物、硬件交货地点：兰州职业技术学院指定地点；
（三）验收单位：兰州职业技术学院
九、经济责任：
（一）供方责任：
1、供方不履行合同或提供的服务全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒绝其提供的服务内容，供方须向需方支付拒绝内容价款总额10%的违约金。
2、服务项目所需终端及硬件质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供方应按逾期交货部分服务项目所需终端及硬件价款总值的 5‰向需方偿付违约金。
（二）需方责任
需方无正当理由，要求中途终止服务的，应向供方支付剩余服务款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失。
十、特殊条款: *根据服务的特殊性及采购人的要求列出相关条款*
十一、合同解释：
如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
其它未尽事宜由供需双方协商约定。 
十二、本合同一式四份，其中，需方二份，供方二份均具有同等法律效力。
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采购人（公章）：兰州职业技术学院  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
	
供应商（公章）：  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
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项目需求
（1） 服务采购需求

交付时间： 6月30日前完成所有设备供应及安装调试工作并确保正常投入使用，如出现质量问题，需在24小时之内完成调换。

	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	网络硬盘录像机（NVR）
	1.可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；
2.视频解码格式支持H.265;H.264;H.264+和H.265+;SVAC;MPEG4;MJPEG，支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入；
3.★视频接入路数不少于64路；
4.★网络输入带宽不小于400Mbps；网络输出带宽不小于256Mbps；
5.录像分辨率支持12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p；
6.视频预览分屏支持1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面，辅口分屏支持1/4/6/8/9/16/25/32画面。
7.解码能力不低于12路1080P解码；
8.支持不低于16路多路同步回放；
9.支持不少于2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1与HDMI2异源， HDMI1支持4K（4096×2160）/24Hz高清分辨率输出，HDMI2支持1080P（1920×1080）/60Hz高清分辨率输出；VGA输出分辨率支持1080P（1920×1080）/60Hz。
10.音频解码格式支持G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2;PCM；
11.音频接口含1路RCA接口音频输出， 1路RCA接口语音对讲输入。
12.SATA接口不少于8个，最大支持单盘容量不低于8TB。
13.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。
14.支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；
15.支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
16.支持IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS等主流网络协议。
17.网络接口不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口不少于1个RS-232 DB9接口，1个RS-485串行接口（全双工）；USB接口不少于2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）
18.2U标准机箱
19.工作温度范围不小于0℃～50℃，
20.质保不少于两年
21.★须与学院敏行中心原有监控系统及解码器兼容、整合，验收时需演示。
	1
	台

	2
	监控录像机硬盘
	1.监控专用机械硬盘，
2.容量≥8T ， 缓存≥256M，转速≥7200转，SATA接口；
3.平均故障间隔时间≥100万小时，工作负载评级≥180TB/年，全国联保，质保不少于3年
4.提供厂家本型号产品相关技术文档或彩页。
	8
	块

	3
	高清视音频解码器
	1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠
2.输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入
3.★输出接口：支持不小于12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）
4.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH264、SmartH265等主流的编码格式；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
5.★解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码；
6.画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
7.网络接口：2光口，2电口；音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出；串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口
8.报警接口：8路报警输入，8路报警输出
9.行业标准及协议支持：支持ONVIF标准协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行设备预览，支持RTSP URL方式从编码设备取流解码。
10.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
11.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
12.★设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。以保证前期项目兼容性。（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
13.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
14.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问、配置和管理管理。可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
15.支持远程获取和配置参数及导出、导入参数，获取状态及日志，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。
16.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
17.设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
18.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。（提供公安部检测报告证明复印件加盖厂家公章。）
19.质保不小于两年
	1
	台

	4
	液晶拼接屏
（4*3）
	　　一、屏幕要求
1.屏幕尺寸及类型：55寸，工业级专业IPS液晶拼接屏
2.★拼接缝不大于0.88mm
3.★屏幕物理分辨率不小于1920×1080；兼容分辨率1920×1080;1366×768；1600×1200；1280×1024；1280×768；1024×768。
4.上下左右可视角度≥178度，
5.亮度≥500cd/m²，对比度≥4000:1；
6.刷新率：1920×1080分辨率下刷新率不低于60Hz。响应时间（G to G）≤8ms
7.色域：sRGB覆盖率≥98%；NTSC≥71%.
　　二、内置拼接处理器（拼接板）要求
1.★自带OPS拼接控制模块须是OPS分离可插拔式插卡式维护。
2.★拼接处理器，分辨率可达到4000×2200，单元可支持驱动到3840×2160画面同步性达到100% 。
3.不少于1路HDMI输入，1路VGA输入，1路DVI输入，1路AV输入。
RS-232控制输入， RS-232控制环出,RJ45×2
4.USB/ISP信号输入×1（USB 具有播放视频、USB 烧录、智能升级功能，USB视频格式）
5.支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB）；
6.支持标准的 2K、4K 信源输入输出，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信号的环通显示
7.支持32级灰阶显示，监控信号层次更分明，验收需演示；
8.支持3840×2160分辨率下的同步功能，验收时需演示； 
9.控制软件具有智能多阶、多模式色差调整功能；
10.具有3D降噪、3D滤波、3D去隔行功能；
11.可定制开机logo；
　　三、其它要求
1.抗反光处理，可在强光下使用也能保证画面绚丽、生动
2.全硬件架构，无CDPU和操作系统
3.内嵌3D视频亮色分离电路单元；内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元；
4.可通过控制软件与不同厂家的矩阵进行联控，智能开关机功能。
5.能满足任何视频矩阵BNC、RGB、DVI、HDMI、VGA、DP等信号显示。
6.支持7*24小时连续工作，365天不关机，工作寿命≥60000小时。
7.功耗：≤210W，待机功耗：≤0.5W； 100VAC～240VAC(50/60Hz) 电源。
8.开机延时功能，确保用电安全，防止同时开机产生大电流，产生过大负载。
9.可实现信号拼接显示，还可实现信号分割显示、开窗、叠加、跨屏、漫游缩放等特殊显示功能。
10.拼接屏须采用无风扇超静音设计。
11.★提供拼接屏产品的《3C认证》《政府环保节能证书》《液晶拼接屏检测报告》《图像拼接证书》
12.拼接屏生产厂家具有《ISO9001质量体系认证》《高新技术企业证书》《质量管理体系认证》等相关国家强制认证证书，具有拼接处理系统软件著作权、OPS插卡式4K拼接板、分布式拼接屏技术等相关发明或专利证书；
13.质保不少于一年
	12
	台

	5
	落地式拼接屏支架及机柜
	1.落地式拼接屏支架及机柜全套，须与本方案55寸LCD显示单元严格配套。
2. 3×4布局（水平方向4个单元），后维护型。
3.主架起支撑、稳固作用；附架起安装、固定、维护作用，材料结实耐用，采用标准化设计，固定于水平硬地之上，保证DID拼接单元间的最小间距拼接；
4.机柜各单元包含前对开门和两侧封板（横处4个单元）。
5.颜色：黑色
	1
	套

	6
	液晶拼接屏配件辅材
	定制配套高清HDMI信号线（10路输出），屏体连接线，控制连接线，USB转RS232，RS232转RJ45等拼接屏全部线材
	13
	套

	7
	球型网络摄像机
	１.传感器类型:不小于 1/2.8＂progressive scan CMOS
２.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR         
３.★焦距及变倍: 焦距2.8~12 mm；4倍光学变倍，16倍数字变倍；视场角: 97~32度（广角-望远） 
4.补光: 红外补光；补光灯距离不小于20 m；支持防补光过曝
5.水平范围: 0°~355°垂直范围: 0°~90° 
6.水平速度: 0.1°~100°/s，速度可设；水平预置点速度：100°/s；垂直速度: 0.1°~100°/s，速度可设；垂直预置点速度：100°/s 
7.主码流帧率分辨率: 不低于2560×1440@30fps，红外距离可达20米（提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章。）
8.★视频编码支持H.265/H.264/MJPEG标准；音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
9.网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 
10.宽动态: 120 dB超宽动态
11.网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
12.接口协议（API）支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181
13.网络协议支持TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS
14.浏览器预览支持IE、 Chrome 、Firefox 52.0等主流浏览器，可同时预览路数不小于6路。
15.SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB   
16.★内置麦克风: 1个内置麦克风，可清晰接收到半径5 m以内的声音
音频: 1路音频输入; 1路音频输出，可接外置拾音器。
17.★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章。）
18.供电及方式：支持PoE（802.3af），具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章。） mA电源: DC12 V，最大功耗9.2 W
19.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 
20.辐射等级：Class A；防护：不低于IP66
21.★符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章。）
22.含云台球机壁挂支架
23.须与学院敏行中心原有监控系统及解码器兼容、整合，验收时需演示。
24.质保不少于两年
	23
	台

	8
	半球网络摄像机
	1.传感器类型：不小于1/2.7" Progressive Scan CMOS
2.最低照度：彩色：不高于0.005 Lux @(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR
3.调节角度：水平：0°~360°，垂直：不小于0°~75°，垂直：0°~360°
4.★焦距及视场角：4 mm焦距，水平视场角不小于79°，垂直视场角不小于42.4°
5.补光距离：红外不小于30 m。
6.★最大图像尺寸：不小于2560×1440
7.主码流帧率分辨率不低于2560×1440@25fps；子码流不低于640×480@25fps
8.★视音频压缩标准：主码流支持H.265/H.264；子码流支持H.265/H.264/MJPEG；音频压缩支持G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
9.码率控制：支持定码率，变码率
10.接口协议（API）支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181
11.网络协议支持TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS
12.浏览器预览支持IE、 Chrome 、Firefox 52.0等主流浏览器，可同时预览路数不小于6路。
13.图像增强：支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
14.支持SmartIR ，日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
15.图像设置：支持饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
16.★音频：1个内置麦克风
17.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
18.报警触发支持移动侦测，遮挡报警，异常；Smart事件支持越界侦测，区域入侵侦测。
19.通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印，IP地址过滤，flash日志，像素计数器
20.启动及工作温湿度不小于-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
21.★供电方式：支持PoE（802.3af，Class 3）；DC12 V ± 25%，支持防反接保护。
22.辐射等级：Class A；防护：不低于IP66
23.包含安装底座
24.质保两年
25.须与学院敏行中心原有监控系统及解码器兼容、整合，验收时需演示。
	26
	台

	9
	高灵敏度拾音器
	1.全向监控拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；
2.★拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章。）；
3.灵敏度-34dB；信噪比60dB；
4.★拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。（提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章。）
5.安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；
6.连接方式 3芯导线（红-电源  黑-公共地  白-音频）；电源DC 12V（9V-15V）； 可与本方案中球型网络摄像机匹配。
	6
	支

	10
	POE网络交换机
	1.★交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps；提供官网截图并加盖原厂鲜章；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；提供官网截图并加盖原厂鲜章；
3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告复印件并加盖原厂鲜章；
4. ★支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
6.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng
7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
8.提供工信部设备进网许可证复印件并加盖原厂鲜章；
9.★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》复印件并加盖原厂鲜章；
质保一年
	4
	台

	11
	会议室音响
（套装）
	品牌音响套装：
1.立式可壁挂会议音箱1对。箱体立面长宽 不小于290*460，输入功率不小于130-260W，低音单元≥10英寸100双磁，高音单元≥25芯80磁号角。阻抗8Ω-16Ω，灵敏度≥92db，加厚木板箱体。
2.功放1台，峰值功率不小于900W，额定输出功率不小于260W*2声道，频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：≥74dB；接口：不少于2组音箱接口，4路话筒、2路输入、1路输出。模式：内置蓝牙5.0模块，支持USB/SD卡直读播放、AUX线路、光纤/同轴。可播放MP3、APE、FLAC、WMA等无损格式和普通格式数字音频。
3.无线接收器：1拖4调频U段无线接收器。
4.无线麦克风：2支无线话筒，2支无线鹅颈麦克风，与无线接收器配套。
5.全部配套线材等。
	1
	套

	12
	六类非屏蔽双绞线
	1.符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002；线规为23AWG；
2.★线材为23AWG无氧铜，八芯双绞，线缆内部带十字线芯；
3.★传输频率不低于250MHz；网线芯径0.57±0.01mm；最大导体直流电阻不大于7.32Ω/100米(23AWG)，传输速度1000Mbps
4.包装要求：305米的彩盒包装或100米的塑封包装
5.★投标时须提供样品，并附该品牌该线材相关技术文档。
	7
	箱
（305米）

	13
	六类水晶头
	六类水晶头，符合ISO/IEC 11801标准，压接触片为铜质，压接触点有三个齿。
	2
	盒
（100个装）

	14
	UPS电池及安装
	1.UPS用蓄电池，12V，不小于45Ah；
2.蓄电池长+宽＜390mm，高≤200mm（可放入原电池柜）
3.更换原两组山特C3KS型UPS电源的电池.
	16
	节

	15
	辅材
	1.POE交换机用电源线材。
2.拾音器到摄像头音频及用电材料。
3.监控大屏与解码器、电脑及音响等各大功能模块安装用高清线、插线板、线槽、软管等辅材。
4.其它项目施工用辅材。
	1
	项

	16
	工程服务费
	视频监控摄像机、硬盘录像机、解码器、计算机、音响系统等全面调试、集成、测试。
	49
	点

	17
	手持式金属探测仪
	1、操作简单，配备皮套，方便携带。
2、扫描面积大，防止漏报。
3、具备充电功能，有直充和座充选择。
4、当电压不够时，指示灯不亮或一值报警提示。
5、有声光和振动报警功能双重选择方式。
6、在待定需求场合下可以通过自动复位功能开关来切换，从而实现了排除小件物品
7、使用者根据安检击毙可以灵活调节灵敏度的高底。报警模式： 声/震/光同步报警。9V 电池，可持续使用 40 小时以上
	12
	个

	18
	多通道全功能无线信号屏蔽仪
	有效屏蔽：广电（700MHz）、CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、DCS（1800MHz）、  PHS（1900MHz）、3G、4G（含FDD-LTE）、5G等手机信号和WIFI(WLAN)、蓝牙 /2.4G 通讯、无线网络（QQ和微信等）、针孔摄像头信号；
绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响；
采用双风扇（可增加到四个风扇）横向通风主动散热和超大散热片被动散热相结合的方式，保障长时间连续稳定工作；配备过热保护系统，增强整机的安全性；
内置大功率开关电源，保证信号的稳定性、准确性；
内置专业全向天线，天线长度≧200mm；
操作简单，接通电源即可自动运行；缓启动电路设计，有效避免开机时出现打火现象；
选用进口高性能集成电路和贴片元件，采用进口全自动贴片机和回流焊机加工、 流水线生产，质量、性能稳定。
★抗电强度：设备电源开关关闭，在电源火线和零线之间，施加50HZ、1.5KV电压，历时1分钟，无击穿和飞弧现象；
★绝缘电阻：设备电源开关打开，电源火线与地之间，绝缘电阻≥2MΩ；
★以上性能提供2020年以后的检测报告，里面必须明确标准并加盖厂家公章.
	10
	台

	19
	对讲机
	手持民用大功率超薄对讲机,黑色
必须能与甲方现有小米对讲机1S互通。
发射功率：≥0.5W/3W；
频段：公众频段（0.5W）/业余U段
公众频道（L01-L20）:409-410MHz(20个频道)；远距离频道（H01-H20）:430-440MHz(20个频道)；自定义频道（C01-C20）:430-440MHz(20个频道)；
电池：锂离子聚合物电池，容量≥2190mAh
电池待机不小于120天，电池使用时长不小于16小时。
充电接口：USB,5V
无线连接：双模蓝牙4.2及以上
音频功率不小于500mW
显示模块：LED点阵
	6
	套

	20
	管道式换气扇
	1.高低双速式，配高低双速开关，
2.采用外转子无刷电机，全铜电机
3.采用静音滚珠轴承，
4.采用斜流增压风扇。
5.功率：高档不小于54瓦，低档不于小于44瓦。
6.风量：高档不小于530立方米/小时,低档不小于400立方米/小时。
7.噪音：高档不大于33dB，低档不大于29dB
8.含通风管、排风口用网罩等配件，进风侧采用一拖二方式管道。
	1
	套

	21
	壁挂式空调
	1.壁挂式。
2.冷暖类型：冷暖；变频/定频：变频。
3.匹数：3匹，制冷面积（适用面积）不小于38-45平米。
4.额定制冷量≥7270W，额定制冷功率≤2350W；额定制热量≥9210W，额定制热功率≤2950W。
5.循环风量≥1350m³/h
6.内机最大噪音≤50dB，外机最大噪音≤70dB；
附：产品官方网站参数截图或者产品官方彩页，作为产品参数佐证材料。
质保三年
	1
	台

	22
	桶式吸尘器
	1.桶式干湿两用型；
2.额定功率≤1200W，吸入功率≥110W，真空度≥18kPa；，噪音≤75.7dB
3.尘杯容量≥20L
4.安全浮标监控，水位过高，机器自动停止。
5.吸力可调节。
6.安全卡扣设计，安装简单，拆卸方便。
7.不锈钢金属桶身，上部配提拿手柄，底盘配万向滚轮，桶侧配有刷头挂钩槽，方便收纳主吸管及各类刷头。
	1
	台

	23
	场地墙面处理
	拼接屏所在场地100平方米墙面处理：批墙、挂腻子，乳胶漆刷白。（含材料及施工）施工完场地清洁。
	100
	平方米

	24
	环境装饰、布线及
老旧设备拆除、维修
	1.老旧监控设备及线路拆除、整理、装箱，原安装墙面简单修补。
2.拼接屏安装及两侧立面处理：
①据现场进行设计、施工；②拼接屏与后墙间距约70CM；③需兼顾后期拼接屏后面便于打开维护；④拼接屏两侧及底部作为置物空间安装门板及隔板；右侧要能够打开进入拼接屏后面进行维护；⑤面板采用带透气孔材料（如吸音板）便于散热,⑥门板封边方式要结实耐用；⑦拼接屏后墙面开孔并安装换气扇，换气扇进风侧采用一拖二方式管道。⑧所用板材需符合国家环保要求，达到E1及以上标准。符合国家消防要求。
3.监控网络布线及监控设备安装。
4.施工场地垃圾清理、卫生保洁。
5.维修一卡通中心门锁。
	1
	批



★中标后须按照招标单位规定时间及要求按期保质保量完成所有设备供应及安装调试工作并确保正常投入使用。
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投标人（盖章）：        
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：     年    月    日
注： 此开标信应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交。
单独提交“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人印章，并必须装订，否则为无效投标。
投标价格含屏体、控制系统、外围设备、钢结构、不锈钢包边、物流、搬运、安装等为完成该项目及投入正常使用的所有费用。

2、投标报价明细表格式
投标报价明细表
项目名称：  
招标编号：  
投标人名称：
包号：
	序号
	服务内容
	投标单价（元）
	数量
	投标总价(元)
	服务周期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	..........
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）：                                    （小写）：                              
	



投标人（盖章）：        
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：     年    月    日
说明：1.投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等
4
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格式三  投标函格式
投     标     函

致：兰州职业技术学院 
根据你方磋商项目编号为              的           项目磋商文件，遵照相关法律等有关规定，经研究上述文件须知、合同条款、及其他有关文件后，我方对此项目进行响应投标。
在此提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份，报价信封一份,电子文本一份。包括如下等内容：
（1） 报价一览表；
（2） 技术说明文件；
（3） 资格证明文件；
（4） 法人授权书；
（5） 其他。
   我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 我方决定参加：磋商编号为                       号的投标；
（2） 全部货物及服务的投标总价为：               （大、小写）；
（3） 本磋商响应文件的有效期在投标截止日后90天有效，如中标，有效期将
延至合同终止日为止；
（4） 我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已
提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（5） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后、投标有效期之内撤回投
标，则投标保证金将被贵方没收。
（6） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或
信息。
（7） 我方如果成交，将保证履行磋商文件及其补充文件中的全部责任和义务，
按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（8） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：










	地址                            
	传真                         

	电话                            
	电子函件                     

	供应商代表签字                  
	公章

	供应商名称                      
	

	公章                            
	

	日期                            
	


[bookmark: _Toc60421818]
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格式四  法定代表人授权书格式
法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
致：兰州职业技术学院 
本授权书声明：注册于              （国家或地区）的               
（供应商名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                                   〔项目编号为              〕的                       采购项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
供应商（法人公章）：
地址：

法定代表人（签名或盖章）：
职务：

被授权人（签名或盖章）：
职务：
法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在磋商响应文件中。
被授权人需携带身份证原件至开标现场。
格式五、技术规格偏离表
供应商名称：              项目编号：             包号：                
	磋商文件要求
	磋商响应
	偏离

	名称
	指标
	指标
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商代表签字：                       
日期：
注：请对采购文件技术要求书中内容逐条响应。
格式六、商务条款偏离表
供应商名称：                               项目编号：                          
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商代表签字：                        





格式七、拟投入本项目总负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目总负责人年限
	

	已完成项目情况

	项目名称
	规模
	工期
	担负的技术职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	






格式八   拟投入本项目的主要人员简历表
拟投入本项目的主要人员简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	

	职       称
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的项目名称
	该项目中任职

	
	
	


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)                    
日   期：     年   月   日


格式九  实施方案；
格式十  售后服务方案；
格式十一  针对本项目的服务承诺；
格式十二  投标供应商觉得有必要提供的其它证明材料。

格式十三 资格证明文件
1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：
（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照副本复印件加盖公章；
（2）若投标供应商为法人的提供投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告复印件加盖公章（以出报告日期为准）或提供银行出具的资信证明原件（原件装入正本中）；
（3）投标供应商需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种（增值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标供应商，应提供相应的证明文件；（复印件加盖公章）
（4）社会保障资金缴纳记录（投标供应商逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章）；
（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本中）。
2.供应商须为未被列入“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（ www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前当天在“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网（ www.gscredit.gov.cn）由资格审查小组对各供应商信用记录查询结果为准。（投标供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）
3.本项目不接受联合体投标。

 
















3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）


致：                                             

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：
一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。 

特此声明。








投标人（公章）：                   


法定代表人或法人授权代表（签字）：                   
         日期：    年    月   日 






















业  绩  表
	序号
	项目名称
	项目地址及电话
	合同内容
	合同总价
	签订日期
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