[bookmark: _GoBack]机电工程学院光纤激光打标机产品参数
	产品名称
	品牌
	外观尺寸
	功率
	打标速度
	打标范围
	标刻深度
	冷却系统
	电力需求单相
	激光寿命
	质保年数
	机壳
	振镜

	光纤激光打标机
	辉腾
	42cm×35cm×60cm
	30W
	8000mm/s
	150mm×150mm
	0.01mm～0.5mm
	风冷
	220V/50HZ/2A
	15万小时
	五年
	定制（电动升降360°旋转立柱）
	三红光高速振镜


注意事项：
1.供应商必须保证提供的光纤激光打标机符合国家相关标准和行业要求；
2.交货时需提供质量合格证明及相关资料；
3.光纤激光打标机安装完成后，必须进行安全性检测和验收；
4.对于不符合要求或安装中出现的问题，供货商需负责免费更换。
