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兰州职业技术学院
2021年 11月

第一章 询价邀请函
根据兰州职业技术学院教学耗材需要，现拟对兰州职业技术学院电子信息工程系教学耗材项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：
一、采购项目编号：LZXJ—2021037
二、采购项目名称：兰州职业技术学院电子信息工程系教学耗材项目
三、采购方式：询价采购
四、采购内容及预算金额：
    兰州职业技术学院电子信息工程系教学耗材
总预算金额：118698元
五、资质要求（商务部分）：
1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2. 供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
6.2019年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）或针对此项目的银行资信证明（不满一年的新公司不提供该报告）；
7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8. 供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
10.本项目不接受联合体竞价。
六、响应文件的递交： 
响应文件递交时间：2021年11月29日上午9:30分，逾期不予受理。
响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区综合楼801室
七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。
八、联系方式：
兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）
联系人：吴老师
电话：0931-7619761

兰州职业技术学院国资及产业管理处
2021年11月23日

[bookmark: _Toc229456846]第二章 采购内容及技术要求
1、 [bookmark: _Toc175733110]货物清单及要求
1.货物清单
	序号
	设备
名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	无线键盘鼠标套装
	全尺寸104键键盘，2.4GHz无线传输，12个Fn复合按键，微弧面键帽，7号电池供电；60g轻量化鼠标；鼠标1000DPI精度传感器。
	2
	套

	2
	保险丝
	0.63A，250V玻璃管万用表保险丝，整盒（100只）
	1
	盒

	3
	保险丝
	20A，250V陶瓷管万用表保险丝，整盒（100只）
	1
	盒

	4
	电池
	5#，1.5V，LR6-40S，碱性AAA电池，无汞
	130
	节

	5
	电池
	7#，1.5V， LR03-8B，碱性AAA电池，无汞
	110
	节

	6
	电工绝缘胶带
	防水绝缘，长≥20m；宽≥18mm；厚≥0.15mm；
	20
	卷

	7
	元件收纳箱
	材质: 塑料；可折叠可叠加；加大号：≥45*33*23cm
	50
	个

	8
	7.4V锂电池
	7.4V 大容量20C 锂电池 人形机器人专用 高倍率电池 2200mah 1500mah，方白头1500mAh锂电池+充电器
	5
	套

	9
	布基胶
	白色  4cm宽*10m长
	20
	卷

	10
	舵机
	TD-(8.4V 30KG) 270度
	10
	个

	11
	遥控器电池
	11.1V，2200mA ，8C  
	10
	快

	12
	钻头
	13件套1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5(mm)
	3
	套

	13
	六类屏蔽水晶头
	六类屏蔽水晶头 50U加厚镀金RJ45网络接头 工程级8P8C电脑网线连接器 Cat6两件式接头 10个装 XWJ6010U *1，10个一盒
	1
	盒

	14
	六类水晶头
	六类镀金水晶头 网线接头 RJ45电脑网络连接头50U100个/盒 *1，100个一盒
	1
	盒

	15
	千兆cat6类双绞线
	0.57无氧铜线芯6类千兆非屏蔽高速网线305米每箱
	1
	箱

	16
	明装弧形铝合金地面线槽
	长度1米，外宽58.5毫米，内宽40.9毫米，外高14.5毫米，内高12.5毫米，至少能容纳8根8芯网线，选用优质加厚铝合金为原材料加工，硬度强、耐踩，使用年限长；铝合金本色质感鲜明，抗氧化，耐腐蚀性强，表面使用拉丝工艺；底部自带背胶，背胶粘性强，整根覆盖背胶，撕开即可安装；齿牙对接密封性好，安装牢固。
	80
	米

	17
	关节梯
	碳钢关节双侧梯，承重150KG，可180°调节梯子跨度，可轻松在人字梯、7字梯、直梯之间变换，具有自动锁定卡扣，具有立体防滑纹，马蹄防滑大脚套底部具有防滑纹设计，能有效防滑，加粗加厚管材，单侧直梯2.9米，展开高度2.9米，踏板间距40cm，梯子宽度48cm。
	1
	个

	18
	RJ45模块
	六类RJ45非屏蔽模块，采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能；IDC端子独特设计保证零误码传输；信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料；插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥250次；簧片镀金≥50µm,保证性能及使用寿命；触针采用铍铜合金，高硬度，高弹性，工作寿命长；各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801规定的技术规范。
	160
	个

	19
	螺丝
	m3×20mm
	500
	个

	20
	端子式配线架
	罗格朗六类千兆模块式配线架空架含模块；金针整体50um镀金绝缘位移气密式卡接技术，触点不氧化；配线架正面有永久性的标识，方便施工管理和维护；驼峰式设计使退绞和分开线芯更容易，施工更快捷；冷轧钢板结构，保证产品更高的机械强度，和优秀的外观质量；插合次数≥750次，端接次数≥250次；高冲击强度的塑料材质，UL94V-0阻燃等级；7、 标准和规范：ISO/IEC 11801，TIA/EIA 568B，EN 50173；工作温度：-20到75℃
	40
	个

	21
	六类成品跳线
	六类千兆网络连接线 工程用电脑宽带8芯双绞金属头成品跳线 黑3米 GWD6030 *1，长3米
	5
	根

	22
	六类成品跳线
	六类网线千兆网络连接线 工程用电脑宽带8芯双绞金属头成品跳线 黑5米GWD6050 *1，长5米
	5
	根

	23
	USB转千兆网口扩展坞
	USB转一个RJ45接口，3个USB3.0接口
	4
	套

	24
	DVI24 1转HDMI公对母转接头
	DVI公转HDMI母转接头 DVI24+1/DVI-D转HDMI高清转换线 支持PS4笔记本电脑显卡接显示器20124
	2
	块

	25
	HDMI公转DVI母头转接头
	HDMI公转DVI母转接头 HDMI线转DVI24+5/DVI-I高清转换头 适用笔记本电脑PS4连接显示器 20123
	2
	块

	26
	HDMI转VGA/HDMI二合一转换器
	HDMI转VGA/HDMI二合一转换器 4K高清视频转接头 电脑笔记本机顶盒接电视显示器投影仪线 40744
	2
	套

	27
	MFi认证苹果数据线
	MFi认证 苹果数据线 通用蓝色1.5米
	2
	条

	28
	Type-C转HDMI/VGA转换器
	Type-C转HDMI/VGA转换器线扩展坞 USB-C高清转接头 适用苹果华为笔记本电脑拓展坞手机iPad平板投屏器
	1
	块

	29
	Type-c转HDMI转换器
	Type-C转HDMI转接头线 USB-C转4K60Hz雷电3投屏转换器线通用苹果MacBook电脑iPadPro华为手机投影拓展坞
	2
	块

	30
	Type-C转VGA转换器
	Type-C转VGA转换器线扩展坞 USB-C转VGA高清转接头拓展坞 适用笔记本电脑接投影仪显示器手机投屏器
	1
	块

	31
	纽扣电池
	CR2032纽扣电池锂芯电池 3V 
	10
	粒

	32
	无线键鼠套装
	无线键鼠套装带无线2.4G接收器键盘长度
287.7mm
	2
	套

	33
	M3主控模块
	支持ISO国际标准化的串行通信协议；通过CAN收发器接口芯片与物理总线相连；内置总线ESD保护：±16kV HBM；兼容ISO 11898-2标准；总线支持不少于120个节点的连接；数据速率至少1Mbps；支持三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。具备独立的RS-485通信总线，收发可控；内置TVS/ESD保护（HBM:±2kV），驱动器输出短路保护；3.3V供电，兼容5V逻辑电平接口；支持不少于32个收发器的总线连接；传输速率至少10Mbps。
	10
	套

	34
	RS-232转RS-485的无源转换器
	RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备；内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。
	15
	个

	35
	USB转CAN调试器
	USB A型公口转3P螺钉式KF126接线端子，螺丝钉不丢失设计，带一根45cm的USB延长线，可连接新大陆M3主控模块
	10
	个

	36
	USB转串口线
	USB转9 PIN串口线，线长150cm，USB端带磁环
	10
	根

	37
	ZIGBEE模块ZB2531(ZIGBEE线路板组合)
	1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用；
2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议；
3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统；
4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道；
5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。
	20
	套

	38
	仿真器(CC-Dug)
	Mini B型5Pin母口转防反插设计FC-10P压线接头，仿真器带复位按钮，带LED指示灯，带1根22cm长10P双公头扁平线缆和1根60cm的USB A型公口转USB Mini B型5Pin公口的线缆，可连接新大陆ZIGBEE ZB2531模块
	35
	个

	39
	光敏二级管传感器
	1）暗电流：0.2μA；
2）亮电流：4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)；
3）感光光谱：880~1050 nm；
4）功耗不大于50mW，电流不大于30μA。
	35
	个

	40
	火焰传感器
	1）探测波长：700~1100 nm；
2）供电电压：3.3V或5.5V；
3）探测距离：大于1.5m；
4）带有开关量和模拟量两种输出。
	10
	个

	41
	可燃气体传感器
	1）回路电压±5V，加热电压最高直流24V;
2）对甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气体灵敏度高；
3）测量范围：500~10000ppm；
4）灵敏度（电阻比）：0.60±0.05；
5）加热器功耗：835mW；
	10
	个

	42
	空气质量传感器
	1）加热器电压5V±0.2V AC/DC，回路电压5V±0.2V DC；
2）对VOC、氨气、硫化氢等气体灵敏度高；
3）加热器功耗：280mW；
4）灵敏度（传感器电阻变化率）：0.15~0.5；
	5
	个

	43
	人体红外传感器
	1）工作电压：3.3V或5V；
2）信号输出信号电平：高3.3V/低0V；
3）感应范围：小于120度锥角，7米以内；
4）延迟时间：可调（0.3秒~10分钟）；
5）封锁时间：0.2秒；
6）触发方式：L不可重复，H可重复，默认值为H。
	5
	个

	44
	收纳箱
	材质: 塑料；透明；带盖板和滑轮；加大号：≥55*38*31cm，≥60L
	20
	个

	45
	温湿度光照传感器
	1）工作电压：3.3V或5V；
2）电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度；
3）默认测量分辨率为温度14 位、湿度12 位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12 位、湿度8 位；
4）湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃；
5）湿度测量精度： ±3.0%RH，温度测量精度： ±0.4℃；
6）全量程标定；
7）两线串行通信接口。
	70
	套

	46
	心率传感模块
	1）工作电压：3.3V或5V；
2）集成心率监测仪和脉搏血氧仪功能；
3）I2C通信接口，并带中断信号输出，逻辑电平均为3.3V；
4）可编程采样率和LED电流，低功耗。
	5
	个

	47
	元件盒
	材质：塑料；抽屉式；外尺寸：205*135*78mm；内尺寸：175*122*68mm
	100
	个

	48
	元件盒
	材质：塑料；抽屉式；外尺寸：290*180*110mm；内尺寸：255*165*100mm
	30
	个

	49
	元件折叠收纳箱
	材质: 塑料；透明；可折叠可叠加，带盖板和滑轮；加大号：≥45*33*23cm
	50
	个

	50
	FPV手表
	OpenMV无线图传 48通道 5.8g ntsc pal接收器显示屏
	2
	个

	51
	OpenMV Wi-Fi扩展板
	wifi扩展板OpenMV4 Plus 3M7H7无线视频图传winc1500
	2
	个

	52
	OpenMV 串口调试扩展板
	OpenMV3 4 Plus串口调试扩展板H7 M7 cp2104 uart转usb 
	2
	块

	53
	OpenMV 电机驱动扩展板
	OpenMV3 4 Plus电机驱动扩展板tb6612 双路直流，一路步进模块
	2
	块

	54
	OpenMV 舵机云台
	OpenMV4 Plus3CamH7舵机云台+锂电池充电+扩展板
	2
	套

	55
	OpenMV4 H7 R2 Cam智能摄像头
	OpenMV4 H7 R2 Cam智能摄像头R2标配+MT9V034全局快门模组
	2
	套

	56
	OpenMV传感器扩展板
	OpenMV4 Plus 3 M7 H7传感器I/O扩展板，转接板单片机开发板
	2
	块

	57
	OpenMV洞洞板扩展板
	OpenMV4 Plus 3 Cam H7 M7洞洞板
	2
	个

	58
	OpenMV光源扩展板
	OpenMV4 Plus 3 光源扩展板，照明 PWM调节亮度，稳定环境光
	2
	个

	59
	OpenMV摄像头延长线
	OpenMV4 H7Plus摄像头延长线8cm FPC软排线，感光元件模组分离
	2
	根

	60
	OpenMV无线图传扩展板
	无线图传扩展板OpenMV4 3 Plus配套5.8G视频NTSC 100米远距离
	2
	个

	61
	广角镜头
	OpenMV4 Plus 3 Cam H7超大广角镜头185° 1.7mm
	2
	个

	62
	无畸变镜头
	OpenMV3 4 Plus Cam H7 M7 M4无畸变镜头
	2
	个

	63
	遥控器转接板
	遥控器转接控制麦克纳姆轮、全向轮遥控器转接板
	2
	套

	64
	高碳钢钻头
	整体硬质PCB专用高碳钢整体合金钻头，直径 0.7mm；刃长≥8mm；柄径3mm；总长40mm；
	50
	根

	65
	高碳钢钻头
	整体硬质PCB专用高碳钢整体合金钻头，直径 0.8mm；刃长≥8mm；柄径3mm；总长40mm；
	50
	根

	66
	高碳钢钻头
	整体硬质PCB专用高碳钢整体合金钻头，直径 0.9mm；刃长≥8mm；柄径3mm；总长40mm；
	50
	根

	67
	机器人模块套件
	材质：ABS，microbit V2主板，含358颗高精度积木，电机2个，舵机1个，Microbit游戏手柄
	1
	套

	68
	内存
	单条8G DDR4 2666MHz，兼容联想品牌机
	32
	条

	69
	设备置物货架
	≥四层，层高可调，2000×2000×600mm，每层承重不小于300公斤，冷扎钢板，立柱厚度不小于1.4mm，横梁厚度不小于1.6mm，层板厚度不小于0.8mm  7840 6B04-
	10
	个 

	70
	SmartRF04EB仿真器
	Mini B型5Pin母口转防反插设计FC-10P压线接头，仿真器带复位按钮，带LED指示灯，仿真电压3.3V，带1根15cm长10P双公头扁平线缆和1根140cm的USB A型公口转USB Mini B型5Pin公口的线缆（USB A型公口处带磁环）
	20
	个



质保要求：
供应商须按清单中的要求为本项目货物提供至少2年的免费原厂质量保证服务，终身免费技术咨询，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。
[bookmark: _Toc416681035]其他要求：
1、供应商投标价须包含运输、安装及耗材等一切费用。
2、需提供服务承诺书（施工期间垃圾清理情况、现场设备维护及维修、后期施工项目维护及维修等）
3、中标单位样品将进行留存并在实际交货时需对照，如出现样品跟实际供货不一样将取消中标资格，
4、技术资料：供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。
二、完成时间及付款方式
1．中标后须在7日内完成的所需货物的安装、调试、验收，直至交付采购人可以正常使用。
2．供应商按采购人要求完成货物的安装调试，并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额，除非采购货物的数量发生变更，否则不允许变更合同金额。
[bookmark: _Toc307216486]四、对询价文件的质疑
1、供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
2、供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772095]3、需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。
4、对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772096]5、需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
6、澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。
五、响应文件的编制
1．供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套及电子版一套（U盘）。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
2．响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。
3．响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。
4．响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。
5．响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。
6．响应文件统一用A4幅面纸印制。
[bookmark: _Toc307216487]7．响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。
六、响应文件的密封及标记
1．响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、包号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。
2．为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc307216488]七、响应文件的送达及修改、撤回
1．响应文件的送达
响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc307216490]2．响应文件的修改和撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。
八、公开“报价一览表”
采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：
1．宣布询价纪律；  
2．公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。
4．依次宣布各供应商的报价等。
九、评审程序与标准：
1．询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。
1.1评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：
（1）经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；
（2）响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；
（3）响应文件有备选方案或多项方案者；
（4）报价总价超过本项目预算金额的。
（5）技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；
（6）未满足本文件中第二章中的五、六、七、八条中的相关要求的；
1.2有下列情形之一的，询价项目作废：
（1）实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；
（2）询价小组否决所有响应的；或者询价小组对一部分响应作否决处理后，其他有效响应不足三家，使询价明显缺乏竞争力，询价小组决定否决全部响应的;
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消或重大变更的；
（5）询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。
★2. 询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式




报 价 文 件


采购项目编号： 
采购项目名称： 
询价内容： 





（供货商名称）
   年   月   日

[bookmark: _Toc238276242][bookmark: _Toc236473298][bookmark: _Toc294609003][bookmark: _Toc265109445][bookmark: _Toc327371177]附件一： 
响应函
兰州职业技术学院：
依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。
1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 报价货物、服务清单；
4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：
1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。
2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。
4. 本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。
供 应 商：                               
地    址：                               
传    真：                               
电    话：                               
电子函件：                               
供应商法定代表人/授权代表签字：                 
供应商名称(公章)：                       
日    期：                               
开户银行：                               
帐号/行号：                              

附件二： 
报价一览表
项目编号：
项目名称：
	采购人
名称
	

	总价
（万元）
	

	交付时间
（日历天）
	

	质保期限
	

	备注
	




供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：






附件三 （投标人可根据具体内容调整）
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地）
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明
1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
3. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。



                                                  供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件四（投标人可根据具体内容调整）
投标货物清单

项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌、型号、生产厂家、产地
	技术规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：













附件五（投标人可根据具体内容调整）
采购需求响应、偏离说明表

项目名称：
项目编号：
	技术部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	资质部分（商务部分）

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。








                                           供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件六： 
授权委托书格式
兰州职业技术学院：
本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或签章：
职    务：
供应商名称（公章）：
授权代表签字：
身份证号码：
职    务：
日    期：
联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：
4、供应商认为应提供的其他材料
