附件1：兰州职业技术学院国防教育基地（一期）部分亮化灯具购买更换项目参数
	序号
	项目名称
	材料参数规格
	单位
	数量

	1
	卡槽
	铝合金型材，轻便耐腐蚀，200cm*100cm灯箱规格
	组
	2

	2
	灯箱灯带
	220V高压漫反射灯条 ，可裁剪 
功率：12W
输入电压： AC220V
灯珠亮度 ：130LM
发光角度 170°，色温：暖白。
	组
	2

	3
	电源
	[bookmark: _GoBack]防水24v电源
	组
	2

	4
	软膜面板
	软膜uv+缝边+软胶条，透光率60%，防火等级B1级，防水、防污、防老化、200cm*100cm
	组
	2

	5
	防眩无影吊灯
	1、灯具基本参数：进口全光谱芯片，搭配导光菱晶板，亮度提升50%散热提升20%。                 2、长度1200mm，宽300mm，厚42mm，功率：128W；                  3、采用高透光漫反射防眩设计。                                 4、塑钢底座，防水阻燃，防腐防锈.                            5、单体采用双驱动设计，使用更稳定。                          6、灯光光源趋近自然光，具有一定的护眼效果。                  7、无频闪，使用寿命长。                                     8、灯体烤漆工艺、                                          9、甄选幼儿奶瓶级材质，健康环保。
	个
	6

	6
	LED侧装射灯
	优质铝材，LED高亮芯片，Ra98高显色，杆长可定制，RG0豁免蓝光危害多角度调节，无可视频闪。
	个
	5



