附件1：兰州职业技术学院挡鼠板采购安装项目参数及要求
	雁儿湾校区

	序号
	大小规格（MM）
	序号
	大小规格(MM)

	1
	1830×600
	17
	930×600

	2
	1830×600
	18
	930×600

	3
	1830×600
	19
	930×600

	4
	1830×600
	20
	930×600

	5
	1100×600
	21
	930×600

	6
	800×600
	22
	930×600

	7
	800×600
	23
	930×600

	8
	830×600
	24
	930×600

	9
	1730×600
	25
	930×600

	10
	1710×600
	26
	930×600

	11
	1710×600
	27
	930×600

	12
	1710×600
	28
	930×600

	13
	1710×600
	29
	930×600

	14
	1710×600
	30
	930×600

	15
	1420×600
	31
	930×600

	16
	1250×600
	
	



规格要求：           
1、 成品四边厚度：大于等于26MM
2、 镀锌铁皮厚度：大于等于0.7—0.8MM
3、 焊接工艺为：氩弧焊焊接
4、 更具安装尺寸免费安装导轨及安装。
5、 长度大于77CM，高度60CM的挡鼠板样品（贴好相关警示标识）。
