
附：              设备维修更换清单
	序号
	名称
	型号
	参数
	单位
	数量

	1
	HDMI延长器
	7009C
	分辨率 最高达1080P@60Hz (1920x1080)，支持3D 使用单根网线最远可达 50米，画质清晰无损传输技术无压缩传输，带宽达255MHz，信号稳定，光电转换，信号无损 特色功能音频支持支持高清音频支持高清音频，芯片与信号优化，内置高性能芯片，有效优化线路，避免失真、拖尾、雪花屏1；接收端带EQ自动调节按钮，可补偿信号衰减，供电与集成支持POC供电（集电源、控制、视频传输于一体）支持红外(IR)遥控透传、RS232串口控制等
	套
	5
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	HDMI公转VGA母转接头
	子母
	输入端: HDMI公头(为标准的Type A接口，19针)输出端: VGA母头(15针，D-Sub接口)支持分辨率: 1080P@60Hz (1920x1080)，并向下兼容720P、480P等常见分辨率 信号转换: 将HDMI数字视频信号转换为VGA模拟信号。注意: 这是一个数模转换过程，并非简单的接口转接，因此内部需要转换芯片。独立音频输出: 绝大多数型号都带有一个独立的 5mm音频接口，用于输出模拟音频信号。供电需求: 需要连接额外的USB供电线（从设备取电）以确保稳定工作 芯片性能: 采用专用的数模转换芯片
	个
	1

	3
	VGA数据线
	1.5米
	接口类型: 15针 D-sub 接口（DE-15），梯形设计，带防呆设计接口颜色: 蓝色
固定方式: 接口两侧带紧固螺钉RGB信号: 针脚1（红）、2（绿）、3（蓝），负责传输三原色模拟信号（0.7V峰峰值）。同步信号: 针脚13（行同步/HSYNC）、14（场同步/VSYNC），控制图像稳定和刷新。接地线:5个接地针脚（5,6,7,8,10），以减少信号干扰。DDC通道: 针脚12（SDA）和15（SCL），用于显示器与电脑通信，实现即插即用。内部线芯: 3根RGB彩色分量信号线、2根同步信号线屏蔽设计: 优质线缆采用铝箔+编织网的双重或三重屏蔽结构接口材质: 镀金接口，抗氧化、耐插拔，信号传输更稳定。支持分辨率:最高支持2048×1536，信号类型: 模拟信号

	根
	6

	4
	HDMI数据线
	5米
	单股7支镀锡铜芯，1层铝箔，2层镀锡铜地线，3层铝箔，4层铝镁编织网
	根
	2

	5
	HDMI数据线
	3米
	单股7支镀锡铜芯，1层铝箔，2层镀锡铜地线，3层铝箔，4层铝镁编织网
	根
	3

	6
	HDMI数据线
	1.5米
	单股7支镀锡铜芯，1层铝箔，2层镀锡铜地线，3层铝箔，4层铝镁编织网
	根
	8

	7
	切换分配器
	HD2-4
	型号：MT-HD2-4；规格：2HDMI入、4HDMI出；协议HDMI1.4/HDCP1.4；分辨率4K30Hz/1080P；控制：按键+红外；金属机身；配套电源、遥控；
	台
	2

	8
	音箱线
	
	2芯多股无氧铜OFC、PVC绝缘护套，红黑分色标识正负极，低阻抗信号衰减小，国标足米，适配功放与音箱连接
	根
	2

	9
	网络播放器
	天猫盒
	四核64位处理器，1G运存+16G闪存，安卓定制TV系统；支持4K@60Hz硬解，HDMI+AV+USB接口；2.4G无线WiFi，手机无线投屏；标配红外遥控、电源适配器
	台
	1

	10
	无线路由器
	AC1200
	AC1200双频，2.4G+5G合计1200M，四天线；全千兆网口（1WAN+4LAN），支持易展组网、APP管理、WPS一键配对，IPv6、QoS控速，
	台
	1

	11
	网线
	6类
	4对8芯无氧铜，CAT6，十字骨架，UTP非屏蔽，千兆/万兆短距传输。
	米
	150

	12
	RUTANSI
	RX-D3922
	RX-D3922 U段红外对频拖二会议接收机简介                               
• 两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以0.25MHz步进；每通道用49.75MHZ;
• 采用红外自动对频技术，振荡方式：锁相环频率合成；
• UHF频段传输信号，常用频率范围：600MHz，可选频率范围500/700/800MHz；
• 同一场合可供20套机同时使用，即可同时使用20台接收机和40个发射器；
• LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备
• 独立的音量调节旋钮.
• 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
RX-D820 无线会议麦克风发射器简介 
• 咪管长筒设计清晰度高、噪音小，拾音距离可达30-50CM；
• 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用6-8小时；
• 使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米  接收机参数                        
振荡方式: 锁相环频率合成频率范围：UHF 500MHz～900MH频率稳定性：±0.001%最大频率偏：±50KHz调制方式：FM
信噪比：>105dB
失真度:<0.5%@1KHz           
灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB
电源供应：DC:12V～17V
音频输出：独立0～400mV     混合0～300mV
射器参数                                                         
电源供应：1.5V电池（3粒）话筒耗电量：80mA
载波频率：UHF 500MHz～900MHz频率稳定度：±25KHz信噪比：>105dB
邻频干扰比：>80dB
动态范围：≥100dB
类型(Type)：电容式
极性模式：单一指向性
频率响应：40Hz～20KHz
话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz
	套
	1

	13
	MICAL
	A6
	话筒特点：适用场所会议室,手持采用最新镀钛工艺，不易刮花掉漆，解决包房之前手持刮花，掉色情况,针对KTV场所独特设计的线路方案，抗干扰能力强，不易窜频或断频，可同时使用100个包房发射机载波频率范615MHZ---66数200CH频率间隔         250-300KHZ频带宽度           50-60MHZ动态范围           ＞110dB载波误差           ±0.005%调变偏移度        ±48KHZ副谐波             ＜-60dBc射频输出功率        10mv电源消耗  ≤100MA@3V
电源供应         UM3,AA1.5v×2
功能显示方式 LCD单体             Dynamic  microphon
	套
	1

	14
	视频控制显示
	m6600
	CPU  15 — 9400CPU内存  4 G；硬盘  1000G机械硬
610/ 2 G独立显卡；24 寸显示器
	台
	1

	15
	4进8出数字音频处理器
	DLM408PLUS
	DLM408Plus数字音频处理
特点：◆4输入/8输出数字信号处理器。◆配置网络级联接口，可级联多台；◆可通过面板按键任意切换输入输出；◆配置RS-232接口，可连接中控；◆输入通道具备入增益，8频段参量均衡器和延时功能。◆输出通道具备输出选择，8频段参量均衡器，高低通分频器，延时，增益，限幅和静音功能。◆前面板的操作界面易于使用，并提供免费的计算机界面，透过网络接口编辑设备参数；
参数：◆频响：20Hz-20kHz,+/-0.5dB◆总谐波失真：<0.01% at 0dBu 1kHz◆讯噪比：>110dBu◆最大输入电平：+20dBu◆最大输出电平（辅助）：+20dBu◆串音：﹣87dBu◆噪声门：◆范围：-84dBu——0dBu◆抑制时间：0.5ms——200ms◆释放时间：5ms——2s◆压缩限幅器：◆范围：-30dBu——﹢20dBu◆抑制时间：10ms——150ms◆释放时间：10ms——1s◆比例：1：1——24：1◆增益：0dBu——﹢24dBu◆均衡器：◆低音：21Hz——19.2KHz  +/- 24dB◆中低音：21Hz——19.2KHz  +/- 24dB◆中高音：21Hz——19.2KHz  +/- 24dB◆高音：21Hz——19.2KHz  +/- 24dB◆数字音频：◆ADC动态范围：114dB◆DAC动态范围：114dB◆处理器：32bit，sigma-delta转换器◆ 48KHz的采样率◆输入:8通道模拟◆1MΩ/立体声,500kΩ/单声道◆输出:8通道模拟◆阻抗：<500Ω◆电源:AC220-240V,50/60Hz◆实物尺寸(深×宽×高):350×480×44mm◆外箱尺寸(深×宽×高):377×556×107mm◆净重:1.9Kg◆毛重:3.1Kg
	台
	1

	16
	高亮度平板
	60W
	尺寸600mm*600mm，功率60w
	个
	31

	17
	地插
	单门
	尺寸86mm*86mm，10A
	个
	6

	18
	Led维修
	
	更换主板及屏幕
	台
	1

	19
	拆除及搬迁维修
	
	大屏，电视，投影，窗帘，电路维修等 
	套
	5




