兰州职业技术学院挡鼠板采购安装项目参数
	总校区
		桃林校区

	序号
	大小规格（MM）
	序号
	大小规格(MM)

	1
	1700×600
	1
	810×600

	2
	1700×600
	2
	1180×600

	3
	800×600
	3
	1750×600

	4
	800×600
	4
	770×600

	5
	800×600
	5
	770×600

	6
	800×600
	6
	770×600

	7
	1070×600
	7
	1120×600

	8
	830×600
	8
	1180×600

	9
	890×600
	9
	1730×600

	10
	1045×600
	10
	740×600

	11
	955×600
	11
	740×600

	12
	935×600
	12
	740×600

	13
	930×600
	13
	740×600

	14
	930×600
	14
	1730×600

	15
	790×600
	15
	850×600

	16
	795×600
	16
	1700×600

	17
	795×600
	17
	1700×600

	18
	795×600
	18
	1660×600

	19
	780×600
	19
	1710×600

	20
	840×600
	20
	1240×600

	21
	840×600
	21
	930×600

	22
	860×600
	22
	1620×600

	23
	1100×600
	
	

	24
	660×600
	
	

	25
	660×600
	
	

	26
	770×600
	
	

	27
	795×600
	
	

	28
	950×600
	
	

	29
	950×600
	
	

	30
	760×600
	
	

	31
	760×600
	
	

	32
	760×600
	
	

	33
	740×600
	
	

	34
	880×600
	
	


[bookmark: _GoBack]规格要求：           
1、 成品四边厚度：大于等于26MM
2、 镀锌铁皮厚度：大于等于0.7—0.8MM
3、 焊接工艺为：氩弧焊焊接
4、 更具安装尺寸免费安装导轨及安装。
5、 长度大于77CM，高度60CM的挡鼠板样品，（贴好相关警示标识）
