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[bookmark: _Toc240772073]                 询 价 邀 请 函

兰州职业技术学院，现对众创空间LED屏及音响设备购置项目采用询价方式进行采购，欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力，并能提供及时完善的后期服务保障的供应商前来参加询价。
[bookmark: _GoBack]一、项目编号：LZXJ—005
二、询价内容：众创空间LED屏及音响设备购置
三、该项目采购预算金额：239936元（人民币）
    四、获取询价通知书的时间、方式
1、 询价通知书发放时间:2019年12月3日至2019年12月11日。
    2、获取文件方式
    网上自行获取：兰州职业技术学院官方网站（http:// http://www.lvu.edu.cn/）在线获得。
五、递交询价响应性文件时间及地点：2019年12月11日上午9:30:00（北京时间）之前，逾期不再受理。
递交询价响应性文件地点：兰州职业技术学院总校区综合楼801会议室（兰州市安宁区刘沙公路37号）。
六、询价时间及地点：
询价时间：2019年12月11日上午9:30:00（北京时间）。
询价地点：兰州职业技术学院总校区综合楼801会议室（兰州市安宁区刘沙公路37号）。
项目经办人：王柏龙      
电  话：13919315058
地  址：兰州职业技术学院（兰州市安宁区刘沙公路37号）
                                      




   兰州职业技术学院
国资及产业管理处
[bookmark: _Toc128372051][bookmark: _Toc128372729][bookmark: _Toc139965325][bookmark: _Toc240772074][bookmark: _Toc128372052][bookmark: _Toc128372730][bookmark: _Toc139965326][bookmark: _Toc240772075]                                                      2019年12月3日

询价须知前附表
	序号
	内   容   规   定

	1 
	综合说明：1）项目名称: 学生奖品及学生公寓设施
              2）交货时间：按合同规定

	2 
	需方：兰州职业技术学院   
      联系人：王柏龙    电  话:13919315058

	3 
	使用单位名称：兰州职业技术学院学生工作部
2）项目经办人：詹老师
3）联系电话：13893335133

	4 
	供应商资质文件要求：
1）营业执照副本（复印件）；
2）法人代表身份证（正、反面复印件）；
3）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
4）2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
5）提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于正本内)；
6）提供“信用中国”或“信用甘肃”网站截图并加盖投标人公章。
以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第2)、3）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
询价响应性文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套询价响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据需方的变更公告进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应由询价响应性文件签字人签字证明。

	  5
8） 
	询价有效期： 90 天

	9） 6

	询价响应性文件份数：
询价响应性文件为正本一份副本两份，U盘电子版PDF版本一份，装袋密封并签章。未按该要求制作询价响应性文件的，询价响应性文件将被拒绝，询价响应性文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。对供应商产生的不利因素由其自行承担。

	10） 7

	该采购项目不收取任何服务费用。



1、总  则
[bookmark: _Toc240772076]1.1 询价通知书涉及术语的内涵及解释
1)“采购当事人”是指在采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购需方等。
2)“需方”是指兰州职业技术学院。
3)“供应商”是指向本次提交询价响应性文件的供应商。
4)“供方”是指与需方签订合同的成交供应商。
6)“询价通知书”是指由需方发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
7)“询价响应性文件”是指供应商根据本询价通知书向需方提交的全部响应性文件。
8) “货物”是指供方根据询价通知书和合同的规定须向需方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、文件等。
9)“安装”是指供方按询价通知书和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。
10)“服务”是指供方根据询价通知书和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。
[bookmark: _Toc128372736][bookmark: _Toc139965332][bookmark: _Toc128372058][bookmark: _Toc240772077]11）“工程”是指供方按照谈判文件和合同的规定承担与施工、安装有关等内容。
[bookmark: _Toc128372054][bookmark: _Toc128372732][bookmark: _Toc139965328]12)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。




   2、询价须知
[bookmark: _Toc240772078]2.1 询价

[bookmark: _Toc240772079]2.1.1 综合说明
[bookmark: _Toc128372055][bookmark: _Toc139965329][bookmark: _Toc128372733]本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理询价申请，并得到政府采购管理机构批准，现通过询价方式来择优选定供应商。本询价通知书包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本询价通知书中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉询价通知书的格式、条件和范围。供应商没有按照询价通知书的要求提交相关资料，或者供应商没有对询价通知书相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其询价响应性文件无效。

2.1.2 合格的供应商
1）供应商须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
2）凡有能力提供本询价通知书所述货物、工程及服务的，符合本询价通知书规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商。
3）供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
4）一个供应商只能针对一个包段提交一个询价文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
5）为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc240772081]2.1.3 询价具体要求及说明
1）供应商参加询价应按照需方询价通知书要求有分包的按分包参与询价，且每包只能报一个方案参与询价，投若干包的可将分包投标书汇集于总标书中，否则视为对询价不响应；
2）供应商对参加询价产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对供应商的询价响应性文件的评比，不利后果由供应商承担；
3）供应商在询价响应性文件中所列出的所有货物、配件等均视为包含在询价项目以及报价中；
4）供应商在本次项目中所提供的服务对于询价通知书中的技术参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求，否则视为对询价不响应；
5）需方发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布询价程序和结果无效；在涉及询价的公正性与违法问题的调查或检查中，供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，需方也有权宣布询价结果无效。需方同时报备同级财政部门确认，并对供应商、成交供应商的损失不承担任何责任；
6）供应商应自行承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，需方均无义务和责任承担这些费用。
7）本次询价不接受联合体参加询价。
8）如技术参数具有特指性将不作为评判依据。
[bookmark: _Toc240772082]2.1.4询价响应性文件的制作格式
供应商制作询价响应性文件必须依据在需方获取的询价通知书，编写装订并分正副本密封，对询价通知书做出实质性响应。具体制作格式如下：
（1） 目录；
（2） 询价响应函（见附件2）；
（3） 资质证明部分，包括：询价须知前附表中要求的资质文件、公司情况、业绩简介以及供应商认为有必要提供的其他有关资料文件；
    （4）法人授权函（见附件3）；
    （5）货物数量明细表（见附件4），包括提供货物所需的全部的用料、人工、服务保障等。

[bookmark: _Toc240772083]2.1.5询价报价
此次询价按照总报价（否则视为对询价不响应）。询价价格应包括完成询价通知书规定的询价范围全部内容所需的全部费用。除非询价通知书另有规定，询价报价应包括工程所需人工、材料、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。
询价价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。报价货币为人民币。
[bookmark: _Toc240772087][bookmark: _Toc139965344][bookmark: _Toc128372071][bookmark: _Toc240772088][bookmark: _Toc128372749]2.1.6  询价响应性文件的密封
供应商应将询价响应性文件的正、副本分别用标有“正本”和“副本”字样的信封密封，并在信封上标明“项目名称”、 “供应商名称”（盖章）、“详细地址”、“邮政编码”、“电话” 和“请勿于2019年12月11日上午9:30:00（北京时间）之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果未按上述要求密封并加注标志，将被视为无效响应，且需方将不承担询价响应性文件错放或提前开封的责任。
[bookmark: _Toc128372072][bookmark: _Toc139965345][bookmark: _Toc128372750][bookmark: _Toc240772089]2.1.7 询价响应性文件递交
询价响应性文件应在递交截止时间之前送达兰州职业技术学院综合楼801会议室地址：兰州市安宁区刘沙公路37号，需方将拒绝接受在询价响应性文件递交截止时间后递交的询价响应性文件。
[bookmark: _Toc240772090][bookmark: _Toc139965346][bookmark: _Toc128372073][bookmark: _Toc128372751]2.1.8询价响应性文件递交截止时间
询价响应性文件递交截止时间为2018年12月11日上午9:30:00（北京时间）之前。
[bookmark: _Toc240772092]
3、澄清和质疑
[bookmark: _Toc239047318][bookmark: _Toc240772093]3.1综合说明
供应商对采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。
[bookmark: _Toc240772094]3.2对询价通知书的澄清和质疑
供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。
同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。
[bookmark: _Toc240772095]3.3对询价过程和拟成交结果的质疑
供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
[bookmark: _Toc240772096]3.4澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。
[bookmark: _Toc240772107]
4、询价原则及办法
[bookmark: _Toc240772108]4.1 询价工作中的原则及组织
[bookmark: _Toc240772109]4.1.1 原则
需方组织谈判，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定组建询价小组，由采购人代表和评审专家共同组成，询价小组成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好询价评审工作。
1）询价小组成员人数为不少于3人的单数。
 2）询价小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
3) 询价小组成员和与询价活动有关的工作人员不得透露对询价通知书的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与询价有关的其他情况。
[bookmark: _Toc240772110]4.1.2 组织
1）询价小组：由使用人代表和需方自行组成专家组成询价小组。询价小组根据询价通知书要求负责询价响应性文件的审查评价。
2）需方:由兰州职业技术学院国资及产业管理处工作人员组成，负责询价通知书的制作，对外联系，询价的会务工作,整理并向询价小组分发询价响应性文件；做好询价会议记录；对询价过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。
3）监督部门：根据国家有关法律、法规及询价文件的规定,邀请相关部门对整个询价过程进行监督,保证询价的公正性,防止违法行为的产生。
[bookmark: _Toc240772111]4.2 询价小组的职责
询价小组完成询价后，提出书面询价报告。询价报告是询价小组根据全体询价小组成员签字的原始询价记录和询价结果编写的报告，主要内容包括：
1）询价公告刊登的媒体名称、询价日期和地点；
2）询价通知书的供应商名单和询价小组成员名单；
3）询价方法和标准；
4）询价记录和询价情况及说明，包括询价响应性文件未实质性响应的供应商名单及原因；
5）询价结果和询价成交供应商名单；
6）询价小组的成交建议。
评审报告由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

[bookmark: _Toc240772112]4.3 询价内容及标准
需方将组织询价小组对询价响应性文件进行审查，评估供应商的财务、技术和生产能力。询价小组可以对确定为实质上响应询价通知书要求的询价响应性文件进行校核，修正错误的标准如下：
1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非询价小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。
3）对于询价响应性文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。
4）询价小组审查每份询价响应性文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的询价响应性文件应该与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。询价小组决定询价响应性文件的响应性只根据询价通知书本身的内容，而不寻求外部的证据。
5）如果询价响应性文件实质上没有响应询价通知书的要求，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其成为实质上响应。
[bookmark: _Toc240772113]4.4询价的形式、程序及方法
[bookmark: _Toc240772114]4.4.1 询价形式
合格进入最终报价的供应商，询价小组所有成员集中与各供应商分别进行询价，采取背对背方式现场统一报价，现场宣布询价结果询价小组不得让供应商逐一报价。
[bookmark: _Toc240772115]4.4.2 询价程序
（1）资格、技术审查：询价小组先对资质证明文件部分、技术参数和服务部分进行审查。
（2）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并让其报出一次不得更改的价格，价格必须以书面形式确定。
[bookmark: _Toc240772116]4.4.3 拟成交供应商确定的原则
询价小组根据采购要求，在全部满足询价通知书实质性要求且质量、服务等相等的前提下,以价格最低的原则确定成交供应商。
[bookmark: _Toc240772117]4.5 拟成交供应商的确定
需方授权询价小组直接确定成交供应商。
原则上在确定最低报价报价的前提下，确定拟成交供应商。询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
 拟成交供应商确定后，由需方以公告的方式向拟成交供应商以及其他采购当事人发出拟成交公告，拟成交公示届满后，由需方向成交供应商发出成交通知书，并要求其与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc139965350][bookmark: _Toc128372755][bookmark: _Toc128372077][bookmark: _Toc240772118]4.6 合同的授予
[bookmark: _Toc139965352][bookmark: _Toc128372079][bookmark: _Toc128372757][bookmark: _Toc240772119][bookmark: _Toc128372078][bookmark: _Toc139965351][bookmark: _Toc128372756]4.6.1 成交通知书
需方根据询价小组的评审结果，公布拟成交结果。在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式成交或签订合同的凭据，需方将以书面形式通知成交的供应商。在该通知书中将给出成交供应商应按本合同实施、完成和维护项目的成交价格（合同条件中称为“合同价格” ）、交工日期、地点以及其他相关事项。
成交通知书将成为合同的组成部分。
[bookmark: _Toc240772120]4.6.2 合同授予原则
需方将把合同授予经询价小组评审推荐，在法定公示时间后，收到成交通知书的供应商。
[bookmark: _Toc128372080][bookmark: _Toc128372758][bookmark: _Toc139965353][bookmark: _Toc240772121]4.6.3 合同的签署
成交供应商按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与成交供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。需方所发出的成交通知书对需方和成交供应商具有同等法律效力。
除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，需方改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，承担相应的法律责任。若成交供应商不能在规定时间内与需方签订合同，采购人确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc240772122]4.7 成交未果
在询价采购中，出现下列情形之一的，宣布成交未果：
1）符合专业条件的或者对询价作实质响应的供应商不足三家的；
     2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 3）供应商的报价均超过了采购预算，需方不能支付的；
 4）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。
宣布成交未果后，需方应当将成交未果理由通知所有采购当事人。
[bookmark: _Toc240772123]4.8 询价无效响应
遇到下列情况之一时,供应商递交的询价响应性文件将被视为无效响应:
1) 询价响应性文件未按规定编制、标注、密封、封装的； 
2) 超出供应商经营范围参与询价的；
3）询价响应性文件无供应商公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；
4）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、询价报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；
5）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；
6) 投标文件未按照询价通知书规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；
7）询价响应性文件中每包以两个及两个以上的方案参与询价的（询价通知书另有规定的除外）；
8）询价响应性文件未能对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应的；
9）供应商资格条件不符合国家有关规定和询价通知书要求的，或者拒不按照要求对询价响应性文件进行澄清、说明或者补正的；
10）询价响应性文件附有需方不能接受的条件的；
11）参与询价的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内成交供应商不能保证其实际成交价格低于其他任何非采购价格的；其中：
① 询价阶段应视为无效响应；
② 已成交而无供货的视为成交无效；
③ 已供货者，成交供应商应承担由此给需方造成的损失。
12）经询价小组认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何采购价格的；
13）询价有效期不足90天的；
14）供应商以他人名义参加谈判、串通参加询价、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式谋取成交的；
15）经核实两个或两个以上供应商的询价响应性文件有雷同或有抄袭行为的；
16）违反《中华人民共和国政府采购法》及相关规定的；
17）询价通知书规定的其它无效响应条件。
本询价通知书由需方负责解释，未尽事宜另行商定。
5、技术参数及售后服务
5.1技术参数附后
5.2售后服务双方合同约定

6、附件
附件1：询价响应函
附件2：法人授权函
附件3：数量明细表
 (以上附件内容详见后附件)
注：未给出的表格请按自身行业特点自行编制



















[bookmark: _Toc139965361]附件1：
[bookmark: _Toc240772126]询 价 响 应 函
致：兰州职业技术学院
我单位经认真研究上述询价通知书，决定参加本次询价。我方提交询价响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行询价通知书中对成交单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：
1、我方完全接受询价通知书中的内容，并将按询价通知书的规定履行责任、义务。
2、我方已详细审查全部询价通知书，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
3、我方同意提供贵方可能要求的与询价有关的任何证据或资料。
4、如果我方成交，我方将按《成交通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。
5、我方同意所递交的询价响应性文件在90天的询价有效期内有效，在此期间我方将受此约束。
6、与询价有关的一切正式信函请使用以下地址：
地    址：                      
邮    编：                      
电    话：                      
传    真：                      
单位公章：                        
法定代表人或授权代表人签字：                         
        年    月   日








附件2
[bookmark: _Toc240772127]法人授权函

致 ：兰州职业技术学院
本授权函声明：            （供应商全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与项目为（项目名称）       的兰州职业技术学院所需的项目谈判活动，以供应商的名义签署询价响应性文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。


供应商名称：（公章）                                       

供应商地址：                                              
法定代表人：（签字或印章）                    
被授权人：（签字或印章）：                     
被授权人信息：性别：        
年龄：        
身份证号：                                   


授权日期：         年    月    日


[bookmark: _Toc139965362]附件3：
货物数量明细表
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	规格、型号、配置
	基本
配置
	数
量
	数量
单位
	交货日期
	交货地点

	1
	
	
	
	
	合同约定
	合同约定

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


本表为样表（只填写数量，不写价格），供应商可根据具体项目自行编制。
















兰州职业技术学院
学院众创空间路演厅项目设备明细表

系别、使用单位（加盖公章并签字）：  科技处  学院众创空间                    项目负责人联系方式：
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	LED大屏
	灯珠特性 铜线： LTV-PRO 1. 667      
金线: LTV-PROG1.667
像素构成 1R1G1B 像素封装 SMD1010
基色 测试条件 电压 波长范围 亮度范围
红灯 5mA 1.7-2.2V 618-623nm 13-16.9mcd
绿灯 3mA 2.4-2.9V 522.5-525.5nm 26-34mcd
蓝灯 3mA 2.6-3.1V 463-467nm 4.15-5.42mcd                                                                  单元板模组尺寸：320㎜*160㎜；
像素点间距 1.667mm
物理密度 360000点/㎡
模组电流 2.4A±0.1A
输入电压 4.5V-5.2V
模组功耗 ≤12W
模组重量 238g                                                                                                 模组320*160                                                                                                   点密度 360000点/ m²
亮度 200cd~600cd/ m²可调
水平视角/垂直视角 120±10°/120±10°
平整度 ≥97%
色度均匀性 ±0.003  Cx,Cy之内
最高对比度 3000:1
防护等级 背面：IP41  正面：IP41
维护方式 前维护
信号颜色处理位数 红、绿、蓝各≥16bit
驱动方式 恒流驱动
换帧频率 60帧  高刷支持3D：120帧
刷新率 普刷≤1920HZ   高刷≤3840Hz
屏体色温 3200K～9500K可调
亮度调节 手动/自动/程控
像素校正 配备亮度与色度逐点校正
控制方式 同步控制
控制距离 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输
软件接口 Windows XP /7/8/10
信号输入 HDMI、DVI
工作电压 AC：110V~240V、50~60Hz
峰值功耗 ≤515W/ m²
平均功耗 172W/ m²～343W/ m²
连续工作时间 ≥7×24hrs，支持连续不间断显示
平均无故障工作时间 ≥10000小时
LED灯管理论寿命 10万小时
离散失控点 ≤0.0001，出厂时为0
连续失控点 0
盲点率 ≤0.0001，出厂时为0
运行环境温度 -10℃～60℃
运行环境湿度 10％～90％RH，无凝结
显示屏整屏：
显示面积：3.2m×1.92m＝6.144。
	6.144
	㎡
	

	2
	接收卡
	网口任意交换 网口不分输入输出，任意使用
卡与卡之间的同步性 
卡与卡之间实现纳秒级同步
显示效果
常规芯片的刷新率 
静态：64*64，刷新率可达16000Hz
1/8扫：128*128，刷新率可达10000Hz
串行频率 0.2MHz-41.7MHz
灰度等级 最高65536级灰度
最小OE控制宽度 8纳秒，并按8ns倍数增减
消隐电路 支持CD4051消隐电路
灰度补偿特性 每级灰度独立补偿
显示屏模组兼容性
芯片支持 
常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片
PWM芯片支持 MBI、MY、SUM系列等上百种不同规格的芯片
扫描方式 常规方式与高刷新模式，支持刷新率倍增
扫描类型 静态到1/32扫描之间的任意扫描类型
支持的模组规格 4096像素点以内任意行、任意列组装
排线方向 支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上走线
数据组数 16组RGBR'并行数据，24组RGB并行数据
数据对折 支持同向对折，反向对折等，可显著提高刷新率
模组抽点 支持任意抽点
数据串行传输 支持RGB，R8G8B8，R16G16B16等形式的串行
兼容设备及接口类型
主控与卡、卡与卡之间的通信距离 
超五类网线≤140M，六类网线≤170M
光纤线：单模收发器≤20KM，多模收发器≤550M。（利用中继器无限延长）
兼容传输设备 
千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机
DC供电接口 正常端子供电，HUB板排针供电
HUB接口类型 
专用接口定义
物理参数
板卡尺寸 长137mm，宽48mm
输入电压 DC 3.3V-6V 
额定电流 0.6A
额定功耗 3W
存储及运输温度 -50℃ ~ 125℃
工作温度 -25℃ ~ 75℃
抗人体静电能力 2KV
重量 
70g
	33
	块
	

	3
	发射卡
	视频源接口
接口类型 DVI
接收分辨率 最大1920×1200点，支持此分辨率内的任意分辨率
视频源帧率 标准60Hz，并可以自动适应帧率
千兆网口输出
网口数量 2个千兆网口
网口控制面积  
每个网口为1280×512（或同等面积）,2个网口共1280×1024(或同等面积
单卡最宽可达2560点，或最高可达2560点)
传输距离 超五类网线≤140M；六类网线≤170M；光纤线无限制
网口拼接 2个网口可以做上下或者左右的任意拼接
数据传输格式 按照千兆网络的帧格式，并附加CRC校验
连接设备
支持接收卡 卡莱特全系列接收卡
支持外围设备 多功能卡，光纤收发器，千兆交换机
规格参数
板卡尺寸 长140mm，宽105mm
输入电压 DC 3.8V-12V宽电压
额定功耗 6W
重量 100g
人机接口
配置参数接口 USB 
实时调整参数  支持
亮度色温调整 支持
智能侦测系统 支持DVI视频接口信息检测
实时时钟 支持
辅助功能
多屏设置 支持同时控制不同规格的多个显示屏
后台播放 支持（扩展模式）
音频传输 支持
网络误码率探测 
探测屏体、接收卡之间的网线质量以及故障诊断
	4
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	处理器主控
	控制系统参数
发送设备 支持卡莱特Z系列、X系列、S系列、C系列等所有发送设备
单卡控制面积 全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列
单卡校正区域 256*256 像素点
级联控制区域 65536*65536 像素点
单网线级联卡数量 最多65536张
网口任意交换 网口不分输入输出，任意使用
卡与卡之间的同步性 
卡与卡之间实现纳秒级同步
显示效果
输入接口
DVI  
2路DVI输入
VESA标准（支持1920*1200@60Hz），支持HDCP
HDMI 
HDMI输入
EIA/CEA-861标准，支持1920*1200@60Hz，支持HDCP
SDI 
SDI输入，1080p/1080i
AUDIO 
音频输入，搭配多功能卡使用
输出接口
Port1-6
RJ45，6路千兆网口输出
控制接口
USB IN USB输入，连接PC，用于调试参数
USB OUT USB输出，用于X6之间级联
RS232 RJ11接口，可连接中控
整机规范
机箱尺寸 1U标准机箱（482.6mm×44mm×237.5mm）
输入电压 AC100~240V 宽电压
额定功耗 20W
工作温度 -45~70℃
重量 2.3kg
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	电源
	高可靠性-100%满载老化测试; •红色 LED 灯-电源工作状态指示; •符合 ROSH 标准; •尺寸:200*100*40mm.                                                                                                                                                                     电源型号:BN200P5-08.
功能:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              输入电压范围/ 200~240Vac
电源频率范围/47~63Hz
最大输入电流/3A MAX
功率因数/≥0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         满载效率/≥78%≥80%≥85%≥86%
输入冲击电流/Less than 100A, cold start
漏电流/<3.5mA/240Vac
输出电压/4.2V5.0V12V24V                                                                                                                                                                                                                                                                                                         输出电压误差范围/±3%/4.07V~4.33V/±3%/4.85V~5.15V/±5%/11.4V~12.6V/±5%/22.8V~25.2V
输出电流/0~40A/0~40A0~16.7A/0~8.3A
最大输出功率/168W/200W/200W/200W
纹波和噪声/200mVp-p MAX/200mVp-p MAX/300mVp-p MAX/500mVp-p MAX
电源调整率/±1%
负载调整率/±2%
开机延迟时间/≤ 3S/230Vac @ full load
输出爬升时间/0.1~100mS/230Vac @ full load
输出保持时间/≥10mS/230Vac @ 80% of full load
输出过流保护/额定输出功率的 120%~180% 保护模式:打嗝模式，负载异常条件移除后自动恢复
输出短路保护/保护模式:打嗝模式，短路条件移除后自动恢复
耐压测试/Input-Output:1800Vac or 2545Vdc 输入对输出测试 Input-FG:1500Vac or 2121Vdc 输入对地测试 Output-FG: 500Vac or 707Vdc 输出对地测试 Leakage Current≤5mA MAX 漏电电流                                              输出指示/LED 电源指示    
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	大屏软件
	软件安装 打开安装光盘(如果没有光盘，可以直接到我司官网 www.colorlightinside.com 进行下载)，1双击安装图标 LEDVISION_Setup_x.xx.exe(例如 LEDVISION_Setup_6.0.exe)，选择软件安装语言 (简体中文、英语)，点击“OK” 选择安装语言 2进入欢迎使用“LEDVISION”安装向导界面。点击“下一步” 3选择安装位置，确认安装。点击“下一步”
用户使用手册
  选择安装位置
4根据实际需求选择安装组件，确认安装(如果是第一次安装，建议全部打勾)。点击“安装”5确认安装完成。点击“完成”安装完成
6完成安装后，系统自动生成桌面快捷方式 ，双击即可打开软件。
2.2 软件卸载 在电脑左下角“开始”菜单中选择“所有程序→LEDVISION→Uninst
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	钢结构及包边
	本标准定制与设计文件上所标识的技术要求一起并列参照执行，对哪些超出标准规定的精度以外的条款，就由该设计者提出，质检部贯彻执行，也可在征求设计者同意基础上按本标准执行。
1.检验、验收场地可在承造厂或甲方指定的产品到货地，其结果应一致，且以终到地结果为最终结果。
2.引用标准企业标准 Q/DMBM307-1997: 检验抽样规则。
3.机柜
3.1 外形尺寸公差
3.2 形位公差
钣金机柜不允许有肉眼可见倾斜或局部歪、扭现象存在。
框架立柱与底座垂直。检测时以底座上表面为基准，以立柱上端内沿面为测量点。
顶框与底座平行度。检测点为底座上表面及顶框下表面，且互为基准。也可通过测量六面之对角线的长度，相差不得超过2.5mm来检测。有中隔板者，顶框与底座平行度可放宽至1.5mm，中隔板与顶框或底座平行度为小于1mm。
上、下围框的对角线之差的绝对值小于1.5mm。
立柱不能有扭曲现象，各立柱与上、下围框相连的两端交接线与围框相邻平面的平行度为小于0.5mm。
3.3 支撑插箱的滑道，同一层的左、右滑道所组成的工作面相对底座上表面的平行度，且应保证插箱装入后相邻两面板之间间隙之差的绝对值不得超过0.6mm。
3.4 前、后及左、右侧门不允许有鼓胀、扭曲等现象，其平面度为小于2mm。局部100mmX100mm之内不得超过0.4mm。所有门板装入机柜后，其外表面与它所在的机柜侧面平行度不得超过1.5mm，平行缝隙各处之差的绝对值小于2mm，且与框架贴合良好。固定门板同一缝隙各处之差的绝对值≤1mm；旋转门板不能有明显下垂或上翘现象，其同一缝隙各处之差的绝对值≤1.8mm。有开启与闭合要求的门，必须转动灵活，开启角度≥90°，闭合后与门磁吸附良好，转动过程中不得有任何能引起喷涂层损坏等的干涉现象。侧门装拆应灵活。旋转门板在装入并开启30°左右位置，测量远离转轴的一边到框架前平面的垂直距离，其最大值与最小值之差应≤10mm。
4.机箱及插框
4.1 箱体底面及其他侧面平面度为1mm。
4.2 箱体前后或左右立面相对底面地垂直度为1mm。
4.3 面板的顶面和底面平行度为0.5mm，侧面和底面垂直度为0.5mm。
4.4 面板装入箱体后，应垂直端正，其侧面与箱体底面垂直度为0.5mm，底面和箱体底面的平行度为0.5mm。
4.5 安装电路板或机箱的插框，需用工装模拟电路板或机箱进行装配，工装装入、拔出插箱时应顺畅，装入插箱后，应妥贴稳固，无漂浮、松动现象。硬连接的接插件应对位准确，插入、拔出无异常阻滞。
5.零部件
5.1 材质应符合图样要求，薄钢板除特别指定外，一律采用优质20#冷轧钢板，不允许使用热轧钢板，材料代用必须取得技术人员同意。
5.2 未注折弯角角度公差为±1°。
5.3 未注形状和位置公差的零件，直线度、平面度按GB1184-80所规定的C级精度检验（包括所有轮廓线及平面）。
5.4 加工过程中引起的变形，成形后应调校平直。
5.5 零件按图纸正确加工。所有棱边、棱角均应倒钝，毛刺、飞边的高度不得超过0.2mm，原则上以不划手为准则。
5.6 压（涨）铆螺母及螺钉须压（涨）铆牢固，按要求的螺钉螺母紧固力矩标准检验，不能有松脱现象。零件在喷涂过程中应保护螺纹，对于镀涂过程中引起的堵塞，应重新攻丝整复。螺纹孔应无滑丝、断扣现象，螺钉应能顺利旋入且松紧适度。
5.7 紧固件实物应符合选用的标准或图样。螺钉、螺栓、螺母、平垫、弹垫表面处理应与图纸要求相符。螺钉、螺栓应无滑丝、断扣现象，应能顺利旋入螺孔且松紧适度。
5.8 门锁开关灵活，把柄与锁体不能有碰伤现象。
5.9 所有导电件一律采用GB5585-85规定的铜母排系列或纯铜板制成，表面镀涂按图纸要求制作。需折弯的，折弯前应作退火处理，且折弯圆角半径应大于板料厚度，以免损伤内部组织及开裂。紧固连接部位的接触表面要求校平。
5.10 绝缘件按图纸选用的绝缘材料，环氧板或环氧棒应作浸绝缘漆，烘干处理。装配后的机柜正负级铜排对机架的电阻绝缘值≥100 MΩ（在环境温度为25℃±2 ℃，相对湿度为90％，电压为直流500V时）。
5.11 零件有喷涂保护要求的地方不能有油漆或粉末覆盖，保证零件间的接地连续性，其接触电阻小于0.1欧姆(电流25-30A)。
6.焊接
6.1 焊接应牢固可靠，零部件外表面焊料应到位填满，不留缝隙。
6.2 焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口、烧穿等缺陷。夹渣、气孔、焊瘤、凹坑等缺陷、外表面应没有，内表面应不明显。
6.3 焊接操作中不允许焊渣、电弧损伤零部件其他非焊接部位，特别是外部可见处。焊后的焊渣应被清除，包括清除焊料飞溅粘附在零部件表面上的各种颗粒。
6.4 零部件表面焊后应磨平、打磨，表面粗糙度数值为12.5。对于一些焊接表面在同一平面内的，表面在处理后不应有肉眼可见的凸起和凹陷。
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	配电柜
	装置进线开关具备过流剩余电流动作保护功能，剩余电流动作断路器使用智能型3C认证产品，该产品集漏电保护、自动重合闸、过载及短路保护为一体，主剩余电流具有短路分断能力，能够根据变压器容量或实际负荷调整过载保护值，数码显示三相电流、电压、漏电电流、漏电最大相，具备自动重合功能，抗干扰能力强。
由配变终端采集智能化剩余电流动作断路器的剩余电流，远方主站可对终端设置动作参数（动作阀值与延时时间），可以避免频繁“误”跳闸。并能远方实时上报漏电电流值。
无功补偿控制物理量为功率因数和无功功率；目标功率因数、无功投切门限、投切延时时间和投切间隔时间可在线设置，无投切振荡，无补偿呆区。
电容器投切元件采用无涌流电容投切开关，是针对可控硅无触点式固态继电器和交流接触器在低压无功补偿应用上存在的不足而研发的.它把交流接触器和可控硅的使用优点结合在一起,采用电脑控制可控硅在零电压时合闸,零电流时分闸.开关通断时无涌流,过电压低,用可控硅承担转换任务,实现无弧通断,保持接通状态用触头承担,触头不烧结.运行中无降压,不耗能,无谐波.具有抗干扰、防雷击和电源缺相、负载缺相、空载跳闸的保护功能.响应时间小于20mS.特别适用于动态切换电容器,也可以用于电动机制起动控制和电阻性负载的切换.勿需加装散热器.
电容器保护:
当出现过电压、欠电压、电压断相、谐波越限、电容器温度过高情况，由无功补偿控制器及时切除投入的电容器，以保护电容器。在恢复到设置范围内，电容器才可恢复正常投切
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	音箱
	分频器类型：二谐低通，一谐高通加上上轨成形电路系统
低频单元：8寸玻璃纤维编织音盆
高频单元：1寸聚乙烯亚胺膜
频率范围(+/-10 dB)：45Hz-20kHz
频率响应（+/-3 dB)1：62Hz -16kHz
节目功率(蜂值功率)：240W连续节目功率(2小时）;480W峰值)，连续粉红噪声(2小时）；(360W峰值)，连续粉红噪声(100小时）
较大输入电压：27.5 V RMS (2小时）， 55.0 V 峰值
较大声压级：112 dB peak
灵敏度：91 dB，1W/1m (100Hz -10kHz)
覆盖角度：100°×100°
指向性因子(Q)：7.3 (1kHz-16kHz）
指向性指数(DI)：8.3dB (1kHz-16kHz）
额定阻抗：8 ohms (直通）
接口类型：XLR平衡输入
尺寸：282mm x 219mm x 386mm
重量：6.2kg（13.5磅）
	4
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	调音台
	用比例点亮LED方法监视多点信号通道的工作情况（话筒前和话筒后、EQ后和推子后）
 精细、超线性的GB30话筒前置放大器
 为电容话筒提供真正专业的+48V幻象电源
 为外部信号提供专业的插入点
 6路、8路和12路单声道输入和2个立体声输入
 2路辅助发送，全部可用开关切换到推子前或推子后
 内部电源供电
 简单的可选架子安装
技术规格
 频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB
 总谐波失真和噪声：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007%
话筒输入的等效输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu
（信源内阻150Ω）。
 母线噪声：20Hz－20KHz宽带线路输入，终端负载为150Ω，RMS（有效值）测 量。
混音：推子在下面，较大混音电平，<－85dBu
通道之间串音：通道哑音，>96dB；推子位置（标记+10），>96dB；
辅助发送端口，>86dB。
 输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ；线路输入，11KΩ；立体声输入，100KΩ； 输出，75Ω。
 入和输出电平：话筒/线路的较大输入电平为+17dBu；线路的较大输入电平为+30dBu；立体声较大输入电平+30dBu；较大混音输出电平为+20dBu；耳机较大输出电平为300mw/200Ω。
 EQ（单声道输入）：HF（高频）：12KHz±15dB；MF(中频):140Hz－3KHz，±15dB， Q=15；LF（低频）；80Hz，±15dB。
 输出电平表：L和R混音输出电平表为12段LED指示表。
 工作条件：温度范围：－10℃～+30℃；相对湿度：0%～80%。
 供电：集成轻型开关电源；交流输入：85v～270v ，50/60Hz。
 电源消耗：小于20w
	1
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	功放
	用于全频音箱时，可以选择30Hz或15Hz，用来防止无用的超低频信号过载低音单元。用于超低音时，可以关闭。
采用金属封装的输出器件，虽然它比其他厂家使用的塑封输出器件贵的多，但是它的效率和可靠性很高。
采用先进的设备检测了每个器件的功率曲线和峰值功率处理能力，然后刷选和配对。
采用坚固的全钢质机壳，并配置高效强制式风扇以免过分热量聚积。
输入灵敏度 1.025V满负荷分配给4Ω负载
功率：立体声8 Ω 200W，4 Ω 300W，桥接8 Ω 600W
频率响应（从20Hz-20KHz）XLS 202: ±0.75dB
相位响应（在1W时）XLS 202: 在10Hz时，-10°在20KHz时，+19°
信噪比（20Hz-20KHz）XLS 202: >100dB（A加权，在满负荷工作时）
总谐波失真（THD）XLS 202:: <0.15%（在满负荷输出时，从20Hz-1KHz）
互调失真（IMD）（4: 1时，在60Hz和7KHz）额定功率下，输出值为-40dB时XLS 202: <0.3%
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	鹅颈话筒
	鹅颈带有10英尺电缆的桌面底座、逻辑功能、可编程开关和LED指示灯、扣合式泡沫防风罩 C=心形；S=超心形；N=无话筒头较宽的动态范围和频率响应可以在整个音频频谱准确再现声音可互换式话筒头为每种应用提供了合适的拾音模式不带变压器的平衡输出。可以在长距离电缆传输时提高对噪声的抗扰度减震架可以隔离来自表面振动的超过20dB的噪声锁定法兰支架可以将话筒永久牢固地固定在桌面、讲台或会议桌上扣合式泡沫防风罩可编程的On/Off开关和On/OffLED指示灯(M412D/MX418D)全新的更明亮的LED提高了在强烈照明环境下的可见性(M412D/MX418D)逻辑输入/输出接头可用于远程控制或配合自动话筒混音器使用(M412D/MX418D)提供的减震架可以隔离超过20dB的通过表面传递的噪声(MX412SW/MX418SE)提供的螺纹法兰支架可以将话筒永久牢固地固定在桌面、讲台或会议桌面上(MX412SW/MX418SE)
	2
	只
	

	13
	无线话筒
	一键式QuickScan频率选择可快速查找佳频率，每个频带可容纳多12个兼容系统，极易安装。更多技术规格
输出阻抗XLR接口: 200 Ω   6.35毫米（1/4英寸）接口: 50 Ω
音频输出电平  参考±33 kHz偏差，1 kHz音调
XLR接口: –27 dBV（连接至100 kΩ负载）
6.35毫米（1/4英寸）接口: –13 dBV（连接至100 kΩ负载）
灵敏度:-105 dB，12 dB SINAD
镜频抑制:>50  dB（典型值）
尺寸:40 mm X 388 mm X 116 mm（高 x 宽 x 深）
重量429磅（15.1盎司）
外壳:模塑 ABS
电源要求:12–15 V DC @ 160 mA（BLX88，320 mA），采用外部电源（正极）
BETA58A话筒配备BLX2手持式发射机
与多年来深得音乐家信任的舒尔话筒兼容，包括品质卓越的 SM58。BLXD2发射机传送的无线音频音质清晰，专业可靠。仅可用于BLX无线系统。
功能
集成话筒振膜设计，有值得信赖的SM 58A 
-10 dB增益衰减
轻质耐用结构
	1
	套
	

	
	数字处理器
	立体声反馈***器2×12组快速跟踪陷波滤波器
双28段图示均衡器
经典的dbx压缩器
120A分谐波合成器
2×3，2×4，2×5，2×6分频组合选择
立体声多段参数均衡器
立体声输出限幅器
音箱微调***
粉红噪声发生器
Auto-EQ自动房间均衡补偿
设置JBL音箱和Crown功放的Setup Wizard（设置导航小***）功能
25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库
2组输入，6组输出
RTA-M实时频谱分析议话筒输入设于面板，带幻像供电
24－Bit A/D转换器提供大于110dB的动态范围
dbx专利Type IVTMA/D转换电路
图示LCD显示屏
	1
	台
	

	
	电源时序器
	
	1
	台
	

	
	机柜
	
	1
	台
	

	
	LED面光灯
	
	4
	套
	

	
	LED筒灯
	
	6
	套
	

	
	双联开关
	
	1
	套
	

	
	辅材
	
	1
	批
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