[bookmark: _Toc513623479][bookmark: _Toc513623391][bookmark: _Toc26091][bookmark: _Toc8978]  设备详细技术参数表 
	序号
	产品名称
	型号
	基本配置
	数量
	单位
	参考彩图

	1
	三人课桌
	≥1800*500*750
	规格：≥1800*500*750
主材：1、板材：采用 E1 级优质环保板材，醛释放量必须≤9mg/100g。内结合力度较强，抗弯曲性能优异，各项性能指标不得低于国家标准。
2、贴面：优质环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，使用不含重金属的有机环保颜料，同时具备耐光照特性，日晒牢度 7 级，印刷纹理厚、柔、鲜，纹理清晰。
3、封边：2.5mm 厚同色 PVC 封边条,印刷纹理层次丰富，耐磨且色牢度高，表面不易划伤，粘合度强封边不易脱落。
4、下架采用≥50*50*1.5mm 冷轧方管，所有焊点均采用 CO2 保护焊满焊，保证产品的强度。产品焊热后全部矫正，所有焊线打磨平整，保证架体的美观。凳子脚用橡胶胶套保护地面，保证产品使用后的整齐性。
5、喷涂工艺：采用优质环保塑粉，表面经过静电喷涂处理，表面硬度 H。十道防锈处理工艺，隧道式无尘静电喷涂。
6、钢架具有强大的支撑力。
7、桌子颜色：黄木纹色
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	2
	会议椅子
	[bookmark: _GoBack]610*500*460/1070mm
	 1.材质：面料采用优质环保西皮，经防污染等工艺处理，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；优质橡胶木框架，带扶手，高强度不变型。座板、背板采用曲木板采用≥ 1.65cm板材，承受压力≥ 300kg。2、海绵：高密度、高弹性不助燃定型海绵，厚度≥1.6mm，用抽纱覆面，具有防腐化、防变形保护膜，耐久不变形，高回弹、耐冲击。
2.油漆：采用高级环保聚酯油漆，采用五底三面的六道油漆涂装工艺，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕。
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