附件1：2024级学生军训总结汇报暨开学典礼音响设备租赁项目音响租赁参数
	序号
	名    称
	参      数
	单位
	数量
	
	

	1
	DMX双八寸线阵音响
	音箱型号：CLA-10W

单元配置：低频：2x10"(250 mm) 钕磁低音单元，高频：1x3"（74mm）振膜钕磁压缩驱动器

额定功率：低频：2x600W/ 高频：90W  (AES)              

频率响应：60Hz-20kHz 

灵敏度：低频:100dB/高频:110dB

最大声压级：133dB  （连续）, 139dB（峰值） 单只

标准阻抗：低频:16Ω/高频: 16Ω 

辐射角度： 100°(H) x 10°(V)

接线方式：2x Neutrik  Speakon NL4 

尺寸(mm)：740x 294x 510（W x H x D） 

净重(kg)：32


	只
	8
	
	

	2
	DMX双十八低音炮
	音箱型号：CLA-218B

单元配置：2x18"(460mm)铁氧体低音单元             

频率范围：30Hz-120Hz

额定功率：2x1600W （AES）                                                                                

灵敏度：100dB

最大声压级：135dB （连续）, 141dB （峰值）                                                                           

标准阻抗：2x8Ω

吊装配件：3 x Neutrik Speakon NL 4                                                              

尺寸(mm)：1210x557x767 (WxHxD)

净重(kg)：99
	只
	2
	
	

	3
	DMX音频处理器
	输入阻抗-----------------18KΩ

输 出 阻 抗---------------90Ω

A  D动 态 范 围---------118dB

D / A动 态 范 围---------118dB

最 大 输 入 电 平---------+20dBu

最 大 输 出 电 平---------+18dBu

总 谐 波 失 真------------≦ 0.003% (+4dBu 20Hz-20kHz)

频 率 响 应---------------20Hz~40kHz(-0.35dB)

串 扰---------------------≦ -95dB

信 噪 比------------------≧ 113dB（A计权）

本 底 噪 声---------------≦ -95dBu

共 模 抑 制 比------------60dB

模 拟 输 入 通 道 数------2/4

模 拟 输 出 通 道 数------4/6/8

R s 4 8 5控 制 端 口------2

网络控制端口-------------1

尺 寸---------------------482x44x207mm

净重----------------------3kg
	台
	1
	
	

	4
	DMX功放
	T-8000

8欧姆功率:

1250W X 4

1600W X 4

4欧姆功率:

2100W X 4

2500W X 4

2欧姆功率:

2500W X 4

2000W X 4

频率响应（1W，8欧姆）:

10 Hz ~25KHz +/- 1dB

10 Hz ~50 KHz +0/- 3dB

转换速率（4欧姆 负载）:

40V/μs

65V/μs

阻尼系数（10 Hz ~400 Hz）:＞600＞600

信号/噪声（20Hz ~20KHz）:≥105dB（A）≥103dB（A）

总谐波失真（0.1W~满功率）:≤0.1%

互调失真（0.1W~满功率）:≤0.02%

尺寸（WxDxH）mm:

478x516x89重量（KG）:1
	台
	4
	
	

	5
	舒尔手持话筒
	外壳：铝铸件

拾音模式 / 传感器类型：超心形 / 动圈

频率范围：20 Hz-20 kHz

增益调节范围：0 - 21 dB （3 dB 步进）

工作范围：直线距离可达 100 米

发射功率：1mW、10mW、20mW 可选

阻抗： 50 Ω

占用频宽： <200 khz

延迟 lt;2.9毫秒

尺寸（长 X 直径）: 256 x 51毫米

重量:：340 克，不带电池（带BETA58A）

搭配超心形指向性动圈无线话筒头

机身为轻质铝材料，具备自动设置频率的红外线端口

具备背光式LCD屏，便于导航菜单和控制

具备自动设置频率的红外线端口， 的增益修正技术

备兼容更多通道输的高密度模式，高密度模式下操作距离长达30米

可使用2节AA电池供电，可工作11小时，5段电池电量显示

支持使用 的锂电池，可提供12小时以上使用时间

电量显示 到分钟，可使用选配的插入式充电器直接充电，无需取出锂电池

高达100米工作范围(特定条件下)，支持频率和电源锁定

集成单一频段的¼波长可拆卸式螺旋天线
	只
	4
	
	

	6
	M32数字调音台
	入处理通道：32个输入通道，8个辅助输入通道，8个辅助返送

输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线

A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）

内部效果器：8/16

储存点：100

场景文件：500/100

D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围

信号处理能力：40位的浮点处理

MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口：32个

USB插口：1

ULTRANET P-16个人监听连接口：1

对讲输入（XLR）：1个

XLR输出接口：16

监听输出：2/2

RCA输入/输入：2/2

AUX输入/输出：6/16

耳机输出：2

MIDI输入/输出：1/1

数字AES/EBU输出XLR：1

主显示器：7英寸TFT液晶显示器，800*480分辨率，26万色

通道液晶屏：128*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色

表头：24段（-57dB to Clip）

动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB

A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB

D/A的动态范围，换能器和输出：109dB

耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu

TRS输出阻抗：50Ω/50Ω

串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB

XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu

XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω

XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ

最大输入电平，TRS接头：+21dBu

TRS输出级别：4dBu/21dBu

尺寸：891*256*607mm

重量：24.5kg

工作温度范围：5-40℃

功率：120W

开关电源：自适应AC 100-240V（50/60Hz）
	台
	1
	
	

	7
	铁三角有线话筒
	心形指向性专业型双鹅颈式会议话筒。增强收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用；双鹅颈的设计；配备UniGuard射频干扰(RFI)屏敝技术；内置供电模块；符合RoHS规格；UniSteep可设定高通滤波及平直回应；元件:固定充电背板,静电形电容式；指向性:100°超心形指向；频率响应:80Hz～20KHz；高通滤波:80Hz；开路灵敏度:-40dB；阻抗:250Ω；最大声压级:138dB；动态范围:109dB；信噪比:65dB；开关:平直,高通滤波 ；输出连接器:内置式3针卡侬公头；配件:双层式防风海棉罩；幻象供电:11V～52V直流,耗电4mA；尺寸:Ø18.9×457.2mm；重量:135g。
	只
	4
	
	


