
兰职讲堂舞台灯光吊杆维修保养项目
[bookmark: heading_1]一、项目概况
对兰职讲堂7套舞台灯光吊杆及配套舞台机械控制系统进行全面维修、保养、检测与调试，消除设备安全隐患，恢复设备正常运行性能，确保满足教学、会议、文艺演出等使用要求。
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1. 灯光、布景吊杆：7 套
2. 舞台机械控制系统：7 套
[bookmark: heading_3]三、灯光、布景吊杆维修保养技术要求
1. 驱动系统维护
对吊杆驱动电机、减速机构进行全面检查、清洁、紧固；
排查异响、发热、运转不畅等故障，必要时进行维修处理。
2. 润滑保养
对驱动电机、齿轮、轴承等转动部位加注符合设备要求的润滑油、润滑脂；
确保润滑到位、无渗漏，降低运行磨损，延长设备使用寿命。
3. 传动机构检测
检查传动轴、联轴器、齿轮、链轮、链条等传动部件磨损、松动、变形情况；
对松动部件进行紧固，对磨损超标部件提出处置建议并配合整改。
4. 钢丝绳及限位系统检查
检查钢丝绳磨损、断丝、锈蚀、松股、变形情况，对不符合安全规范的钢丝绳提出更换建议；
检查行程开关、限位开关、防撞保护等安全组件安装牢固度、动作灵敏度与可靠性；
测试上下限位、极限保护功能，确保安全保护有效可靠。
5. 吊杆杆体调整
检测吊杆水平度、垂直度及运行同步性；
对吊杆杆体进行水平度调整，确保升降平稳、无倾斜、无卡滞、无晃动。
6. 整体运行调试
空载、轻载试运行，检查运行速度、平稳性、噪音、制动性能；
确保吊杆启停平稳、定位准确、运行无异响。
[bookmark: heading_4]四、舞台机械控制系统维修保养技术要求
7. 控制系统工作站检查
对控制主机、操作软件、操作面板进行全面检查、除尘、清洁；
检查系统启动、操作响应、程序存储、信号传输是否正常；
测试操作按键、急停按钮、模式切换等功能完好有效。
8. 控制立柜及电气系统检测
打开控制柜体除尘、清洁，检查接触器、继电器、断路器、接线端子等元器件；
检查线路老化、破损、松脱、虚接、发热等情况，重新紧固接线端子；
检测接地、绝缘、电源电压稳定性，排除电气安全隐患。
9. 系统联机调试
对控制系统与吊杆执行机构进行整体联机调试；
校准控制精度，测试点动、联动、同步、定位等功能；
排查信号干扰、控制延迟、动作不同步等问题，确保系统控制精准、响应迅速、运行稳定。
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1. 本项目为总价包干，报价包含人工费、耗材费、润滑油脂、交通费、检测费、调试费、管理费、税金等一切相关费用，招标方不另行支付任何费用。
2. 维保单位须具备舞台机械设备维修保养相关经验，进场人员应持证上岗，服从现场管理，做好安全防护。
3. 施工完成后负责清理现场。
4. 质保要求：维保完成后提供不少于3个月质保期，质保期内出现因维保不当导致的故障，须免费上门维修。

