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项目名称：兰州职业技术学院出租汽车驾驶员从业资格考试考场设备项目
项目编号：LZXJ—2021024
采购单位：兰州职业技术学院
采购时间：2021年7月19日



兰州职业技术学院
2021年 7月

第一章 询价邀请函
根据兰州职业技术学院出租汽车驾驶员从业资格考试建设需要，现拟兰州职业技术学院出租汽车驾驶员从业资格考试考场设备项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：
一、采购项目编号：LZXJ—2021024
二、采购项目名称：兰州职业技术学院出租汽车驾驶员从业资格考试考场设备项目
三、采购方式：询价采购
四、采购内容及预算金额：
  兰州职业技术学院出租汽车驾驶员从业资格考试考场设备
总预算金额：100420元
五、资质要求（商务部分）：
1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2. 供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
6.2019年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）或针对此项目的银行资信证明（不满一年的新公司不提供该报告）；
7. 提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8、供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
10.本项目不接受联合体竞价。
六、响应文件的递交： 
响应文件递交时间：2021年8月3日上午10:00分，逾期不予受理。
响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区综合楼703室
七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。
八、联系方式：
兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）
联系人：吴老师
电话：0931-7619761

兰州职业技术学院国资及产业管理处
2021年7月19日

[bookmark: _Toc229456846]第二章 采购内容及技术要求
1、 [bookmark: _Toc175733110]货物清单及要求
	序号
	名称
	配置及参数描述
	数量
	单位
	备注

	1
	身份认证闸机
	[bookmark: _GoBack]1.设备采用直流电机，运行平稳、可靠；电机驱动控制自主研发。
2.通道宽度：宽度可定制。
3.设备机箱外壳应具备符合GB/T20138中IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求。
4.机芯寿命不低于500W次。
5.设备具备防尾随功能，尾随检测距离100mm。
6.设备支持当人员通过通道的实际时间超过设定允许通行时间是产生报警提示。
7.当设备接收到允许通行信号，闸机检测到人员逆向进入通道，设备应处于警示状态。
8.设备支持在断电或发生故障后能处于开放状态。
9.设备具备控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示部分的自检功能，并有相应的动作或提示。
10.设备具备多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口。
11.设备支持在额定电压的85%~110%范围内正常工作。
12.设备的瞬间最大噪声声压小于65dB，持续噪声声压小于55dB。
13.设备电气要求需达到CE及FCC产品认证标准。
14.电源电压自适应，适用110V~220V，全球适用。
	1
	套
	包安装。含：单机芯摆闸（主机）1台、单机芯摆闸（副机）1台、双机芯摆闸1台。
单机芯摆闸（主机）参考图片：[image: ]
单机芯摆闸（副机）参考图片：[image: ]
双机芯摆闸参考图片：[image: ]

	2
	身份认证闸机配套底座
	上述身份认证闸机配套底座，用于固定闸机在地面上，方便后期移动。
	2
	套
	包安装。

	3
	人脸识别设备
	▲设备应符合GB/T 37078-2018，《出入口控制系统技术要求》安全等级2级要求，应支持人脸、掌纹、指纹识读，非接触感应卡、密码识读功能。
▲设备可通过内置人脸模块、掌纹模块、指纹模块和卡模块采集人脸、掌纹、指纹、卡的信息。设备支持≥3000张掌纹信息，≥20000张人脸底库，≥10000指纹信息，≥20000张卡。
设备具有人脸活体检测功能，防止使用打印照片（激光、彩色和黑白照片)、视频用户人脸登录及识别。
▲设备能实现与所输入工号人员的入库人脸、掌纹、指纹进行1:1比对验证，通过待机界面直接进行人脸、掌纹、指纹的1:N比对验证；支持语音、文字提示。
200万像素超低照度宽动态摄像头，人脸比对正确识别率不小于97%，有效识别距离0.5m～2m。
在最小0.1lux环境下，人脸识别功能正常。在夜间或在光线不足环境下，产品能进行自动补光。
设备支持WIFI、TCP/IP通讯功能，能通过以太网通讯接口实现与上位机的数据通信;支持数据断网后，联网续传。
▲掌纹识读响应时间≤1s，指纹识读响应时间≤1s，人脸识读响应时间≤1s。
当机器被拆除时，能发出相应的声光警示或显示提示。
工作环境：-10℃~55℃
电源规格：DC 12V 3A
支持反潜、联动、报警输出、辅助输入、门磁。
防尘等级IP65。
	2
	台
	包安装。人脸识别设备参考图片：
[image: ]

	4
	人脸识别设备配套软件
	▲管理平台应支持人事系统、门禁系统、通道系统、考勤系统、消费系统、访客系统、停车系统、梯控系统、视频系统、信息屏系统、人脸感知、人证系统、系统管理等模块，可根据实际需求自由扩展和自由组合。
▲管理平台人员登记应支持指纹、人脸、指静脉、掌纹、身份证等生物模板录入；
系统具备以下特点
（1）、拥有强大的数据处理能力，能管理≥30000个人员的数据；
（2）、可建立在多级管理角色上的权限管理，保证用户数据的保密性；
（3）、实时收集系统数据并反馈给管理者；软件运行环境
需支持操作系统：Windows7/8/8.1/10，Windows Server 2008/2012(32/64)；需支持数据库：Postgre SQL，Oracle 11g，SQL Server 2005/2008/2012；
需支持浏览器版本：Internet Explorer 11+，Firefox 27+，Chrome 33+；
人事管理
人员人事管理包括:部门、人员、离职人员、临时人员、自定义；卡管理包含模块:卡、韦根格式和发卡记录。
门禁模块
支持TCP/IP、Http两种通讯类型的设备接入，支持主从控制器接入，支持通过设置设备在实时监控中的图标显示类型。
★系统支持清除管理员、升级固件、重启设备、同步时间、启用设备、禁用设备、同步所有数据，设置后台验证参数、设备时区、登记机、夏令时、指纹比对阈值、机器出入状态，获取设备参数、获取通过人员信息、获取事件记录、查看设备中门禁规则、查询设备容量。修改IP地址、修改通讯密码、切换网络连接。
门禁系统支持远程开门、远程关门、取消报警、远程常开、远程锁定、远程解锁、启用/禁用当天常开时间段通过功能。
★系统可设置门参数包含门有效时间段、验证方式、锁驱动时长、韦根卡格式、出门按钮状态、卡号位反转、出门按钮延时、操作间隔、出门按钮有效时间段、门磁类型、入反潜时长、闭门回锁、胁迫通过密码、为磁延时、紧急状态密码、门常开时间段、禁用报警提醒、延长通行时间、开门延时、多人开门操作间隔。
★可设置验证方式，支持卡密码、指纹、人脸一种或两种组合验证；支持远程打开、远程关闭、远程常开操作；支持正常工作日和节假日设置三个时间段，系统可设置3种不同的节假日策略，可设置反潜、互锁、联动、首人常开、多人开门、人员验证方式规则。
可设置每台设备中每种事件类型触发时的提示声。
监控设备的实时状态和命令下发情况。
在实时监控界面可对门、辅助输入、辅助输出对象进行操作，可监控设备的连接状态、人员进出、事件记录、事件声音提醒和人员照片弹框。
可提供一个单独的页面显示人员实时进出事件信。
门禁系统支持报警事件监控，支持电子地图，以二维地图的形式进行门禁实时监控，可根据不同的场景设置多张地图进行监控。
系统支持高级门禁功能，支持门禁区域、读头定义、查看区域内人员、LED数据显示、全局反潜、全局联动、全局互锁组、全局互锁、人员有效性、人数控制功能。
系统支持查看门禁全部记录、今日访问记录、人员最后访问位置、全部异常记录，可通过人查询门禁权限、通过门查询可开门的人员。
	1
	套
	包安装。

	5
	叫号系统
	支持Windows 7、Windows 10，能支持按照时间、批次设定任务自动叫号，能将叫号信息发送至指定显示设备进行显示，能将叫号信息发送至指定音频播放设备进行播放。
	1
	套
	包安装。

	6
	监控录像机
	音频参数
音频解码格式：G.711ulaw；G.711alaw；G.722；G.726；AAC
音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
硬盘管理
盘位：4个SATA接口
单盘容量：最大支持8TB
录像管理
录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放
备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份
网络管理
网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）
外部接口
网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口：1个，RS-485半双工串行接口1个，标准RS-232串行接口
USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）
报警输入：16
报警输出：4
一般规范
电源规格：AC 220V 80W
功耗（不含硬盘）：≤20W
工作温度：-10℃～＋55℃
工作湿度：5%~95% 相对湿度，无冷凝
重量（不含硬盘）：≤5Kg
主板型号
系统参数
视频接入路数：8
网络输入带宽：80Mbps
网络输出带宽：160Mps
录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频参数
视频输出：1路HDMI，VGA
HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz， 2K（2560×1440）/60Hz， 1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz
VGA输出：和HDMI同源，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz
预览分屏：1/4/6/8/9画面
视频解码格式：H.265；H.264；Smart264；Smart265
解码能力：8×1080P
同步回放：8/16/16
	1
	台
	包安装。

	7
	高清摄像机
	视频
最大图像尺寸：2560×1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440，2304×1296，1920×1080，1280×720）
子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（640×480，640×360）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32Kbps~8Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
Smart264编码：主码流支持
Smart265编码：主码流支持
Smart265编码：支持
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
ROI：支持主码流设置1个固定区域
smart功能
报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常
Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测
音频
音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率：64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC）
音频采样率：8kHz/16kHz
音频环境噪声过滤：支持
网络
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
同时预览路数：最多6路
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28281（2016）
用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端：iVMS-4200，萤石云
浏览器：使用插件预览：IE8，IE9，IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+
图像
图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风
摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门：1/3 s~1/100，000 s
慢快门：支持
P/N制：P制
宽动态：120 dB
日夜切换模式：ICR红外滤片式
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
镜头
焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°4mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角线视场角：93.9°6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°
镜头尺寸接口：M12
光圈类型：固定光圈
最大光圈数：F1.6
补光
防补光过曝：支持
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
波长范围：850 nm
认证
防护：IP66
一般规范
联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
通用功能：旋转，镜像，视频遮盖，心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W *DWD型号不支持PoE
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *DWD型号不支持PoE
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
	8
	台
	包安装。

	8
	监控辅材
	4块4TB监控专用高速硬盘，8个DC 12V 2A监控专用电源，1台16口千兆监控专用交换机，1箱监控专用六类千兆网线，200米2×0.75纯铜电源线，国标阻燃穿线管、接头、设备箱等若干。
	1
	批
	包安装。

	9
	显示屏防窥膜
	高清21.5寸16：9显示屏防窥膜，477×268mm，采用两侧定位片无胶固定防窥膜，随取随用，采用微细百叶窗光学技术有效防止侧面偷窥且不影响正面屏幕视觉效果，采用防眩涂层过滤强光，无斜纹，防油污。
	150
	片
	需提供样品现场演示




2. 质保要求：
供应商须按清单中的要求为本项目货物提供至少一年的免费原厂质量保证服务，终身免费技术咨询，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。
3. [bookmark: _Toc416681035]其他要求：
1、供货时须和招标方进行对接，已保证质量。供应商投标价须包含运输、安装及耗材等一切费用。
2、需提供服务承诺书（施工期间垃圾清理情况、现场设备维护及维修、后期施工项目维护及维修等）
3、如须提供样品，中标单位样品将进行留存并在实际交货时需对照，如出现样品跟实际供货不一样将取消中标资格，
4、技术资料：供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。
5、投标供应商须提供完备详实的充装方案、抽检方案、售后方案。

二、完成时间及付款方式
1．合同签订后，供应商应以采购人具体通知时间完成项目的所需货物的安装、调试、验收，直至交付采购人可以正常使用。
2．供应商按采购人要求完成货物的安装调试，并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额，除非采购货物的数量发生变更，否则不允许变更合同金额。
[bookmark: _Toc307216486]四、对询价文件的质疑
1、供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
2、供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
3、需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。
[bookmark: _Toc240772095]4、对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
5、需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
[bookmark: _Toc240772096]6、澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。

五、响应文件的编制
1．供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套及电子版一套（U盘）。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
2．响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。
3．响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。
4．响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。
5．响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。
6．响应文件统一用A4幅面纸印制。
[bookmark: _Toc307216487]7．响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。
六、响应文件的密封及标记
1．响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、包号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。
2．为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc307216488]七、响应文件的送达及修改、撤回
1．响应文件的送达
响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc307216490]2．响应文件的修改和撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。
八、公开“报价一览表”
采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：
1．宣布询价纪律；  
2．公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。
4．依次宣布各供应商的报价等。
九、评审程序与标准：
1．询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。
1.1评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：
（1）经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；
（2）响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；
（3）响应文件有备选方案或多项方案者；
（4）报价总价超过本项目预算金额的。
（5）技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；
（6）未满足本文件中第二章中的五、六、七、八条中的相关要求的；
1.2有下列情形之一的，询价项目作废：
（1）实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；
（2）询价小组否决所有响应的；或者询价小组对一部分响应作否决处理后，其他有效响应不足三家，使询价明显缺乏竞争力，询价小组决定否决全部响应的;
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消或重大变更的；
（5）询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。
★2. 询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式




报 价 文 件


采购项目编号： 
采购项目名称： 
询价内容： 





（供货商名称）
   年   月   日

[bookmark: _Toc327371177][bookmark: _Toc238276242][bookmark: _Toc265109445][bookmark: _Toc294609003][bookmark: _Toc236473298]附件一： 
响应函
兰州职业技术学院：
依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。
1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 报价货物、服务清单；
4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：
1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。
2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。
4. 本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。
供 应 商：                               
地    址：                               
传    真：                               
电    话：                               
电子函件：                               
供应商法定代表人/授权代表签字：                 
供应商名称(公章)：                       
日    期：                               
开户银行：                               
帐号/行号：                              

附件二： 
报价一览表
项目编号：
项目名称：
	采购人
名称
	

	总价
（万元）
	

	交付时间
（日历天）
	

	质保期限
	

	备注
	




供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：






附件三 （投标人可根据具体内容调整）
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地）
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明
1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
3. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。



                                                  供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件四（投标人可根据具体内容调整）
投标货物清单

项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌、型号、生产厂家、产地
	技术规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：













附件五（投标人可根据具体内容调整）
采购需求响应、偏离说明表

项目名称：
项目编号：
	技术部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	资质部分（商务部分）

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。








                                           供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件六： 
授权委托书格式
兰州职业技术学院：
本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或签章：
职    务：
供应商名称（公章）：
授权代表签字：
身份证号码：
职    务：
日    期：
联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：
4、供应商认为应提供的其他材料
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