总校区道闸参数规格
[bookmark: OLE_LINK1]项目：总校区大门道闸更换
品牌：海康威视
[bookmark: _GoBack]型号：守蔚5系一体化道闸/直杆( 6米直杆)
规格参数及要求：
1、左向（进门侧）
2、含运输、辅材、线缆端接、设备安装调试及现用软件对接等（设备需提供生产厂家检测报告）
3、一体化道闸/直杆
4、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、语音播报、集成道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行; 
5、支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。
6、ICR红外滤片式自动切换功能检查。
7、≥400万像素高清摄像机、LED显示、显示分辨率：分辨率64*64显示亮度：≥1000cd/m²；显示屏尺寸：≥192mm*192mm；智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求。
8、开优先功能检查。
9、过流保护功能检查。
10、支持电动变焦镜头。
11、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备级别要求，一体化结构设计，布线简单，调试方便。
12、通讯接口：≥1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，≥1个RS-232接口补光灯：≥内置9颗LED补光灯外部接口：≥2路触发输入；≥2路继电器输出，支持道闸开、关。
13、工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)
14、电源供应：AC100V~240V功耗：≤350W防护等级：≥IP54 
15、有效通行宽度：5800mm;通道宽度：6050mm；杆子长度6米;杆件类型：直杆。
