后勤基建处空调安装服务采购参数项目
根据校区教工食堂调整及室内设备搬迁工作安排，现对校区三台立式空调进行整体移位安装作业，具体施工内容、工作参数及费用明细说明如下：
一、工程项目基本信息
1. 项目名称：办公区域立式空调移机安装工程
2. 设备数量：立式空调共计3台
3. 施工内容：旧机位拆机、收氟、拆架、设备搬运、新机位定位安装、外机固定、管路整理、保温修复、排水改造、真空抽压、冷媒调试、通电检测、整机试运行等全套移机服务
4. 施工性质：零星后勤设备搬迁维修项目
二、工作参数及施工标准
1. 严格按照空调设备安装规范完成拆机收氟操作，保证机组压缩机、管路系统无损伤、无漏氟；
2. 新机位水平校正、外机稳固固定，管线排布规整、美观、牢固；
3. 对原有管路、保温层、扎带、排水配件进行整理修复，确保排水通畅、无滴水隐患；
4. 整机抽真空检漏、压力调试、冷媒补加，确保制冷制热功能正常、设备运行无异响、无故障；
5. 完工后整机试运行达标，交付可正常使用状态。
三、费用明细
本次三台立式空调全套移机施工，含人工、基础辅材、调试、冷媒、搬运等全部费用，工程总合计费用：人民币8000元（大写：捌仟元整）
[bookmark: _GoBack]四、备注
1.本次报价为包干综合单价，包含拆机、搬运、安装、调试、基础辅材、冷媒加注、人工工时等全部常规施工费用，无隐形收费。
2.施工完成设备运行正常，符合校园后勤设备维修搬迁验收标准。
3.施工单位必须具备高空作业资质，安装过程的一切安全责任自负。
