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	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	手持终端
	1、无线手持终端
处理器：不低于PXA320@624MHz256M/1G
操作系统：CE系统
扩展槽：SD/MMC卡槽8G
无线：802.11a/b/g
BT2.1 EDR classII
支持：SE950 SE4500 SR 752X480
耳机接口、扬声器、麦克风、蓝牙耳机
防护等级：不低于IP54
1.2米跌落500次0.5米滚动
操作温度：-10至50度
屏幕：3英寸彩色320X320
电池容量：可充电式锂离子电池，不低于4800mAh 
充电座键盘：不低于38键
★2.RF作业支持系统
实现仓库出入库作业、库内拣选、盘点作业、移库等操作。
	4
	套
	
	
	



