附件1：2024 年兰州市高技能人才“揭榜挂帅 ”项目制培训小型设备采购项目参数
	序号
	名称
	品牌
	型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	可编程控制器
	西门子
	西门子 S7-1200 1215C PLC紧凑型CPU DC/DC/DC
	固件版本:V4.5;额定电源电压DC24v；负载电压DC24v；数字量信号输入端口14个；数字量信号输出端口10个；模拟量信号输入端口2个；
模拟量信号输出端口2个
	3
	个
	

	2
	数字量输入输出模块
	西门子
	S7-1200
SM1223
	DC/16输入24V ， DC/16输出继电器
	3
	块
	

	3
	G120C-专用变频器
	西门子
	6SL3210-1KE11-8UB2

	标称功率:0.55kW，150%过载3秒； 电压380-480V+10/-10%； 三相交流 47-63Hz未过滤；I/0-接口:6DI，2DO，1AI，1AO；集成式安全转矩切断，现场总线集成: USS/MODBUS RTU;防护等级:IP20/UL Open Type 
	1
	个
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