艺术设计学院2026年商品展示技术竞赛耗材参数表 
	序号
	耗材名称
	型号
	详细技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	卷笔刀
	70mm*33mm
	双孔可削8-10mm直径铅笔，颜色自选，可削圆形、六角、三角铅笔；刀身材质不锈钢刀刃锋利，卷笔刀取出可将碎屑倒出，可拆卸
	10
	个
	

	2
	铅笔
	2B
	原木笔杆，石墨笔芯，六角笔杆，笔杆材质为椴木，不带有橡皮头，单支尺寸≧174mm，颜色为单色。
	100
	支
	

	3
	针管笔
	01、02、03
	产品规格为01（0.25mm）、02（0.3mm）、03（0.35mm），黑色墨液，尼龙笔尖，柔韧耐磨，金属笔夹，PIGMA墨水，出墨均匀，遇水不晕染，顺滑流畅，不易渗透，笔杆光滑，握杆舒适，环保材质，笔长≧135mm，国际AP标致；三只型号各20支
	60
	支
	

	4
	三角板
	30cm
	角度镂空，圆角设计，透明材质，高透明度，精准刻度，刻度清晰，有效刻度≧32cm，厚度≧3mm，
	20
	把
	

	5
	托盘塑料防护
	4寸、9寸
	搭配4寸、9寸的托盘内衬，一次性的透明材质，9寸≧360*285*75mm，两种型号各100个
	200
	个
	

	6
	螺栓螺母
	M3*10、M3*12、M4*10、M4*12、M5*10、M5*20
	产品选用304不锈钢，外六角4组合，具有良好的耐腐蚀、耐热性、强度高、不易生锈特点，配套垫片弹垫螺母（可拆装）。M3*10头部厚度≧2.2mm，长度≧10mm，直径≧3mm，牙距≧0.5mm，对边≧5.5mm；M3*12头部厚度≧2.2mm，长度≧12mm，直径≧3mm，牙距≧0.5mm，对边≧5.5mm；M4*10头部厚度≧3mm，长度≧10mm，直径≧4mm，牙距≧0.7mm，对边≧7mm；M4*12头部厚度≧3mm，长度≧12mm，直径≧4mm，牙距≧0.7mm，对边≧7mm；M5*10头部厚度≧3.7mm，长度≧10mm，直径≧5mm，牙距≧0.8mm，对边≧8mm；M5*20头部厚度≧3.7mm，长度≧20mm，直径≧5mm，牙距≧0.8mm，对边≧8mm，20套为1包，6种型号各20包
	60
	包
	

	7
	螺丝钉
	M3.5*25、M3.5*51 

M4.5*80
	M3.5*25长度≧25mm，粗度≧3.5mm，头部直径≧7mm；M3.5*51长度≧51mm，粗度≧3.5mm，头部直径≧7mm；M4.5*80长度≧80mm，粗度≧4mm，头部直径≧8mm；碳钢材质，沉头头型自攻螺钉纤维板钉，硬度高，韧性强，坚固耐用，螺纹表面螺口深邃，螺牙锋利、受力均匀，不易打滑，无毛刺，不滑丝，尾部尖锐，长驱直入，不易弯曲，3种型号各10斤
	30
	斤
	

	8
	万能胶
	7ml
	万能胶产品每支高度≧9cm，包装尺寸≧4.9*11.8cm，粘力强，快干稳固，粘力持久，防水，耐剥离，透明无痕迹，螺旋盖帽设计，方便快捷，胶体不易变质
	30
	支
	

	9
	双面胶
	
	长度≧10米，厚度≧0.07毫米，宽度≧10毫米，高粘性棉纸双面胶，双面粘性涂层，白色（半透明），高粘性 手撕即短，粘性持久，不残留胶，边缘平整，薄厚均匀，轻松剥离，热熔胶工艺离型纸顺滑不粘胶，底纸易剥离，环保胶性
	50
	卷
	

	10
	电锯锯片
	T118A、T127D、T224D
	T118A总长≧92mm，锯齿长度≧67mm，齿距间隔为1.1～1.5mm，磨齿和锥形磨齿；T127D总长≧100mm，锯齿长度≧74mm，齿距间隔≧3mm，磨齿和锥形磨齿；T224D总长≧100mm，锯齿长度≧74mm，齿距间隔≧5.2mm，侧齿、研磨；锯条材料为HSS高碳钢材质，单把柄（T型柄），5支为一板，3种型号各20板
	60
	板
	

	11
	超强力胶水
	
	502强力胶，净含量≧15g，快速固化，持久耐用，强力粘性，流动性强，密封保护层，配置引导滴管，质地黏稠，产品尺寸≧95*29mm
	20
	支
	

	12
	胶水
	
	高透款液体胶≧50ml，产品尺寸≧130*26mm，粘度高，方形胶头圆孔胶头，涂抹顺滑，出胶均匀，柔软胶头，紧密包装，PVAL材质
	20
	瓶
	

	13
	研磨海绵
	220目
	双面海绵砂块，材质为棕刚玉、海绵，尺寸≧100*70*25mm，扭捏不破损，耐磨不易掉砂，干湿可用
	100
	块
	

	14
	万通板
	2.1*6m
	双层中空设计透明阳光板，厚度≧4mm，PC板材质，钢结构框架材质，耐力板顶面材质，透光性好，材质轻盈，可弯曲，不易燃烧，阻燃性强，全新料，使用长久，抗撞击性强
	5
	张
	

	15
	U盘
	32G
	DTKN  金属拉丝设计银色外壳，带挂孔，高速USB3.2闪存盘，读取速度≧200MB/s，写入速度≧45MB/s，文件系统可支持FAT32、exfat、NTFS产品尺寸≧39*12*4.5mm
	22
	个
	

	16
	钻头套装
	1.5-6.5mm13支
	木工麻花钻头套装【HSS-R】钻头为高速钢材质，圆柄柄部，直径*钻头总长≧1.5-40mm、2.0*49mm、2.5*57mm、3.0*61mm、3.2*65mm、3.5*70mm、4.0*75mm、4.5*80mm、4.5*86mm、5.0*86mm、5.5*93mm、6.0*93mm、6.5*101mm
	10
	套
	

	17
	一字螺丝刀
	6*150mm
	总长≧260mm的6寸工业级强磁一字螺丝刀，手柄长度≧110mm，刀杆长度≧125mm，刀杆直径≧6mm，重量≧98g，刀头带强磁，高耐磨，洛钒钢锻造，坚固耐用，双色防滑包胶手柄，防滑大颗粒，不打滑，手柄悬挂孔设计
	10
	把
	

	18
	起子套装
	SD-9857M
	铬钒合金钢材质57合一维修螺丝起子组，吸磁设计，54件4mm﹠6.35mm起子头，30件4mm精密起子头，24件6.35mm起子头，大扭力防滑双色手柄，旋转式尾盖，3段式可调节延长杆，直立式卡槽设计，轻巧扎实收纳盒，
	10
	套
	

	19
	美工刀
	大号
	包胶款尺寸为≧168*39*19mm，SK5发黑加厚刀片，刀片尺寸≧107*17.7mm，刀身材质为塑料，加厚刀轨，包胶设计，防滑纹路，自锁推钮
	20
	把
	

	20
	刻刀
	
	钛银款铝合金雕刻刀，切割锋利，咬花纹设计，尾部强磁，25˚尖角刀锋刀身尺寸≧148mm，送原装收纳盒+10片原装刀片
	10
	个
	

	21
	量角器
	25cm
	塑料大号多功能透明半圆量角器≧25cm，刻度清晰，高度耐用，有机玻璃材质
	10
	把
	

	22
	锥子
	
	直柄木质打孔锥，全长≧165mm，柄长≧95mm，针长≧70mm，全钢超长尖锐
	10
	个
	

	23
	订书机
	黑色
	尺寸≧123*56*32mm黑色，防滑底座，金属拉杆，可旋转板，配置起钉器，装订数≤100枚
	10
	把
	

	24
	卷尺
	5米
	黑色包胶ABS外壳双重保护，高碳钢材质，包胶防摔外壳，滑钮锁定，刻度清晰，加宽加厚尺带，回收缓冲，产品规格≧5m*25mm，尺带宽带≧25mm，外壳尺寸≧68*78*39mm，重量≧242g
	10
	把
	

	25
	金属直尺
	1000mm
	不锈钢材质，采用优质2CR13钢，双面刻度设计，精准测量，刻度清晰，表面哑光处理，厚实尺身，抗压耐摔，耐性好，不易生锈，PVC装袋，耐磨不掉色
	10
	把
	

	26
	木锉刀
	8寸
	细齿碳钢材质的半圆锉，单纹锉纹类型，锉身≧200mm，宽度≧23mm，总长≧310mm，重量≧191g
	10
	把
	

	27
	刮板
	
	刮板带布塑料小四方，尺寸≧13*8cm，加厚绒毛，耐磨实用，不易断裂，防滑设计，刮面平整，韧性好，可弯曲
	20
	个
	

	28
	透明塑料箱
	0.6L
	多个透明可拆卸分类塑料整理收纳盒，加厚8格，外观尺寸≧200*140*45mm，内格尺寸≧63*48mm，隔板可拆卸
	10
	个
	

	29
	展示产品
	KFJ-2S-S1201C1
	产品：便携式意式咖啡机套装，包含：便携式意式咖啡机、外调电动磨豆机、充电款奶泡器、不锈钢水仓、咖啡粉碗仓、咖啡胶囊仓、清洁刷、咖啡豆勺、收纳袋、接粉杯、压粉锤、Type-c充电线，颜色：黑色，额定电压：3.7v=/25w，输入电压：5v=/10w，工作噪音：<75dB，主要材质：ABS、AS，水仓材质：304不锈钢，产品尺寸：≧直径76.2*210mm，萃取方式：咖啡粉级胶囊，萃取压力：≧20Bar，机身防水
	7
	个
	

	30
	惊喜材料
	
	1. 纸杯：≧250ML，外颜色：闪电黄、鹦鹉绿、激酷粉，内颜色：银色，材质：PU淋膜，数量：3色各50个（共计150个）；

2. 水晶马赛克颗粒：材质：水晶玻璃，尺寸：≧10*10mm，厚度：4毫米，规格：≧1公斤约1200粒/包，颜色：幻彩全混，数量：2包（共计14包）
3. PU星月石板材：颜色：雪花白，尺寸：≧1200mm*600mm，面积：0.72平方/片，厚度：≧3mm，重量：约1.4公斤/片，数量:共计7片
	7
	套
	200
	

	31
	工位地毯
	
	颜色质地：灰色拉绒，材质：聚酯纤维，宽度：≧3米，整卷长度：≧50米，厚度：≧3.4mm，克重：≧280克/平方米
	150
	平方米
	12
	

	32
	美工刀刀片
	大号
	一盒10片，8节刀头，尺寸≧18mm*100mm
	20
	盒
	30
	

	33
	租赁工作站
	M1
	租赁时间3天，M1芯片、16 核神经网络引擎，16GB内容、512GB固态硬盘，妙控鼠标键盘，24英寸4.5K视网膜显示屏
	6
	台
	400
	

	34
	警戒带
	4.8cm*33m
	PE黑黄警示胶带，尺寸：≧4.8厘米宽*33米长*0.1毫米厚，加厚加粘，防水耐磨，强拉不变形，不褪色，粘性稳定高服帖性，不翘边，不起皱
	10
	卷
	15
	

	35
	展示立牌
	A4
	材质：铝合金，型号：A4，高度：≧1.1米，颜色：烤漆金色，安装方式组合式。家具结构：支架结构，立柱钢管直径≥25mm，HDPE底盘配重底座：≧28CM，展示牌可横竖切换，展示牌面板：PC-ABS合金面板/≧1.5mm透明亚克力
	7
	个
	75
	

	36
	鼠标
	妙控鼠标
	白色多点触控表面，无线蓝牙USB-C端口，，尺寸：≧高2.16*宽5.17*深11.35CM
	2
	个
	850
	


