兰州职业技术学院总校区10台饮用水设备水质检测

项目参数

一、检测方案说明:
检测对象：总校区10台已完成滤芯更换的直饮水机

检测目的：保障校园饮用水水质安全，符合《甘肃省生活饮用水卫生监督管理条例》要求

二、每台设备检测项目及标准（共14项）
	序号
	检测项目
	检测标准

	1
	色度
	GB/T 5750.4-2023

	2
	浑浊度
	GB/T 5750.4-2023

	3
	臭和味
	GB/T 5750.4-2023

	4
	肉眼可见物
	GB/T 5750.4-2023

	5
	pH
	GB/T 5750.4-2023

	6
	溶解性总固体
	GB/T 5750.4-2023

	7
	耗氧量
	GB/T 5750.7-2023

	8
	细菌总数
	GB/T 5750.12-2023

	9
	总大肠菌群
	GB/T 5750.12-2023

	10
	铅
	GB/T 5750.6-2023

	11
	镉
	GB/T 5750.6-2023

	12
	总硬度（以CaCO3计）
	GB/T 5750.6-2023

	13
	汞
	GB/T 5750.6-2023

	14
	砷
	GB/T 5750.6-2023


三、检测服务要求
1.检测机构须同时具备CMA资质和CNAS资质，且资质覆盖上述全部14项；

2.现场采样及检测流程符合CJ/T94-2005饮用净水水质标准要求；

3.每台设备出具独立检测报告（加盖CMA章）；

4.检测周期：采样后10个工作日内出具报告。
