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[bookmark: _Toc240772073]                 磋 商 邀 请 函

现对兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力，并能提供及时完善的后期服务保障的供应商前来参加磋商。
一、项目编号：LZCS—2020002 
二、磋商内容：兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统
三、该项目采购预算：17万元
    四、获取磋商通知书的时间、方式
1、 磋商文件发放时间:2020年6月9日至2020年6月16日。
    2、获取文件方式
    网上自行获取：兰州职业技术学院官方网站（http:// http://www.lvu.edu.cn/）在线获得。
五、递交磋商响应性文件时间及地点：2020年6月16日下午2:00（北京时间）之前，逾期不再受理。
递交磋商响应性文件地点：兰州职业技术学院总校区综合楼801会议室（兰州市安宁区刘沙公路37号）。
六、磋商时间及地点：
磋商时间：2020年6月16日下午2:00（北京时间）。
磋商地点：兰州职业技术学院总校区综合楼801会议室（兰州市安宁区刘沙公路37号）。
七、现场踏勘时间及地点
现场踏勘时间：2020年6月10日 9:30
地点：兰州职业技术学院总校区刘沙公路37号西门


                                         兰州职业技术学院
国资及产业管理处
[bookmark: _Toc128372729][bookmark: _Toc139965325][bookmark: _Toc128372051][bookmark: _Toc240772074][bookmark: _Toc139965326][bookmark: _Toc240772075][bookmark: _Toc128372730][bookmark: _Toc128372052]                                                     2020年6月9日



磋商须知前附表
	序号
	内   容   规   定

	1 
	综合说明：1）项目名称: 兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统项目 
              2）交货时间：按合同规定

	2 
	需方：兰州职业技术学院   
      联系人：吴骁    电  话:1360937575

	3 
	使用单位名称：兰州职业技术学院保卫处
项目经办人：马志刚
联系电话：13993133668

	4 
	供应商资质文件要求：
1）营业执照副本（复印件）；
2）法人代表身份证（正、反面复印件）；
3）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
4）2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
5）提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于正本内)；
以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第2)、3）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
询价响应性文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套询价响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据需方的变更公告进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应由询价响应性文件签字人签字证明。

	  5
8） 
	磋商有效期： 90 天

	9） 6

	磋商响应性文件份数：
磋商响应性文件为正本一份副本两份，U盘电子版PDF版本一份，装袋密封并签章。未按该要求制作磋商响应性文件的，磋商响应性文件将被拒绝，磋商响应性文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。对供应商产生的不利因素由其自行承担。

	10） 7

	该采购项目不收取任何服务费用。



1、总  则
[bookmark: _Toc240772076]1.1 磋商通知书涉及术语的内涵及解释
1)“采购当事人”是指在采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购需方等。
2)“需方”是指兰州职业技术学院。
3)“供应商”是指向本次提交磋商响应性文件的供应商。
4)“供方”是指与需方签订合同的成交供应商。
6)“磋商通知书”是指由需方发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
7)“磋商响应性文件”是指供应商根据本磋商通知书向需方提交的全部响应性文件。
8) “货物”是指供方根据磋商通知书和合同的规定须向需方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、文件等。
9)“安装”是指供方按磋商通知书和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。
10)“服务”是指供方根据磋商通知书和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。
[bookmark: _Toc139965332][bookmark: _Toc128372058][bookmark: _Toc128372736][bookmark: _Toc240772077]11）“工程”是指供方按照谈判文件和合同的规定承担与施工、安装有关等内容。
[bookmark: _Toc128372732][bookmark: _Toc128372054][bookmark: _Toc139965328]12)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。




   2、磋商须知
[bookmark: _Toc240772078]2.1 磋商

[bookmark: _Toc240772079]2.1.1 综合说明
[bookmark: _Toc128372733][bookmark: _Toc139965329][bookmark: _Toc128372055]本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理磋商申请，并得到政府采购管理机构批准，现通过磋商方式来择优选定供应商。本磋商通知书包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商通知书中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商通知书的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商通知书的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商通知书相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应性文件无效。

2.1.2 合格的供应商
1）供应商须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
2）凡有能力提供本磋商通知书所述货物、工程及服务的，符合本磋商通知书规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商。
3）供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
4）一个供应商只能针对一个包段提交一个磋商文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
5）为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc240772081]2.1.3 磋商具体要求及说明
1）供应商参加磋商应按照需方磋商通知书要求有分包的按分包参与磋商，且每包只能报一个方案参与磋商，投若干包的可将分包投标书汇集于总标书中，否则视为对磋商不响应；
2）供应商对参加磋商产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对供应商的磋商响应性文件的评比，不利后果由供应商承担；
3）供应商在磋商响应性文件中所列出的所有货物、配件等均视为包含在磋商项目以及报价中；
4）供应商在本次项目中所提供的服务对于磋商通知书中的技术参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求，否则视为对磋商不响应；
5）需方发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布磋商程序和结果无效；在涉及磋商的公正性与违法问题的调查或检查中，供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，需方也有权宣布磋商结果无效。需方同时报备同级财政部门确认，并对供应商、成交供应商的损失不承担任何责任；
6）供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，需方均无义务和责任承担这些费用。
7）本次磋商不接受联合体参加磋商。
8）如技术参数具有特指性将不作为评判依据。
[bookmark: _Toc240772082]2.1.4磋商响应性文件的制作格式
供应商制作磋商响应性文件必须依据在需方获取的磋商通知书，编写装订并分正副本密封，对磋商通知书做出实质性响应。具体制作格式如下：
（1） 目录；
（2） 磋商响应函（见附件2）；
（3） 资质证明部分，包括：磋商须知前附表中要求的资质文件、公司情况、业绩简介以及供应商认为有必要提供的其他有关资料文件；
    （4）法人授权函（见附件3）；
    （5）货物数量明细表（见附件4），包括提供货物所需的全部的用料、人工、服务保障等。

[bookmark: _Toc240772083]2.1.5磋商报价
此次磋商按照总报价（否则视为对磋商不响应）。磋商价格应包括完成磋商通知书规定的磋商范围全部内容所需的全部费用。除非磋商通知书另有规定，磋商报价应包括工程所需人工、材料、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。
磋商价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。报价货币为人民币。
[bookmark: _Toc240772087][bookmark: _Toc128372749][bookmark: _Toc240772088][bookmark: _Toc128372071][bookmark: _Toc139965344]2.1.6  磋商响应性文件的密封
供应商应将磋商响应性文件的正、副本分别用标有“正本”和“副本”字样的信封密封，并在信封上标明“项目名称”、 “供应商名称”（盖章）、“详细地址”、“邮政编码”、“电话” 和“请勿于2019年12月6日上午9:30:00（北京时间）之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果未按上述要求密封并加注标志，将被视为无效响应，且需方将不承担磋商响应性文件错放或提前开封的责任。
[bookmark: _Toc240772089][bookmark: _Toc128372750][bookmark: _Toc128372072][bookmark: _Toc139965345]2.1.7 磋商响应性文件递交
磋商响应性文件应在递交截止时间之前送达兰州职业技术学院综合楼614会议室地址：兰州市安宁区刘沙公路37号，需方将拒绝接受在磋商响应性文件递交截止时间后递交的磋商响应性文件。
[bookmark: _Toc128372751][bookmark: _Toc240772090][bookmark: _Toc139965346][bookmark: _Toc128372073]2.1.8磋商响应性文件递交截止时间
磋商响应性文件递交截止时间为2020年6月16日下午2:00 （北京时间）之前。
[bookmark: _Toc240772092]
3、澄清和质疑
[bookmark: _Toc239047318][bookmark: _Toc240772093]3.1综合说明
供应商对采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。
[bookmark: _Toc240772094]3.2对磋商通知书的澄清和质疑
供应商应尽早获取磋商文件，若对磋商通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或磋商授权人（必须为法定代表人授权进行该项目磋商的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由磋商授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人磋商授权函和质疑授权函（均为原件）及磋商授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
需方在磋商响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在磋商响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。
同时需方可以酌情延长磋商响应性文件递交截止时间。
[bookmark: _Toc240772095]3.3对磋商过程和拟成交结果的质疑
供应商认为磋商过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或磋商授权人（经法定代表人授权进行该项目磋商的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由磋商授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及磋商授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
[bookmark: _Toc240772096]3.4澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。
[bookmark: _Toc240772107]
4、磋商原则及办法
[bookmark: _Toc240772108]4.1 磋商工作中的原则及组织
[bookmark: _Toc240772109]4.1.1 原则
需方组织谈判，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定组建磋商小组，由采购人代表和评审专家共同组成，磋商小组成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好磋商评审工作。
1）磋商小组成员人数为不少于3人的单数。
 2）磋商小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
3) 磋商小组成员和与磋商活动有关的工作人员不得透露对磋商通知书的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。
[bookmark: _Toc240772110]4.1.2 组织
1）磋商小组：由使用人代表和需方自行组成专家组成磋商小组。磋商小组根据磋商通知书要求负责磋商响应性文件的审查评价。
2）需方:由兰州职业技术学院国资及产业管理处工作人员组成，负责磋商通知书的制作，对外联系，磋商的会务工作,整理并向磋商小组分发磋商响应性文件；做好磋商会议记录；对磋商过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。
3）监督部门：根据国家有关法律、法规及磋商文件的规定,邀请相关部门对整个磋商过程进行监督,保证磋商的公正性,防止违法行为的产生。
[bookmark: _Toc240772111]4.2 磋商小组的职责
磋商小组完成磋商后，提出书面磋商报告。磋商报告是磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始磋商记录和磋商结果编写的报告，主要内容包括：
1）磋商公告刊登的媒体名称、磋商日期和地点；
2）磋商通知书的供应商名单和磋商小组成员名单；
3）磋商方法和标准；
4）磋商记录和磋商情况及说明，包括磋商响应性文件未实质性响应的供应商名单及原因；
5）磋商结果和磋商成交供应商名单；
6）磋商小组的成交建议。
评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

[bookmark: _Toc240772112]4.3 磋商内容及标准
需方将组织磋商小组对磋商响应性文件进行审查，评估供应商的财务、技术和生产能力。磋商小组可以对确定为实质上响应磋商通知书要求的磋商响应性文件进行校核，修正错误的标准如下：
1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。
3）对于磋商响应性文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。
4）磋商小组审查每份磋商响应性文件是否实质上响应了磋商通知书的要求。实质上响应的磋商响应性文件应该与磋商通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。磋商小组决定磋商响应性文件的响应性只根据磋商通知书本身的内容，而不寻求外部的证据。
5）如果磋商响应性文件实质上没有响应磋商通知书的要求，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其成为实质上响应。
4.3.1磋商办法
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求的投标人的最低报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
	30分

	第二部分 商务分（27分）
	分值

	1
	投标人综合实力
	提供投标人安防工程设计施工资质证书，贰级及以上资质的得2分，叁级资质的得1分，没有不得分；
	2分

	2
	
	提供投标人有效期范围内的高新技术企业证书，满足得2分，否则不得分； 
	2分

	3
	
	为证明投标人的技术服务能力，要求提供有效期范围内的ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，满足得2分，没有不得分；
为证明投标人的售后服务能力，要求提供有效期范围内的GB/T27922售后服务认证证书，五星售后得3分，四星及以下得2分，没有不得分；
	5分

	4
	
	为证明投标人的综合实力，应提供第三方权威机构颁发的重合同守信用企业证书，满足得1分；应提供省级中小企业服务中心颁发的行业优秀企业证书，满足得1分，没有不得分； 
	2分

	5
	
	提供投标人智能停车场管理系统、监控综合管理系统方面的软件著作权证书，满足一项得1分，满分2分，没有或其它不得分；
	2分

	6
	
	投标人近三年的同类项目业绩(车辆管理或监控类)，提供一份得1分，满分3分；（至少提供一个车辆管理系统的业绩证明，否则此项不得分，提供合同或中标通知书复印件）
	3分

	7
	制造商综合实力
	投标的主要产品制造商应具备完善的管理体系，以下管理体系认证全部通过者得5分，每有一项不满足扣1分，扣完为止：
1、质量管理体系认证、2、职业健康安全管理体系认证、3、信息安全管理体系认证、4、知识产权管理体系认证、5、企业社会责任体系认证、6、测量管理体系认证、7、供应链安全管理体系认证；
	5分

	8
	
	为证明产品制造商的综合实力，应提供工业信息安全应急服务支撑单位证书、CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书、两化融合管理体系贯标试点企业证书，提供有效证明文件复印件并加盖厂商公章，每满足1项得1分，满分3分；
	3分

	9
	
	具有本地化服务能力，提供办事处机构或分公司证明文件且提供本地备品备件库及本地维修证明的得2分； 
	2分

	10
	制造商授权及售后
	提供车库管理/视频监控产品制造商的授权函和售后服务承诺函复印件并加盖鲜章，满足得1分，没有不得分；
	1分

	第三部分 技术分（43分）
	分值

	1
	设备参数满足程度
	投标的主要核心设备参数应满足招标文件规定的主要技术指标要求（以提供的公安部检测报告或官方彩页数据为准，需提供复印件加盖厂商公章或投标专用章），否则有一项不满足的扣1分，扣完为止，满20分； 
	23分

	2
	主要设备核心参数满足
	为保证车库综合弱电系统建成后能够达到实际使用效果，智能一体化道闸应具备以下核心功能：
1、起落杆速度0.9-6S可调；支持快速起竿、慢速落杆功能，支持脱杆功能；车辆捕获率≥99.9%，车牌识别率：白天≥99.5%，夜间≥99%；可识别出略微倾斜的机动车车牌号码；
2、支持左右向学习功能，杆子从右边换到左边，可通过调整弹簧方向重启重新学习限位；支持遇阻反弹功能；
以上主要参数以提供的公安部检测报告为准，有一项不满足或满足不全面的扣3分，扣完为止，满6分，不提供证明文件的此项不得分；
	6分

	3
	平台对接承诺
	本次项目要求新建的车库无人值车辆管理及视频监控系统能够与学校现有的综合安防管理平台无缝对接，实现集中管控，方便安保人员统一管理；投标人需提供所投主要产品生产厂家出具“能与现有综合安防管理平台协议及软接口匹配且能无缝对接”的承诺函（无法成功无缝对接，将视为项目验收未通过），并加盖生产厂家公章，满足得5分，否则不得分；
	5分

	4
	投标设备品牌类型
	为保证系统的稳定性和兼容性，投标的专用车位智能锁、智能一体化道闸、出入口控制终端、网络高清星光筒机、存储主机应为同一品牌产品，满足得2分，否则不得分；
	2分

	5
	投标人售后承诺
	投标人针对本项目做出承诺：内容包括免费质保时间（最高两年）、响应及故障排除时间、售后人员配置情况、售后人员经验情况、售后内容编制全面/合理程度等内容得2分，否则不得分；
	2分

	6
	设计施工图纸
	提供本次车库视频监控点位图、无人值守车辆管理系统原理图，提供CAD图纸，内容全面、详尽合理，设计图纸布局科学、数据准确、设计可行有效得3分，否则得1分或不得分； 
	3分

	7
	方案及培训计划
	设计方案编制的全面、详细、合理、有针对性，以及施工工艺、质量措施、环保措施、工期保证等方面进行描述得1分，否则不得分；
培训内容编制的全面、详细、合理、有针对性得1分，否则不得分。
	2分


[bookmark: _Toc240772113]4.4磋商的形式、程序及方法
[bookmark: _Toc240772114]4.4.1 磋商形式
合格进入最终报价的供应商，磋商小组所有成员集中与各供应商分别进行磋商，采取背对背方式现场统一报价，现场宣布磋商结果磋商小组不得让供应商逐一报价。
[bookmark: _Toc240772115]4.4.2 磋商程序
（1）资格、技术审查：磋商小组先对资质证明文件部分、技术参数和服务部分进行审查。
（2）确定被磋商的供应商名单。磋商小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并让其报出一次不得更改的价格，价格必须以书面形式确定。
[bookmark: _Toc240772116]4.4.3 拟成交供应商确定的原则
磋商小组根据采购要求，在全部满足磋商通知书实质性要求且质量、服务等相等的前提下,以价格最低的原则确定成交供应商。
[bookmark: _Toc240772117]4.5 拟成交供应商的确定
需方授权磋商小组直接确定成交供应商。
原则上在确定最低报价报价的前提下，确定拟成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
 拟成交供应商确定后，由需方以公告的方式向拟成交供应商以及其他采购当事人发出拟成交公告，拟成交公示届满后，由需方向成交供应商发出成交通知书，并要求其与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc128372077][bookmark: _Toc128372755][bookmark: _Toc139965350][bookmark: _Toc240772118]4.6 合同的授予
[bookmark: _Toc139965352][bookmark: _Toc128372757][bookmark: _Toc240772119][bookmark: _Toc128372079][bookmark: _Toc128372078][bookmark: _Toc139965351][bookmark: _Toc128372756]4.6.1 成交通知书
需方根据磋商小组的评审结果，公布拟成交结果。在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式成交或签订合同的凭据，需方将以书面形式通知成交的供应商。在该通知书中将给出成交供应商应按本合同实施、完成和维护项目的成交价格（合同条件中称为“合同价格” ）、交工日期、地点以及其他相关事项。
成交通知书将成为合同的组成部分。
[bookmark: _Toc240772120]4.6.2 合同授予原则
需方将把合同授予经磋商小组评审推荐，在法定公示时间后，收到成交通知书的供应商。
[bookmark: _Toc128372080][bookmark: _Toc128372758][bookmark: _Toc139965353][bookmark: _Toc240772121]4.6.3 合同的签署
成交供应商按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与成交供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。需方所发出的成交通知书对需方和成交供应商具有同等法律效力。
除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，需方改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，承担相应的法律责任。若成交供应商不能在规定时间内与需方签订合同，采购人确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc240772122]4.7 成交未果
在磋商采购中，出现下列情形之一的，宣布成交未果：
1）符合专业条件的或者对磋商作实质响应的供应商不足三家的；
     2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 3）供应商的报价均超过了采购预算，需方不能支付的；
 4）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的。
宣布成交未果后，需方应当将成交未果理由通知所有采购当事人。
[bookmark: _Toc240772123]4.8 磋商无效响应
遇到下列情况之一时,供应商递交的磋商响应性文件将被视为无效响应:
1) 磋商响应性文件未按规定编制、标注、密封、封装的； 
2) 超出供应商经营范围参与磋商的；
3）磋商响应性文件无供应商公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；
4）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、磋商报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；
5）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；
6) 投标文件未按照磋商通知书规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；
7）磋商响应性文件中每包以两个及两个以上的方案参与磋商的（磋商通知书另有规定的除外）；
8）磋商响应性文件未能对磋商通知书提出的要求和条件作出实质性响应的；
9）供应商资格条件不符合国家有关规定和磋商通知书要求的，或者拒不按照要求对磋商响应性文件进行澄清、说明或者补正的；
10）磋商响应性文件附有需方不能接受的条件的；
11）参与磋商的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内成交供应商不能保证其实际成交价格低于其他任何非采购价格的；其中：
① 磋商阶段应视为无效响应；
② 已成交而无供货的视为成交无效；
③ 已供货者，成交供应商应承担由此给需方造成的损失。
12）经磋商小组认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何采购价格的；
13）磋商有效期不足90天的；
14）供应商以他人名义参加谈判、串通参加磋商、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式谋取成交的；
15）经核实两个或两个以上供应商的磋商响应性文件有雷同或有抄袭行为的；
16）违反《中华人民共和国政府采购法》及相关规定的；
17）磋商通知书规定的其它无效响应条件。
本磋商通知书由需方负责解释，未尽事宜另行商定。
5、技术参数及售后服务
5.1技术参数附后
5.2售后服务双方合同约定
6、附件
附件1：磋商响应函
附件2：法人授权函
附件3：数量明细表
附件4：竞争性磋商报价单（一次）

 (以上附件内容详见后附件)
注：未给出的表格请按自身行业特点自行编制
[bookmark: _Toc139965361]附件1：
[bookmark: _Toc240772126]竞争性磋商响应函
致：兰州职业技术学院
我单位经认真研究上述磋商通知书，决定参加本次磋商。我方提交磋商响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行磋商通知书中对成交单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：
1、我方完全接受磋商通知书中的内容，并将按磋商通知书的规定履行责任、义务。
2、我方已详细审查全部磋商通知书，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
3、我方同意提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。
4、如果我方成交，我方将按《成交通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。
5、我方同意所递交的磋商响应性文件在90天的磋商有效期内有效，在此期间我方将受此约束。
6、与磋商有关的一切正式信函请使用以下地址：
地    址：                      
邮    编：                      
电    话：                      
传    真：                      
单位公章：                        
法定代表人或授权代表人签字：                         
        年    月   日

附件2
[bookmark: _Toc240772127]法人授权函

致 ：兰州职业技术学院
本授权函声明：            （供应商全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与项目为（项目名称）       的兰州职业技术学院所需的项目谈判活动，以供应商的名义签署磋商响应性文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。


供应商名称：（公章）                                       

供应商地址：                                              
法定代表人：（签字或印章）                    
被授权人：（签字或印章）：                     
被授权人信息：性别：        
年龄：        
身份证号：                                   


授权日期：         年    月    日
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货物数量明细表
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	规格、型号、配置
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本表为样表（只填写数量，不写价格），供应商可根据具体项目自行编制。
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附件4：

                     项目竞争性磋商报价单（一次）

单位名称：                                                         单位（元）
	序号
	项目名称
	金额

	
	
	

	合计报价（大写）：

	报价说明
	



法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人(签字或盖章）：

本表为样表，供应商可根据具体项目自行编制。

兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统      项目设备明细表
	序号
	设备名称
	内容及要求
	数量
	单位

	1
	专用车位锁
	1.车主固定车位挡车器/车位智能锁，可通过遥控器、蓝牙感应、网关等多种方式实现控制联动，低功耗电路设计，4节1号电池正常情况下可使用长达1年时间；.支持遇阻报警，全封闭式防水设计，室内外均可使用；整体抗压性能可达2000千克；电池断电，可通过手动方式控制车位锁。
	9
	套

	2
	高强度汽车斜坡垫
	汽车专用交通门槛垫，高强度优质型，规格1000*300*15MM；
	60
	米

	3
	高强度橡胶减速带
	波浪形超高强度橡塑减速带，适用于水泥地面，含配套膨胀螺丝，规格1000*350*50MM；
	80
	米

	4
	车库配套其它设施
	包含三套交通专用引导牌，主通道标识牌，弯道反光镜，防水沙袋50袋，100个道路交通圆锥桶等配套设施；
	1
	套

	5
	配套辅材及施工
	车位锁安装施工调试，车库配套其它设备安装（减速带、斜坡垫、引导牌）等，含其它施工配套材料等，项目标准化施工；
	1
	批

	6
	智能一体化道闸
	1、一体化道闸，包含变频道闸、抓拍机、补光灯、LED屏、喇叭、1个车检器、1个防砸雷达、2个遥控器等；200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能抓拍摄像机；机箱采用2mm冷轧钢板精密数控加工，表面抗紫外线静电喷塑，不起皮，不褪色；外壳防护等级IP54；
2、车队模式：当连续过车的时候，档杆可以不落下来；起落速度调节：起落杆速度0.9-6S可调；支持快速起竿、慢速落杆功能；支持脱杆功能；
3、支持左右向学习功能，杆子从右边换到左边，可通过调整弹簧方向重启重新学习限位；显示模组64*32，支持双行四字或4行4字显示；车辆捕获率≥99.9%；车牌识别率：白天≥99.5%，夜间≥99%；可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 
4、具有防砸功能，且配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备；遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸(即遇到阻力自动返回)；过流保护功能：当系统工作电流超过15A，电机停止运行(可保护电机)；
5、语音播报功能：过车可播报欢迎光临、车牌号码、收费金额等信息；
6、SD卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置SD卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； 
	2
	套

	7
	触发雷达探测器
	1、触发雷达，采用现代微波技术，发射功率≤10mW，触发区域：6M；含雷达立杆；
	2
	台

	8
	车辆管理平台软件
	1.硬件设备与引导系统的主机共用，增加无人值守收费系统软件模块；
2.要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别；要求与原有校园安全管理平台无缝对接，并要求制造商出具无缝接入承诺证明；
	1
	套

	9
	出入口控制终端
	1.控制终端一体机，无风扇低功耗高效能嵌入式整机设计，配套21.5寸一体化显示； 
2.网络接入功能：可直接接入网络，同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能；VGA、HDMI输出功能：可通过VGA输出进行显示，可通过HDMI输出进行显示；
3.双IP及级联：可设置两个独立的IP地址；能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台；内嵌停车场功能：支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场；
4、余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上；
5、卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能；数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况；支付宝刷条形码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码枪扫车主的支付宝条形码实现移动支付放行； 
	1
	台

	10
	配套辅材及施工
	标准化弱电施工，含各类施工辅材及项目税金；
	1
	批

	11
	网络高清星光筒机
	1、400万网络高清筒机（星光级），有效红外距离50米，最高分辨率可达4M(2560×1440)，120dB超宽动态；含红外夜视功能，含原装支架及电源适配器；
2、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2；
3、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；
	12
	台

	12
	分控中心存储主机
	1．2U标准机架式IP存储，支持32路高清；支持8个SATA盘位，2个千兆以太网口；
2.支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；
3、支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；
4、支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH；
5、支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；
	1
	台

	13
	大容量企业级硬盘
	1、3.5英寸企业级（非监控级）存储专用硬盘，容量4000G；
	4
	块

	14
	分控中心监视器
	监控专用液晶监视器，LED背光，屏幕尺寸42.5inch，高清分辨率1920x1080@60Hz，HDMI、DVI高清输出接口；采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等；采用3-D 数字梳状滤波器，采用3-D 降噪技术；
	1
	台

	15
	配套辅材及施工
	含KBG穿线管及固定配件、含电源线、六类网线、控制线等；含与监控中心联网费用，标准化弱电施工；
	1
	批



