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兰州职业技术学院纪检监察谈话室建设项目公告
    兰州职业技术学院纪检监察谈话室建设项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1、 磋商文件编号：LZCS—2020007
2、 磋商内容：检监察谈话室建设
三、供应商资格要求：
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
6.2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8.供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
10.本项目不接受联合体竞价。
四、项目需要落实的采购政策:
（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。
五、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及招标文件获取
磋商文件获取时间：2020年7月20日至 2020 年7月30日。
获取方式及地点：网上自行获取：兰州职业技术学院官方网站（http:// http://www.lvu.edu.cn/）在线获得
获磋商文件售价：免费
六、磋商截止时间、磋商时间及地点 
（一）磋商截止时间：2020年7月30日9时30分（北京时间）。 
（二）磋商文件递交地点：兰州职业技术学院
（三）磋商时间：2020年7月30日9时30分（北京时间）。 
（四）磋商地点：兰州职业技术学院综合楼801会议室
七、招标人定于 2020年7月24日上午9：00在兰州职业技术学院总校区西门（兰州市安宁区刘沙公路37号）组织踏勘现场和答疑会，投标人交通工具自备，食宿自理。投标人必须参加踏勘现场和答疑会，否则视为自动放弃投标。（须携带法人或授权代理人身份证及相关证明材料）
八、联系方式 
采 购 人：兰州职业技术学院 
联 系 人：张老师  
联系地址：兰州市安宁区刘沙公路37号
联系电话：13669312287

兰州职业技术学院                                           
2020年7月20日 
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    本表关于本项目具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。
	项号
	内    容

	1
	项目名称：兰州职业技术学院纪检监察谈话室建设项目

	2
	磋商内容：纪检监察谈话室建设

	3
	3、 本项目预算：200000元

	4
	投标报价：为本项目的全部成本价格。

	5
	投标有效期：90 日历天（从投标截止之日起）

	6
	供应商资格要求：
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
6.2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8.供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
10.本项目不接受联合体竞价。

	7
	付款方式：以最终签订合同为准。

	8
	磋商响应文件及电子版要求：
纸质文件份数：正本一套、副本二套；
电子版文件要求：电子版一份（U盘一份），分别密封（单独提交，提交不退）；U盘为PDF文件（电子版内容要与投标正本一致并加盖公章）。

	9
	供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）,未按规定签字盖章的，按无效投标处理。

	10
	磋商文件澄清:
供应商于2020 年07月28日17点00分之前将磋商文件有关问题以书面形式发至采购单位统一答复，逾期不再受理。

	11
	评标方法：综合评分法。

	12
	递交磋商文件地点、时间：
递交磋商文件的地点：兰州职业技术学院综合楼801会议室
递交磋商文件时间：2020年7月30日9:30之前。
必须在此时间前将磋商文件、报价一览表、电子文档等文件按招标文件规定密封后送达开标地点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。
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1. 说明
1.1适用范围
本采购文件仅适用于本磋商文件。
1.2合格的供应商的基本条件：
1.2.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；
1.2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名 单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
1.2.3本项目不接受联合体投标。 
1.3 定义
（1）“采购人、甲方”系指兰州职业技术学院。
（2）“供应商”系指向招标机构提交磋商响应文件并参与投标的法人。
（3）“甲方”系指兰州职业技术学院。
（4）“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人。
（5）“服务”指成交供应商按招磋商件和磋商内容的规定，承担本项目相关的服务义务。
2.  磋商文件
2.1磋商文件的组成
(1)磋商邀请
(2)供应商须知           
(3)合同文件
(4)技术参数及项目要求
(5)响应文件格式要求
3. 磋商响应和谈判总则
3.1 磋商响应文件的编写
3.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按照磋商文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应文件。
3.1.2投标语言和计量单位
磋商响应文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。（除非磋商文件中另有规定）
3.1.3供应商应按投标范围进行投标。
3.1.4供应商应用人民币投标。若由单价计算出的总价与投标总价不一致，以单价计算出的总价作为投标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
3.2 磋商响应文件的组成
3.2.1供应商提交的磋商响应文件至少应包括以下部分：
（1）投标函
（2）法人代表授权书（法定代表人为供应商代表并亲自签署投标书的可不提交）
（3）报价一览表
（4）供应商情况介绍文件
（5）资格证明文件
（6）供应商业绩证明材料
 3.3  磋商响应
3.3.1 供应商磋商响应时间提交的全部材料必须密封，具体包括：
（1）磋商响应文件一式三份（正本1份，副本2份）1份正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；
（2）报价一览表（提交时须单独密封）；
（3）电子文档为加盖电子印章的PDF格式，且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
磋商响应文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不符，以正本为准。磋商响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商由约束力的代表在磋商响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在磋商响应文件中。
任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。
3.3.2每本磋商响应文件的内容应装订成册。
3.3.3供应商应按照要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
[bookmark: _Toc24615]3.3.4 磋商响应文件的密封和标注：
供应商需将电子版单独密封并在信封上标明“报价一览表”字样。在封口处加盖印章后单独递交（详见格式一）。 
供应商应将磋商响应文件的纸质文件密封，在封口处加盖印章后递交。(注：纸质版正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；）
纸质文件外层封套必须标明以下内容：
招 标 人：                    
项目名称：                    
包    号：                    
磋商文件编号：                
供应商名称：                    （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：          
磋商响应文件在    年   月    日   时   分前不得开启
3.3.5采购单位对因磋商响应文件未装订成册而造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.3.6采购单位对不可抗力的事件造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.5磋商响应文件的修改
在规定的时间内，供应商可以修改其磋商响应文件的内容，但必须以书面形式通知采购单位。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其磋商响应文件的内容。
3.6磋商响应文件的撤回
[bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc504477602][bookmark: _Toc361769632][bookmark: _Toc361769766]在磋商响应截止时间前供应商可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。
4.竞争性磋商
4.1磋商
4.1.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。
4.1.2提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。
4.1.3评标方法：综合评分法。
4.2磋商小组
4.2.1采购单位将按照相关法律法规及院内相关规定组建磋商小组。
4.2.2磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。
4.2.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
4.2.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4.2.5在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件带“★”要求的内容的，将视为无效投标；磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。
4.2.6参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签章。
4.3磋商过程的保密性
4.3.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
4.3.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。
4.4磋商响应文件的初审
4.4.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格。
4.4.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。
4.4.3在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4.4.4实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。
4.4.5  如果磋商响应文件实质性没有响应磋商文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的投标。
4.4.6采购人只对在初审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。
4.4.7供应商如果是小型和微型企业须提供财库〔2011〕181号《中小企业声明函》，其生产的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.4.8 结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。调整后的价格作为供应商的评标价。根据评标价按下述方法测算各供应商的价格分值。
4.4.9 符合性审查的主要条件（包括但不限于）：
①磋商响应文件按照磋商文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容完整； 
②磋商响应文件中法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；
③按磋商文件的规定提供了投标保证金； 
④按磋商文件中标明的供应商与资格预审的投标申请人未发生实质性改变，磋商响应文件内标明的供应商与资格证明材料的法人一致；并按磋商文件的规定提供了授权代理人授权书； 
⑤符合本次设计磋商文件的其他要求（如资质、财务状况等）。
4.5磋商响应文件的澄清
4.5.1.供应商对磋商文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受磋商文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
4.5.2.供应商应尽早获取磋商文件，若对磋商文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或磋商授权人（必须为法定代表人授权进行该项目磋商的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由磋商授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人磋商授权函和质疑授权函（均为原件）及磋商授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772095]4.5.3.需方在磋商响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在磋商响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长质疑响应性文件递交截止时间。
4.5.4.对磋商过程和拟成交结果的质疑。供应商认为磋商过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或磋商授权人（经法定代表人授权进行该项目磋商的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由磋商授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及磋商授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772096]4.5.5.需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
4.5.6.澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，需方不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(1)不是参与该采购项目活动供应商的；
(2)被质疑人为采购人之外的；
(3)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(4)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(5)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(6)其他不符合受理条件的情形。
（7）未参加现场踏勘的 
4.6磋商响应文件的详细评审
4.6.1磋商小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的磋商进行详细磋商。
4.6.2详细磋商即以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”、和“价格”三个方面进行磋商。

综合评标细则打分表
	评分项目
	评分标准
	分值

	投标价格
(30)
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足《招标文件》要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30
	30

	技术指标（30）
	投标产品技术参数要求完全满足或优于招标文件要求的， 得30分；每有一项不满足扣1分，扣完为止。投标产品技术参数要求中带★号为实质性重要指标要求项，每有一项不满足扣3分，扣完为止。 
	30

	商务部分（18）
	投标商具有高新技术企业证书资质、甘肃省安全技术防范工程设计施工资质证书，全部满足得2分。少一项扣1分。
	2

	
	为保证此次建设系统安全性，投标商所投的高清谈话主机、网络摄像机、高保真全向拾音器产品厂家获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，提供相关证明复印件加盖厂家鲜章，一级得5分，二级得2分，三级得1分。
	5

	
	为保障项目实施的安全性，投标商所投高清谈话主机、网络摄像机、高保真全向拾音器产品应具备丰富的应急处理服务项目经验，稳定的技术队伍，针对突发安全事件拥有较强的应对能力，提供CNCERT网络安全应急服务支撑证书资料复印件加盖厂家鲜章得3分，没有不得分。 
	3

	
	投标商提供谈话桌、椅厂家通过第三方权威机构出具的防撞墙软包检验报告；防火燃烧性能标准B1等级的检验报告复印件加盖厂商鲜章。提供一项得2分，满分4分。
	4

	
	装修材料需满足《建筑内部装修设计防火规范》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等级要求（提供生产厂家相关证明文件复印件加盖生产厂商鲜章），满足得4分，不提供不得分
	4

	施工及售后服务（17）
	投标商施工进度安排合理，具有完善的项目组织管理方案，包含组织机构、人员配备、服务保障、具有完善的施工装修方案，优得17-10分，一般得9-5分，差不得分。
	17

	装修效果图（5）
	根据实地要求提供针对本项目合理的设计平面图和设计效果图得5-3分，一般3-1，不提供不得分。
	5




5. 授予合同
5.1  合同授予标准
5.1.1甲方应将合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求的，能够满意的履行合同义务合理投标价的供应商。
5.2  授予合同时变更数量的权利
5.2.1甲方在授予合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。
5.3  接受和拒绝任何或所有投标的权力
5.3.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
5.4成交通知书
5.4.1 成交通知书将是合同的一个组成部分。
5.4.2 采购单位对未成交原因不作任何解释。
6.1签订合同
6.1.1采购方在与成交供应商签订正式合同前，对采购项目内容和设备数量等有增减变更的权利。
6.1.2成交供应商按甲方要求的时间、地点与甲方签订合同。
7.1合同文件
 除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：
(1)与谈判有关的澄清、说明；
(2)投标单位在投标时随同投标书递交的资料与附图;
(3)在商谈本合同书时,双方共同签字的补充文件;
(4)有关技术要求的补充内容。
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兰州职业技术学院xxxx项目
采购合同


 





磋商文件编号：
合同编号：







采 购 人：兰州职业技术学院
供 应 商：×  ×  ×  ×  ×  ×  ×


合  同
根据兰州职业技术学院xxx项目招标采购(招标号：        )招标结果，兰州职业技术学院（以下简称需方）与           公司（以下简称供方）签订本合同。 
1、 合同编号：
2、 二、签订地点：
三、签订时间：
四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统项目磋商文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。
（一）服务项目合同后附服务内容详单及项目完成（服务结束）后的服务承诺。 
（二）价格解释：合同价格包括服务成本、税款、服务承诺等全部费用，价格一次确定不再变更。
五、招标文件，投标文件，中标结果表，合同所附服务内容详单等合同附件均为本合同不可分割的一部分。如果服务内容详单的内容与招标文件和中标结果表不一致时，以招标文件和中标结果表为准。
六、合同总价金额：XXXXXX*大写*（XXXXXX 元）*小写*
七、一般条款：
（一）供方所提供的服务、服务所需货物及硬件均应符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志)，并为正规制造厂商    年    月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
（二）供方承担服务过程中的一切责任和费用。
（三）供方应按照招标文件所提要求提供培训。
（四）付款方式：
以合同签订时为准
2、项目服务期：
（六）凡合同中规定由财政国库支付的,供方凭合同向需方提供服务,未按合同提供服务而造成的一切后果由供方负责。
（七）供需双方签订的合同，应在兰州职业技术学院监督下认真履行。
（八）违约责任：供方应依据合同规定时间按时提供服务，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。兰州职业技术学院将根据供方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消供方参加兰州职业技术学院政府采购的资格。
（九）质量验收：
1、服务项目在服务完成后，需方应当在      个工作日内完成验收；
2、需方验收合格后应出具验收报告、验收单并签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格；
3、需方在验收中发现服务项目及所需货物、硬件质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现服务项目及所需货物、硬件质量严重不符合质量要求的， 需方可通知供方停止服务，解除合同，一切责任由供方承担。
八、服务项目起始时间及所需终端、硬件交货地点和验收单位：
（一）服务起始时间：合同签订后    月内（    日历天内）；
（二）服务项目所需货物、硬件交货地点：兰州职业技术学院指定地点；
（三）验收单位：兰州职业技术学院
九、经济责任：
（一）供方责任：
1、供方不履行合同或提供的服务全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒绝其提供的服务内容，供方须向需方支付拒绝内容价款总额10%的违约金。
2、服务项目所需终端及硬件质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供方应按逾期交货部分服务项目所需终端及硬件价款总值的 5‰向需方偿付违约金。
（二）需方责任
需方无正当理由，要求中途终止服务的，应向供方支付剩余服务款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失。
十、特殊条款: *根据服务的特殊性及采购人的要求列出相关条款*
十一、合同解释：
如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
其它未尽事宜由供需双方协商约定。 
十二、本合同一式四份，其中，需方二份，供方二份均具有同等法律效力。
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采购人（公章）：兰州职业技术学院  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
	
供应商（公章）：  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
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[bookmark: _Toc480203888][bookmark: _Toc498079263][bookmark: _Toc3989]第三部分 技术参数及项目需求
项目需求
	序号
	商品名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	高清谈话主机
	本项目须满足同步录音录像要求。★支持一键式开始/结束谈话，切换画面，回放，打点。★光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生产唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件★音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，具备最大10路音频混音★异常检测功能，支持谈话刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传视频录像和刻录过程时对重要段落标识打点，并可在设备回放时进行重点标记索引。★启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频★谈话记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除。★项提供公安部型式检测报告复印件加盖厂商鲜章。
支持6路400W IPC接入或8路1080p IPC输入；
支持画中画配置（画面合成）；
支持一键谈话、一键回放、一键打点；
支持2路VGA输入和2路HDMI输入；
支持全路数H.265编解码；
支持视频信息上叠加温湿度信息；
支持容量最大为8TB的硬盘；
3U机箱；
2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
8个报警输入、4个报警输出、2个RS-232、4个RS-485接口、4个USB接口。★光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生产唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件
★音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，具备最大10路音频混音
★异常检测功能，支持谈话刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传
视频录像和刻录过程时对重要段落标识打点，并可在设备回放时进行重点标记索引★启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频。
★谈话记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除。
	台
	1

	2
	高保真全向拾音器
	设备类型 全向降噪拾音器
监听范围 5~150平方米
音频传输距离 3000米
灵敏度 -42dB
音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 
频率响应 20Hz~20KHz
信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内）
指向特性 全方向性
保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85%
电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调
输出阻抗 600欧姆非平衡
输出信号幅度 2.5Vpp/-25db
麦克风 高保真震膜电容咪头
动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL）
最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz,THD 1%）
安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装
保护电路 雷击保护、电源极性反转保护
电源电压 DC 12V
工作电流 25mA
物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高）
工作环境温度 -25℃ ～ 70℃★支持一键式开始/结束谈话，切换画面，回放，打点。
	台
	1

	3
	拾音器电源适配器
	拾音器采用配套的专业隔离式直流稳压电源 
采用优质的变压器及滤波电容，具有精度高，纹波小的特点，有效地保证拾音器的音质。 专门针对拾音器的接线方式设计，三芯线缆可直接接入端子 。耳机插孔和两芯线音频输出端子，更能满足便捷的使用需求 提供可靠的防雷及电涌保护，以保证监听头的长期稳定工作
	台
	1

	4
	带秒温湿度显示屏
	显示范围：温度：-40℃ ～80℃ ，湿度：0％ ～99％
温度 ：＜±5℃ ，湿度＜ ±3%RH.内置探头。
显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 
	台
	1

	5
	网络摄像机
	★400万1/2.7"CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 
最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 
镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29°; 电动镜头 
调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 
宽动态范围:120dB ;视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG
★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx。红外补光距离不小于50米。
★需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
信噪比不小于55dB。需支持宽动态功能。
★需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。
需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。
★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。
★可开启或关闭智能后检索功能。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。
需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
需支持本地SD卡存储，最大支持128G。
★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。以上★项提供公安部型式检测报告复印件加盖厂商鲜章。
	台
	3

	6
	电源适配器
	12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm
	个
	3

	7
	路由器
	无线传输速度：1200Mbps；支持双频千兆WIFI
	台
	1

	8
	3.5寸监控级硬盘
	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
	个
	1

	9
	监听耳机
	3.5mm/6.3mm 立体声插头.头戴监听高保真耳机
	套
	1

	10
	电脑
	主板：Intel 300系列及以上芯片组 
CPU：≥Intel Core i5-9500；
内存：≥8G DDR4 2666MH；
硬盘：≥1TB SATA3 7200rpm +256G M.2 NVME SSD 固态硬盘；
显卡：≥2G独立显卡； 
声卡：集成5.1声道声卡，具有5个以上音频接口
网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
防水抗菌键盘、抗菌鼠标
显示器：≥23寸LED显示器，分辨率不低于1920 x 1080，VGA + DVI双接口，具有低蓝光认证
电源：≤ 180W节能电源；
★机箱：≤15L立式机箱，顶置提手，具有光触媒功能，可有效清除空气中的甲醛，提供国家权威机构的检测报告复印件加盖厂家鲜章；
接口：≥10个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）前置6个USB接口，具有USB 3.1 Gen2接口
扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
操作系统：预装正版Windows 10 正版操作系统
服务要求. ★ 提供三年原厂7*24*365节假日无休免费上门服务。
	套
	1

	11
	笔记本
	处理器：Intel酷睿i5-10210U处理
内存：8G DDR4 2667MHz内存，双内存槽位；
硬盘：256G M.2 SSD硬盘  
显示屏：15.6"显示屏分辨率不低于1920 x 1080，屏幕可180度开合，适应各种使用场景；
显卡：集成显卡
网卡：千兆网口和802.11 AX无线网卡[WIFI6]（带蓝牙功能）
定位设备：触摸板+指点杆  
键盘：防泼溅键盘
摄像头：720P高清摄像头  
指纹识别器：按压式指纹仪
接口：2*USB 3.0接口（1个PowerUSB）、1个USB 3.1 Type-C Gen 1接口、1个USB 3.1 Type-C Gen 2接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔、读卡器；
电池：内置45WHr以上锂电池. 提供1年原厂上门保修服务。
带包、无线鼠标。
	台
	1

	12
	打印机
	多功能商用黑白激光多功能一体机; A4幅面打印/复印/扫描/传真；支持自动双面打印；★支持无线/有线网络打印；黑白打印复印速度 20ppm；打印复印分辨率：600×600dpi。光学分辨率：1200×1200dpi；★内置快速以太网10/100Base-TX 网络端口;内置WiFi 802.11b/g/n；★鼓粉一体，★3.0英寸彩色触摸液晶显示屏。处理器：600MHz；内存：128MB；提供1年原厂上门保修服务承诺。
	台
	1

	13
	监听音箱
	功率放大器RMS功率:2*2W
功率放大器频率响应:30Hz-20kHz
信噪比DB(A):≧85dBA
失真度(%):≤0.5%
通道分离度（DB):≧45dB
输入灵敏度:700±50mV
音频输入端口:AUX
	套
	1

	14
	资料柜
	软包资料柜。柜体采用≥18mm厚优质环保双面板，优质五金配件；
柜门防撞处理，配按弹器及暗锁；
安装在隔墙内部，避免出现凸角；
尺寸：宽：1.5米*高：2米*深：0.3米
	个
	1

	15
	谈话桌
	软包谈话桌。采用多层实木基材，采用≥20mm环保挤塑棉包裹，外层使用PVC优质阻燃皮革，产品整体达到B1级阻燃，环保，防撞。尺寸长1.6米，宽0.8米，高0.75米。具体款式根据甲方要求定制。
	张
	2

	16
	椅子
	尺寸为460*490*950mm，外包30mm高回弹海绵+挤塑棉+PVC优质阻燃皮革，B1级阻燃，E1级环保，防撞性能好。
	把
	4

	17
	空调
	1.5P变频壁挂空调，能效不低于2级，内外机的安装、调试。
	套
	1

	18
	控制台
	尺寸：长1.4米，宽：0.6米，高：0.75米；高密度压缩板，钢架结构，带移动的活动柜一个，台面厚度≥30mm， 
	张
	1

	19
	转椅
	上下升降，透气网棉材质，全钢制椅子腿
	把
	1

	20
	工程服务费
	以上设备的搬运、安装、调试、培训服务费及相关网线、电源线、线槽等辅材一批。
	项
	1

	21
	谈话间及走廊实木复合地板
	家用仿实木强化复合木地板；北欧风格
厚度：12mm；耐磨转数≧6000转；基材：高密度纤维板；甲醛释放量：≦1.5mg/L；单片规格：1218*195*11；燃烧性能：B1级；静曲强度：Χ≥30Mpa,Xmin≥24.0mpa;含水率：≦10%；密度：≥0.8g/cm²;抗冲击：≦12mm
	平米
	46

	22
	实木踢脚线
	厚度：≥15mm，高度8cm,材质：柳桉木；漆面：钢琴烤漆 工艺：高度指接，长度齿接；环保等级：E0；
	米
	45

	23
	防静电地板
	基材材质及要求：全钢防静电活动地板采用优质冷轧钢板（上钢板厚度≥0.8mm下钢板厚度≥0.9mm），内腔填充425#优质发泡水泥。基层要求绝对环保，基层内绝不允许含任何石棉、纤维或其他有毒副作用材料。尺寸：600mm×600mm×35mm（厚）防静电贴面 材质及要求：高耐磨防火高压层板（HPL三聚氰胺） 尺寸：≥1.5mm（厚）地板支撑：荷载20KN保持1分钟支撑完好如初。上托板厚度要≥3.0mm，下托板厚度要≥2.0mm，表面采用镀锌防锈，金属体表面无明显疵点。罗杆上下可调在±25mm范围之间；横梁 壁厚需达到1.0mm，表面采用热镀锌钢制方管，镀锌表面无明显疵点。燃烧性能 不燃Aln级；耐磨性 ≥3000转；滚动载荷 滚动10000次挠度≤2mm， 永久变形≤0.5mm ；翘曲度 ≤0.60mm；外观 贴装表面应牢固，不起皮，不起泡，不起皱。架空活动地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘。基脚要牢固。
	平米
	11

	24
	墙面轻钢龙骨
	为达到理想的隔音效果及墙面找平，将房间四周设置墙面轻钢龙骨。轻钢龙骨采用Q75系列镀锌成型龙骨，国标。轻钢龙骨的安装应符合下列规定：①应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于1m。②安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应符合设计要求。龙骨间距不宜大于400mm。③安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向，卡距宜为400～600mm，距龙骨两端的距离宜为20～25mm。  ④安装贯通系列龙骨时，低于3m的隔墙安装一道，3～5m隔墙安装两道。 ⑤饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，加横撑龙骨固定。 ⑥门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。 
	平米
	94

	25
	墙面隔音棉
	1、密度: 1000g/m2；2、热传导率:≤0.04W/m.K； 3、耐热度:≥700℃； 4、吸湿率：＜5% ; 5、阻燃性:A1级以上； 6、无黏结剂，无气味； 7、耐腐蚀性：耐强酸、强碱，长时间不会减低其功能特性； 8、回弹性：复原性极好，抗拉强度≥1.0kg。提供厂家环保检测报告。
	平米
	94

	26
	墙面多层板基层
	1 GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》B级，并提供厂家环保检测报告
GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》难燃性材料，并提供检测证书或报告。
②产品游离甲醛释放量≤4.0mg/100g，远低于国标E1级9.0mg/100g之规定；
③阻燃胶合板的吸湿性不大，吸水厚度膨胀率稳定，防潮性能卓越，不影响饰面、油漆等二次加工；
④具有较高的化学稳定性及优良的耐老化性；
⑤MOR、MOE、IB等物理力学性能指标均达到国标之规定优等品A级要求；
⑥阻燃胶合板自身安全环保，燃烧剩余物无毒、无污染；
⑦阻燃胶合板握螺钉力优良，不腐蚀金属链接件；
⑧不损害阻燃胶合板的饰面性、胶粘性及机加工性能；
产品规格：1220×2440×9mm
	平米
	94

	27
	墙面防火棉软包
	防火棉软包：芯材采用50mm厚高密度防火棉，具有防撞防火隔音属性， 外饰面用阻燃优质耐磨皮革，整体具有防撞、阻燃、耐磨、防潮、隔音的特性，尺寸：根据设计图纸定制，安装工艺：免钉胶粘软包背面，配合专用硅胶收边条，   阻燃等级：B1，并提供检测证书或报告， 环保等级：E1，并提供厂家环保检测报告。

	平米
	114

	28
	墙面木质吸音板
	墙面防火棉2.4米以上设置木质吸音板，特点：美观、吸音；基材：陶铝板，燃烧性能达到不燃（A1)级别;甲醛释放量：≦1.5MG/L，产品尺寸：2440*1220*15。
	平米
	45

	29
	石膏板隔墙
	双面石膏板，厚度>9mm.自攻螺丝连接，间距不小于20cm；接缝处应放置接头板，刷胶；板与板之间留5mm伸缩缝，后期镶嵌石膏，防止开裂。
	平米
	41.6

	30
	木质收口线条
	木质收口线条
	米
	60

	31
	吸音软包门（隐形拉手）
	成品门做吸音、防撞处理。采用暗扣拉手防止碰伤；安装碰珠；禁止出现悬挂点.
	套
	2

	32
	密码电磁锁（门禁系统）
	门内外采用密码+指纹+刷卡门禁机，配套电插锁；安装电插锁应隐蔽不外露；电压：DC12V输入 、工作电流：450mA  、尺寸：204*33*42mm、重量：0.75KG/把、输入电压   12DVC 、安全类型   断电自动开锁、老化实验   50万次检验合格、使用范围   木门 玻璃门 铁门 防火门、开门方式：180度双向开门.
	套
	3

	33
	防盗门（隐形拉手）
	定制子母门，甲级防盗门，隐形拉手，内侧防撞吸音处理
	套
	1

	34
	LED平板灯
	 LED方形装饰灯，灯身材质：铝型材质+PMMA；1、光源：LED芯片；规格≤600*600*15mm；色温≥6000K；功率≥48w。
2.高效节能：节能，亮度高，无汞，无红外线，无紫外线，无电磁干扰，无热效应，无辐射，无频闪现象；最新的高效（95%）恒流驱动器；
3.明亮匀光: 明亮的光线完全平面输出，发光角度更宽；
4.超薄超轻：专用电路设计，避免单一的坏灯影响整体的效果；
5.稳定耐用: 5年使用期限，不受无线电干涉，不会污染环境。                                                                                                                                                                                                 
	个
	9

	35
	吊顶轻钢龙骨
	吊劲采用∅8镀锌螺纹钢，用M8*100膨胀螺丝固定在楼板上，龙骨采用38系列U型镀锌轻钢龙骨，国标；主龙骨间距≦800mm，副龙骨间距600mm。轻钢龙骨安装位置正确必须牢固，平直无弯曲无变形，连接方法正确，无松动。成品平整度偏差≦3mm，接缝高低偏差≦1mm
	平米
	54

	36
	吊顶矿棉板
	尺寸：600*600*0.8，冲孔板，内贴防尘吸音布料；表面烤漆处理；面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，表面平整、洁净，颜色一致。面板接缝形式符合设计要求，宽窄一致，平直整齐，接缝严密。
	平米
	54

	37
	开关、插座
	开关、插座（安全保护覆盖插孔）
	个
	8

	38
	窗帘
	静音窗帘轨道，单轨；轨道采用白色铝合金拉伸成型材，滑轮座及滑轮采用硬质聚乙烯，吊环采用SUS304不锈钢材质，套端采用尼龙材质，安装码采用镀锌钢板；窗帘面料采用亚麻遮光布料，遮光率≥80%，克重0.85kg/m,面料门幅2.8m，甲醛含量：≦20mg/kg,无异味、垂感好、吸音好；耐洗色牢度：GB/T3921-2008方法A（1）40℃≥3；耐光色牢度≥4，整体风格色调与装修一致。
	套
	1

	39
	不锈钢防护栏
	窗户不锈钢防护栏并外包防撞击环保软包。
	个
	1

	40
	强电铺设
	所有线路重新布设，开槽暗装；所有电线穿PVC管，直径∅20，管内最多穿3根4m2BV线，布管时遵守横平竖直的原则，接头处需加装分线盒。  根据设计图纸计算负载功率，每个回路采用BV2.5M2线缆接入原有配电箱内的空气开关；插座单独回路，每个回路采用BV4M2线缆接入原有配电箱内的空气开关；电线电缆、开关、插座、终端盒等器件外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定;并列安装的开关、插座终端盒内的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定.
	项
	1

	41
	弱电铺设
	根据设备安装位置综合布线，暗线。强弱电之间间距≧300mm,施工过程中与设备安装方位精密配合，确保位置准确，精确放线。
	项
	1

	42
	服务
	垃圾清理、保洁。要求室内甲醛浓度小于等于0.08毫克／立方米。装修完毕做甲醛治理并出检验结果。施工期间有施工日志，隐蔽材料提供留样。
	项
	1
















第4部分 [bookmark: _Toc498079264][bookmark: _Toc27922] 磋商响应文件格式
格式一  报价信信封及投标电子版信封格式
请按以下内容填写电子版信封抬头，并将黑框剪下，贴在电子版信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式:

	报 价 信                                  单独提交

	致：  兰州职业技术学院 

	项目编号：
	

	
	

	投 标 人：
	（盖章）



	电子版（U盘）                             单独提交

	致：  兰州职业技术学院  

	项目编号：
	 

	投 标 人：
	（盖章）
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1、报价一览表格式
报价一览表
项目名称：  
招标编号：  
投标人名称：
	序号
	服务内容
	投标总价(元)
	服务周期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	（大写）：                                    （小写）：                              



投标人（盖章）：        
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：     年    月    日
注： 此开标信应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交。
单独提交“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人印章，并必须装订，否则为无效投标。
投标价格含屏体、控制系统、外围设备、钢结构、不锈钢包边、物流、搬运、安装等为完成该项目及投入正常使用的所有费用。

2、投标报价明细表格式
投标报价明细表
项目名称：  
招标编号：  
投标人名称：
包号：
	序号
	服务内容
	投标单价（元）
	数量
	投标总价(元)
	服务周期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	..........
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）：                                    （小写）：                              
	



投标人（盖章）：        
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：     年    月    日
说明：1.投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等
4
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格式三  投标函格式
投     标     函

致：兰州职业技术学院 
根据你方磋商项目编号为              的           项目磋商文件，遵照相关法律等有关规定，经研究上述文件须知、合同条款、及其他有关文件后，我方对此项目进行响应投标。
在此提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份，报价信封一份,电子文本一份。包括如下等内容：
（1） 报价一览表；
（2） 技术说明文件；
（3） 资格证明文件；
（4） 法人授权书；
（5） 其他。
   我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 我方决定参加：磋商编号为                       号的投标；
（2） 全部货物及服务的投标总价为：               （大、小写）；
（3） 本磋商响应文件的有效期在投标截止日后90天有效，如中标，有效期将
延至合同终止日为止；
（4） 我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已
提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（5） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后、投标有效期之内撤回投
标，则投标保证金将被贵方没收。
（6） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或
信息。
（7） 我方如果成交，将保证履行磋商文件及其补充文件中的全部责任和义务，
按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（8） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：










	地址                            
	传真                         

	电话                            
	电子函件                     

	供应商代表签字                  
	公章

	供应商名称                      
	

	公章                            
	

	日期                            
	


[bookmark: _Toc60421818]
 58 

格式四  法定代表人授权书格式
法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
致：兰州职业技术学院 
本授权书声明：注册于              （国家或地区）的               
（供应商名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                                   〔项目编号为              〕的                       采购项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
供应商（法人公章）：
地址：

法定代表人（签名或盖章）：
职务：

被授权人（签名或盖章）：
职务：
法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在磋商响应文件中。
被授权人需携带身份证原件至开标现场。
格式五、技术规格偏离表
供应商名称：              项目编号：             包号：                
	磋商文件要求
	磋商响应
	偏离

	名称
	指标
	指标
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商代表签字：                       
日期：
注：请对采购文件技术要求书中内容逐条响应。
格式六、商务条款偏离表
供应商名称：                               项目编号：                          
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商代表签字：                        





格式七、拟投入本项目总负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目总负责人年限
	

	已完成项目情况

	项目名称
	规模
	工期
	担负的技术职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	






格式八   拟投入本项目的主要人员简历表
拟投入本项目的主要人员简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	

	职       称
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的项目名称
	该项目中任职

	
	
	


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)                    
日   期：     年   月   日


格式九  实施方案；
格式十  售后服务方案；
格式十一  针对本项目的服务承诺；
格式十二  投标供应商觉得有必要提供的其它证明材料。

格式十三 资格证明文件
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
6.2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8.供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9、本项目不接受联合体投标。
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3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）


致：                                             

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：
一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。 

特此声明。








投标人（公章）：                   


法定代表人或法人授权代表（签字）：                   
         日期：    年    月   日 















业  绩  表
	序号
	项目名称
	项目地址及电话
	合同内容
	合同总价
	签订日期
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