电子信息工程系党建现场观摩会项目耗材预算明细表
申报单位（加盖公章）：  电子信息工程系             部门负责人签字：              项目负责人签字：
	序号
	设备
名称
	品牌
	型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	[bookmark: _GoBack]备注

	1
	180°舵机
	定制
	08YY
	22.4×12.5×22.8mm、2.8kgcm、0.11s/60度/4.8V
	10
	个
	

	2
	270°舵机
	定制
	MG996RMG995
	40.7×19.9×42.9mm、25KGCM、0.17sec/60度、4.8V 
	8
	个
	

	3
	直流减速电机
	定制
	
	64.2×22.5×36.8mm、5v
	16
	个
	

	4
	锂电池
	定制
	103450—2.0接口
	5v、50×34×10mm
	20
	个
	

	5
	自锁螺母
	定制
	2mm
	2mm自锁镀镍六角螺母
	1000
	个
	

	6
	智能门禁配卡器
	聪美（电子电工）
	拷贝齐X5
	材质: ABS，支持多频段ID、IC全加密、无线网络解码、防火墙、GDMIC滚动芯片、NFC模拟加密卡、NSCK-II等功能，
	1
	台
	

	7
	无线智能感应灯
	温唯
	WW032
	直径：86mm，电源：充电，光源类型: led灯，感应类型：人体感应，功率: ≤5W，电压: ≤36V，可调角度，磁吸旋转，带开关，暖光
	5
	个
	

	8
	智能感应洗手液器
	　
	　
	红外感应，配泡沫洗手液，出泡量三档可调，防水
	10
	个
	

	9
	扫码枪
	得力
	14950w黑
	采用DSP数字信息解码器实现高速扫码和连续扫码；采用高精度光源为650nm±10nm的激光发射器，精准反馈各种纸质和屏幕一维码、二维码、彩色码、付款码；采用镀金光学镜片，可识别模糊码、残码，识别距离30mm-200mm；采用USB 2.0无线接收器，室内穿墙传输距离≥20米，室外无阻挡传输距离≥90米；超出传输距离时可将扫码结果存储在扫码枪内，在处于接收器距离范围内的时候能自动更新，能存储≥4000枚EAN-13码，兼容Windows7、8、10和Android系统；采用≥2000mAh锂电池，连续工作时间≥48小时，拥有Type-C充电器；采用ABS材质和TPU包胶设计，结实耐用，按键寿命≥500万次，质量问题90天内免费换新，1年内免费质保。
	1
	个
	

	10
	手持云台稳定器
	大疆
	OM4SE
	包含：手持云台、手持三脚架、磁吸手机夹、充电线、手绳、束口袋；适用手机重量230±60g，适用手机厚度6.9~10mm，适用手机宽度67~84mm，锂电池电压≥7.2V、容量≥2450mAh、能量≥17.64Wh，工作时间≥15小时，底部接口为1/4“螺纹孔；云台功耗1.2W±10%，结构平移-161.2°~171.95°、横滚-136.7°~198°、俯仰-106.54°~235.5°，最大控制转速≥120°/S；通信方式：蓝牙5.0，三脚架长度≥138mm，直径≥32mm；云台兼容市面大部分主流手机；云台提供无损防抖功能、手机原生相机控制功能、一键切换横竖拍功能、低视角拍摄功能、单手操作功能、待机模式；云台采用折叠式设计，提供磁吸式手机夹；提供专用APP实现智能跟随、动态变焦、分身全景、全景240°、全景3×3、延时摄影、旋转模式、慢动作、手势控制拍摄等功能，提供专用编辑器内含多个剪辑模板。
	1
	套
	

	11
	蓝牙耳机
	Sanag
	A18SPRO-耳机
	旗舰版32G内存，颜色：橙色，材质: 铝合金，蓝牙版本: 5.2，声道: 2.0，防水性能: IPX4
	2
	个
	

	12
	蓝牙耳机
	Sanag
	A18SPRO-耳机
	升级版16G内存，颜色：黑色，材质: 铝合金，蓝牙版本: 5.2，声道: 2.0，防水性能: IPX4
	2
	个
	

	13
	防静电手套
	　
	　
	材质：尼龙+PU，防静电涂指、涂掌，白色 
	30
	副
	

	14
	32位微控制器
	ST意法半导体芯片
	STM32F103RCT6（封装LQFP64）
	STM32F103RCT6是微控制器的集成电路(IC)，芯体规格是32位，速度是72MHz，程序存储器容量是256KB，程序存储器类型是FLASH，RAM容量是48K。
	4
	片
	

	15
	稳压器芯片
	英凯尔
	TPS62203（封装SOT23-5）
	TPS62203器件是一系列高效率同步降压转换器，非常适合由1节锂离子电池或3节电池供电的便携式系统NiMH /NiCd电池。这些器件也适用于标准的3.3V或5V电压轨。
	4
	片
	

	16
	圆形IC裸卡
	自制
	自制
	圆形IC裸卡
	70
	片
	

	17
	方形IC裸卡
	自制
	自制
	方形IC裸卡
	12
	片
	

	18
	异形IC裸卡
	自制
	自制
	异形IC裸卡
	36
	片
	

	19
	IC芯片
	复旦
	M1
	5*8mm
	50
	片
	

	20
	IC芯片
	复旦
	UID
	5*8mm
	50
	片
	

	21
	IC芯片
	复旦
	CUID
	5*8mm
	50
	片
	

	22
	IC芯片
	复旦
	FUID
	5*8mm
	20
	片
	

	23
	贴片电阻
	维芯
	0603
	100Ω
	1
	条
	

	24
	贴片LED
	维芯
	0603
	彩色
	2
	条
	


填表说明：一个项目中，同类设备，必须合并。
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