少儿教育与服务学院2026年教学用钢琴调律经费预算表
	序号
	采购名称
	详细技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	钢琴调律
	1. 调律技师需持高级钢琴调律师职业证书，配备高精度音准仪（±0.1音分），以A4=440Hz为基准，全音域音准偏差≤±2音分。

2. 完成击弦机、键盘、踏板系统调试，确保触键顺畅、踏板灵敏，无卡滞、杂音及偏击现象。

3. 调律后提供音准检测数据，质保期不少于6个月，质保期内音准漂移超标48小时内免费返修。
	77
	架
	于2026年3月1日前完成

	2
	钢琴调律
	1. 调律技师需持高级钢琴调律师职业证书，配备高精度音准仪（±0.1音分），以A4=440Hz为基准，全音域音准偏差≤±2音分。

2. 完成击弦机、键盘、踏板系统调试，确保触键顺畅、踏板灵敏，无卡滞、杂音及偏击现象。

3. 调律后提供音准检测数据，质保期不少于6个月，质保期内音准漂移超标48小时内免费返修。
	77
	架
	于2026年7月15日后开始，于2026年9月1日前完成


