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[bookmark: _GoBack]项目名称：桃林校区音乐楼改造需配置公寓设施项目 
项目编号：LZXJ---2021026
采购单位：兰州职业技术学院




兰州职业技术学院
2021年 7月

第一章 询价邀请函
根据兰州职业技术学院学生公寓建设需要，现拟对桃林校区音乐楼改造需配置公寓设施项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：
一、采购项目编号：LZXJ---2021026
二、采购项目名称：桃林校区音乐楼改造需配置公寓设施项目
三、采购方式：询价采购
四、采购内容及预算金额：
   1.桃林校区音乐楼改造需配置公寓设施项目  
 2.预算金额：200000元
五、资质要求（商务部分）：
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
6.2019年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8.供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
10.本项目不接受联合体竞价。
六、响应文件的递交： 
响应文件递交时间：2010年8月3日上午11:30分，逾期不予受理。
响应文件递交地点：兰州职业技术学院兰州职业技术学院总校区综合楼7034室。
七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。
八、联系方式：
兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）
联系人：吴老师
电话：0931-7619761

兰州职业技术学院国资及产业管理处
2021年7月22日

[bookmark: _Toc229456846]第二章 采购内容及技术要求
[bookmark: _Toc175733110]一、采购清单及要求
	序号
	品名
	规格（长*宽*高mm）
	详细参数
	数量
	单位
	备注

	1
	单人位
公寓床
	1950*850*2100（定制）
	1、 立柱和床头护栏横杆:≥50mm×50m，厚度≥1.2mm 型材，材质:为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；卡式连接件与立柱齐平整体美观。立柱下段与地面接触处有 ABS 塑料胶套防潮设计。
2、前床挺:≥60mm×30mm，厚度≥1.2mm 型材，材质:为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；
3、后床挺及床头拉撑:≥60mm×30mm，厚度≥1.2mm 型材，材质：为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；并有放置铺板的档口，实现铺板与型材的紧密连接。
4、公寓床卡式连接件:≥25mm×25mm×2.0mm×160mm；
5、床挺满护栏:护栏主支架:≥20mm,厚度≥1.2mm 圆管；护栏支架为:20mm×15mm×1.2mm，护栏高度≥300mm(床铺板到护栏顶端的距离)。
6、床头侧挺:≥50mm×50mm，厚度≥1.2mm 型材及 20mm×10mm×1.0mm 管:材质同立柱相同；
7、立柱下拉撑(即立柱下端侧拉撑和后拉撑):≥50mm×20mm×1.0mm 矩管;材质同立柱相同；
8、床撑:≥5 根 ≥20mm×20mm×1.2mm 变型管。
9、梯子扶手:≥20mm×10mm×1.2mm 的椭圆管。
10、铺板:采用二面光≥15mm 厚度的多层实木铺板,不能开裂、翘曲。11、★全钢书架:规格:240mm×600mm×1700mm，具体尺寸和床体相吻合。误差小于±2mm。柜体主材采用≥0.6mm 厚的冷轧钢板冲压成型，背板采用≥0.5mm 厚的冷轧钢板冲压成型。连接方式:各连接处采用点焊连接(无螺丝连接)，防止使用的磕伤或者划伤，保证安全性，体现人性化，便于运输且运输过程中不易变形。
12、全钢衣柜:规格:600mm×600mm×1700mm (±2mm)，具体尺寸和床体相吻合。误差小于±2mm。
（1）柜体主材采用≥0.6mm 厚的冷轧钢板冲压成型，背板采用≥0.5mm 厚的冷轧钢板冲压成型，优质五金件配件，每个柜分为储衣柜皮箱柜洗漱用具柜，柜门带不锈钢锁明扣。
（2)拉手:采用内嵌式的拉手，与柜门形成一体，具有可操作性和实用性。
(4)为防止柜体与地面接触受潮，在柜体底部加装有防潮防水脚保证永久不锈。
13、学习桌及吊式书架
规格:1080mm×600mm×1700mm(≤1080m×340m×240m 书架)(±2mm)
(1)主材采用≥0.6mm 厚的冷轧钢板，背板采用≥0.5mm 厚的冷轧钢板冲压成型。
(2)学习桌高 760mm,桌面规格≤1080mm×600mm×20mm,要求桌面与衣柜和书架紧密对接。桌面基材≥ 20mm 的高密度纤维板，四周采用一次封边，防火板饰面，桌面后带挡沿，防止学习用具滑落。桌子左右两边分别设计线孔和水杯槽。(桌面颜色可选)。
(3)学习桌下带一柜体，书桌上面带有吊书架。主材均采用≥0.6mm 厚的冷轧钢板，抽底和背板采用≥0.5mm 厚的冷轧钢板冲压成型。拉手为内嵌拉手，带锁优质五金配件和滑轨。
(4)连接方式：各连接处采用点焊连接(无螺丝连接)，防止使用的磕伤或者划伤，保证安全性，体现人性化，便于运输且运输过程中不易变形。
(5)为防止柜体与地面接触受潮，在柜体底部加装有防潮防水脚保证永久不锈。
★整体公寓床需与墙体固定连接
★因房间格局特殊，投标供应商所提供单人位公寓床须完全匹配房型
	44
	组
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（单人爬梯定制）


	2
	两人位
公寓床
	4000*900*2100
	立柱：≧60mm×60mm×1.2mm；方管、外圆内方、多边型均可，立柱上方配置可调节蚊帐杆
前床厅、后床厅：≧70mm×30mm×1.2mm；均为封口型材；
床头：≧40mm×20mm×1.2mm
上层安全护栏：≧30mm*20mm*1.2mm，高度≧300mm，护拦留≦600mm的缺口,安全护栏内侧可设有手机、眼镜等置物槽；
爬梯：加厚冷扎钢板，壁厚≧1.2mm，落地式，每层踏板须设有防滑板，与床体采用隐形螺丝相连接（稳固无摇晃），整体承重力≧100kg（两床共用一部爬梯）
铺板横梁：‘间隙≦400mm’，≧30mm×20mm×1.2mm，≧7根（不计两端）,承重力≧300kg
床板：采用厚度≧15mm 实木床板，经高温脱脂，除虫处理，带强加筋，干燥处理，双面抛光拼接成型，床板每张由≤7 块木板组成，以牢固、耐用、平整、无响声与床架吻合为标准；
衣柜：衣柜位置于床体左侧，宽‘介于600mm—860mm’×高≧1650mm×0.8mm,柜内净深≧800mm;内部设三层档，上层高250～300mm，中层高900-1000mm，柜内带挂衣横杆，横杆以衣柜内部实际进深为标准取中，挂衣杆距上层格挡板70-100mm，挂衣杆材质为国标304不锈钢ø22×0.8mm;下层高250～300mm；层间隔板为0.8mm冷扎钢板；衣柜内侧板、背板、隔板设加强筋；衣柜门上下两开门，
配明锁锁扣，柜门拉手设计为内抠式，柜门下方设有通风孔；
书架：书架位置于床体右侧，不小于宽240mm×高1650mm×1.0mm，底部距地面50mm;距地面750mm以上设二档，每层高≦360mm，二层之间隔板为≥0.8mm冷扎钢板；
书桌：桌面基材采用≥25mm厚实木多层板，并采用E1级防火材料进行贴皮饰面;书桌位置于床体中部,桌面距地750mm,长介于1060mm—800mm；书桌面板下方右侧设有抽屉带小柜，书桌上后方带有书架，书架带有背板，桌面距上方书架隔板≧370mm；桌面前端应设为“鸭嘴”形封边，抽屉配有明锁锁扣，书桌后方应设计承重横撑，拉手设计为内扣式；
脚垫：柜底及书架底部配耐磨橡胶材质脚垫
整体公寓床需与墙体固定连接
	4
	组
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	3
	两人位
高低床
	4600*900*2100
	高低床规格尺寸:4600mm×900mm×2100mm(±2mm)
1、立柱和床头护栏横杆:≥64mm×64m，厚度≥1.0mm型材，材质:为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；立柱内侧采用内直角造型，外侧呈圆弧I形。卡式连接件与立柱齐平整体美观。立柱下段与地面接触处有ABS塑料胶套防潮设计。
2、前床挺:≥105mm×40mm，厚度≥1.2mm型材，材质:为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；
3、后床挺及床头拉撑:≥98mm×41mm，厚度≥1.2mm型材，材质：为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；并有放置铺板的档口，实现铺板与型材的紧密连接；
4、公寓床卡式连接件:≥30mm×30mm×2.5mm×200mm；
5、床挺护栏:护栏主支架:≥20mm,厚度≥1.2mm 圆管；护栏支架为:20mm×15mm×1.2mm，护栏高度≥300mm(床铺板到护栏顶端的距离)。
6、床头侧挺:≥64mm×64mm，厚度≥1.2mm型材及30mm×20mm×1.2mm凸型管:材质同立柱相同；
7、立柱下拉撑(即立柱下端侧拉撑和后拉撑):≥60mm×30mm×1.3mm 矩管;材质同立柱相同；
8、床撑:7根35mm×30/20mm×1.2mm凸型管；
9、走梯扶手:30mm×15mm×1.2mm 的椭圆管；
10、铺板:采用二面光≥15mm厚度的多层实木铺板，要求多层实木床板外表无鼓泡、无龟裂、无分层。甲醛限量符合 GB18584-2011 检测标准。
11.床间走梯
(1)规格:≥600mm×758mm×1380mm；(±2mm)
(2)主材采用0.8mm厚的冷轧钢板冲压成型，背板0.7mm厚的冷轧钢板冲压成型。
(3)钢件部分连接方式:各连接处采用点焊连接(无螺丝连接)，防止使用的磕伤或者划伤，保证安全性，体现人性化，便于运输且运输过程中不易变形。
(4)走梯踏步:走梯梯步整体规格为≥600mm×758mm×1380mm,踏步板采用≥2.0mm 厚防滑踏板一次冲压成型，顶层踏步与墙体紧密贴近防止物品滑落，踏板前端向下的翻边长度为 20mm,隐形安装。保证使用者的安全，走梯拉手采用暗拉手，防止使用者轻易碰脚而受伤;拉手为暗拉手
(5)走梯储物格门(每梯一门):走梯为翻板门设计，门板材质为 0.8mm 厚的冷轧钢板冲压成型，柜壁为 0.7mm 厚的冷轧钢板冲压成型，带磁铁吸。
(6)走梯固定方式:走梯边侧板与柜体边侧板采用防退螺栓连接，牢固稳定。  
工艺要求：（1）型材及冷轧钢板经智能激光切割、智能冲压，智能数控折弯，智能机器人焊接手焊接成型。
（2）焊接处保证无脱焊、无虚焊、无焊穿，无夹渣、无焊瘤，表面波纹均匀。
（3）保证涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、无皱皮、无锈蚀。涂层硬度2H，附着力2级。表面喷涂的环氧聚脂塑粉中有毒有害物质铅、镉、铬、汞不得超标。
（4）人体接触部位或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。以免给人造成伤害。
（5）产品质量符合GB/T3325-2017标准要求。
整体公寓床需与墙体固定连接
	16
	组
	

	4
	四门衣柜
	900*550*1850
	全钢结构；主材采用≥0.8mm 厚的冷轧钢板冲压成型，背板采用≥0.7mm 厚的冷轧钢板冲压成型，整体二氧保护焊点焊，表面经过酸洗磷化处理后，采用静电喷涂，合国家环保要求，颜色为灰白色。柜体上下四门对开，供四人独立使用；柜门右上角不锈钢学生信息卡槽，右下角有透气孔，柜门采用带拉手隐形锁具，学生自行配备挂锁，方便使用，便于管理。柜体的侧板、背板为整张钢板折弯成型的整体结构。为防止柜体与地面接触受潮，在柜体底部加装 PVC 防潮脚垫，厚度≥8mm，采用螺丝固定于柜体底部。衣柜主体灰白色，柜门颜色可定制。
	16
	组
	

	5
	公寓桌
	2400*800*750
	（1）书桌四位一组，书桌整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。
（2）桌面：基材为≥25mm 的实木板，表面贴防火树脂板，采用高新技术一次性压模成型，桌面前端设计为鸭嘴边连同侧后一次成型封边，四周无接缝，产品美观且更加经久耐用，增加产品的使用寿命。
（3）书桌主架：采用≥40*40*2.0mm 方钢，横撑采用≥30*30*2.0 方钢，保证无螺丝连接，使用者不磕伤不划伤保证安全性，体现人性化，保证运输过程中不变形；桌脚底部加装防潮垫，厚度≥8mm，并带有调节螺丝。
（4）书桌带四个抽屉，抽屉采用厚度≥0.8mm 优质钢板，抽屉面板颜色可选。
	8
	张
	

	6
	公寓椅
	450*450*800
	1、规格：座板 365×385mm×25mm（厚）；靠背 410×235×25mm（厚） 
2、材质：座板、靠背采用 pp 工程塑料中空吹塑一次成型。后背带提手；座板带通气孔；钢架：钢架采用优质椭圆焊管≥20×40mm 椭圆管，壁厚度≥1.5mm，边料≥20×40mm 椭圆管，壁厚度为≥1.5mm。
3、连接方式：整个座板和钢架由卡槽相连，螺钉紧固。
4、钢架与地面接触部分加装塑料脚套及胶垫，胶套及脚垫加固处理。脚套ABS材料为新工业原料，不使用回收再生旧塑料，有害物质限量达到国标要求。铅镉铬汞等有害物质限量符合国标要求。
	116
	把
	

	7
	行李架
	定制
	1100*600*2000
	16
	个
	

	8
	★所有货物须符合GB/T3325-2017标准要求、甲醛限量符合 GB18584-2011 检测标准及防火阻燃国家标准并提供检测报告




2. 质保要求：
供应商须按清单中的要求为本项目货物提供至少三年的免费原厂质量保证服务，终身免费技术咨询并提供售后质保承诺书，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。
[bookmark: _Toc416681035]3.其他要求：
1、供货时须和招标方进行对接，已保证质量。供应商投标价须包含运输、安装及耗材等一切费用。
2、需提供服务承诺书（施工期间垃圾清理情况、现场设备维护及维修、后期施工项目维护及维修等）
3、如须提供样品，中标单位样品将进行留存并在实际交货时需对照，如出现样品跟实际供货不一样将取消中标资格，
4、技术资料：供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。
5、投标供应商须提供完备详实的充装方案、抽检方案、售后方案.
6、本项目不再统一组织现场踏勘，如有需要现场踏勘，请自行前往兰州职业技术学院桃林校区音乐楼（地址：兰州市安宁区桃林路112号）
二、完成时间及付款方式
1.供应商应在接到采购人通知后于2021年8月18日前完成项目所有货物的安装、调试等并交付采购人可以正常使用。
2.供应商按采购人要求完成项目的服务及技术支持。并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额。
[bookmark: _Toc307216486]三、对询价文件的质疑
1.供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
2.供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772095]3.需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。
4.对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772096]5.需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
6.澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，需方不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(1)不是参与该采购项目活动供应商的；
(2)被质疑人为采购人之外的；
(3)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(4)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(5)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(6)其他不符合受理条件的情形。
四、响应文件的编制
1.供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
2.响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。
3.响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。
4.响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。
5.响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。
6.响应文件统一用A4幅面纸印制。
[bookmark: _Toc307216487]7.响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。
8.询价响应文件电子版U盘一份，须单独封装。
五、响应文件的密封及标记
1.响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。
2.为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc307216488]六、响应文件的送达及修改、撤回
1.响应文件的送达
响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc307216490]2.响应文件的修改和撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。
七、公开“报价一览表”
采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：
1.宣布询价纪律；  
2.公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。
3.依次宣布各供应商的报价等。
八、评审程序与标准：
1.询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。
（1）评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：
①经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；
②响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；
③响应文件有备选方案或多项方案者；
④报价总价超过本项目预算金额的；
⑤技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；
⑥未满足本文件中第二章中的四、五、六条中的相关要求的。
（2）有下列情形之一的，询价项目作废：
①实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；
②询价小组否决所有响应的；
③出现影响采购公正的违法、违规行为的；
④因重大变故，采购任务取消或重大变更的；
⑤询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。
★2.询价小组对通过资格性审查和符合性审查的供应商进行详细评审。根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式




报 价 文 件


采购项目编号： 
采购项目名称： 
询价内容： 





（供货商名称）
   年   月   日

[bookmark: _Toc327371177][bookmark: _Toc294609003][bookmark: _Toc265109445][bookmark: _Toc238276242][bookmark: _Toc236473298]附件一： 
响应函
兰州职业技术学院：
依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份，电子版U盘一份。
1.报价一览表；
2.分项报价表；
3.报价货物、服务清单；
4.按采购文件及附件要求提供的有关文件；
5.资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：
1.所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。
2.将按采购文件的约定履行合同责任和义务。
3.已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。
4.本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；
5.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6.与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。
供 应 商：                               
地    址：                               
传    真：                               
电    话：                               
电子函件：                               
供应商法定代表人/授权代表签字：                 
供应商名称(公章)：                       
日    期：                               
开户银行：                               
帐号/行号：                              

附件二： 
报价一览表
项目编号：
项目名称：
	采购人
名称
	

	总价
（万元）
	

	交付时间
（日历天）
	

	质保期限
	

	备注
	




供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：






附件三 
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地）
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明
1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
2.分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
3.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。



                                                  供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件四
投标货物清单

项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌、型号、生产厂家、产地
	技术规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：













附件五
采购需求响应、偏离说明表

项目名称：
项目编号：
	技术部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	资质部分（商务部分）

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。








                                           供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件六： 
授权委托书格式
兰州职业技术学院：
本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或签章：
职    务：
供应商名称（公章）：
授权代表签字：
身份证号码：
职    务：
日    期：
联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：（根据文件要求提供，可按实际需求自行编制）
1、 资格证明文件
2、 类似项目业绩证明（如有要求）
3、 技术参数证明文件（如有要求）
4、 供应商认为应提供的其他材料（如有要求）
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