兰州职业技术学院完善“国家在线精品课程”建设内容视频拍摄制作采购项目参数说明
一、采购项目名称
兰州职业技术学院完善“国家在线精品课程”建设内容视频拍摄制作

二、经费预算
预算金额合计：28900元。

三、拍摄制作国家在线精品课视频参数及要求
课程制作内容要求

1.制作约10秒钟片头，包括音频、视频和字幕（按照每个视频的讲授内容制作）；

2.制作1-3分钟课程介绍，包括音频、视频和字幕；

3.视频总时长200分钟；

课程制作标准和要求

1.人员配置及设备要求

（1）课程编导与课程团队深度沟通，帮助课程团队查找相关课程资料，收集材料，起草课程脚本，设计课程制作风格，拟定分组镜头大纲。

（2）课程顾问辅助老师策划设计课程，课程知识点设计，要求具备教育技术学专业，协助确定主讲教师授课风格定位及老师形象定位。

（3）专业摄像师具有从业5年以上资深摄像师。

（4）摄像助理进行拍摄前的白平衡调试、机位的摆放、音频设备的测试。

（5）场记员记录拍摄进度、景别、时间点，拍摄内容等。

（6）灯光师负责灯光的调试。

（7）专业广播级高清摄像机（至少2机位以上，根据要求可增加）、拍摄轨道、摇臂、1.5米小型轨等。

（8）具备专业无线麦音频设备。

（9）专业影视摄影镝灯，LED面光灯等。

（10）辅助记忆设备（提词器）1套。

（11）使用专业后期调色软件对视频进行后期调色。

（12）具有专业认证证书特效包装师。

（13）对教学过程录像进行字幕的速记、校对，制作外挂字幕SRT格式。

（14）根据要求把成品视频转换成高清、标清、网络播放等AVI、MPEG、MP4、MOV、FLV等格式。

（15）根据评审要求对课程进行修改。

2.慕课视频制作要求

（1）根据国家级在线课程建设的标准和要求，参考国内外视频课程录制的形式，制作方须按制作经验及实际课程情况为本标段内课程选择相应制作模式，并说明设计思想。对课程制作设计说明须制作为演示文稿，对设计思想与制作手法以及典型的场景、景别设计进行举例说明，并经课程团队同意后，执行。

（2）每个微视频须制作长度3～5秒钟课程片头，要求能够体现课程特色，形式新颖。

（3）前期录制要求

1）录制开始前，采购方将录制计划发给制作方，制作方须严格按照拍摄录制计划执行。

2）采购方提前通知制作方每次课程的拍摄时间、地点。

3）拍摄人员须至少提前半小时到达录制现场，特殊课程需至少提前1小时到达现场。

4）拍摄人员须根据录制现场的实际情况，在不影响教师正常教学的情况下设计出合理的拍摄方案。

5）拍摄人员根据拍摄场地的实际情况，安排灯光以保证视频拍摄的质量，确保主讲教师面光均匀，无硬光。

（4）其他要求

1）在拍摄时应针对实际情况选择适当的拍摄方式，确保成片中的多媒体演示、动画等及板书完整、清晰。

2）重点课程的拍摄需根据教师的教学方式和特点设计拍摄方式，确保在不干扰教师正常的教学活动的情况下，全面而有特色地展示出名师的风采和课堂的气氛。

（5）后期制作要求：

1）片头的模板由制作方根据采购方的意见制作，并最终由采购方审定，制作方需在模板中添加课程名称、主讲教师姓名、情景（知识点或模块）名称等采购方要求的内容。

2）视频技术指标，按国家级在线课程制作技术指标执行。

①视频信号源，稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)，全片一致。

②音频信号源声道，中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道。电平指标：-2db—-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。音频信噪比不低于48db。声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

3）压缩参数，按国家级在线课程制作技术指标执行。

①视频压缩格式及技术参数：

视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。

视频码流率：动态码流的最高码率不高于2500Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。

视频分辨率：前期采用高清16:9拍摄时，设定为1920×1080。在同一课程中，各讲的视频分辨率统一，统一高清。

视频画幅宽高比：分辨率设定为1920×1080的，选定为16:9。在同一课程中，各讲画幅的宽高比统一。视频帧率为25帧/秒。扫描方式采用逐行扫描。

②音频压缩格式及技术参数：

音频压缩采用AAC(MPEG4Part3)格式。采样率48KHz。音频码流率128Kbps(恒定)。必须是双声道，须做混音处理。

课程制作服务团队

要求负责每门课程制作服务的团队最好在2-3人，并保证能切实高效完成完全符合要求的课程制作任务。提供团队成员专业背景简介和分工说明。

课程制作实施方案

提供成熟可行的组织实施方案，包含工作任务分类、人员分工，项目实施推进规划，与学校管理部门（教务处或相关学院）、教师、学生就课程制作的进程安排和课程拍摄细节进行沟通处理的方案，课程制作各环节、部分的实施方案，以及其他可能涉及的工作方案。

课程制作交付要求

1.所有视频文件、相应的媒体文件（PPT、PDF、动画等）及相关的材料均需拷盘（移动硬盘或U盘）。

2.文件或文件包须注明课程全称、课程单元、片段、标题及主讲教师、时长等信息。

3.所有课程素材母带（或素材数据硬盘）最后交采购方。

4.视频压缩格式及技术参数达到“国家级大规模开放在线课程(MOOCs)制作手册”要求。

5.音频压缩格式及技术参数达到“国家级大规模开放在线课程(MOOCs)制作手册”要求。

6.封装符合“国家级大规模开放在线课程(MOOCs)制作手册”要求。

7.制作方须在全部课程拍摄完成后按采购方要求日期内完成全部视频成品的交付工作。

8.制作方在拍摄和制作过程中须按照采购方的视频审核程序要求交付视频样片或成品。

9.经初审、复审后，制作方交付的最终成品经采购方组织专家审核通过后方可完成交付。课程成品不符合质量要求，没有通过专家审核的，须于收到反馈意见后在采购方要求时间内完成修改，并最终通过采购方的审核。

10.在每一视频内容拍摄完成后2天内将该讲的拍摄视频导出，压缩成分辨率为640*360的视频小样通过U盘或移动硬盘交付采购方。

11.采购方将《视频内容初审情况表》发给制作方，制作方根据采购方反馈的《视频内容初审情况表》进行视频的剪辑和修改。自收到《视频内容初审情况表》之日起规定时间内完成剪辑及修改工作并交付采购方。

12.成片经采购方组织主讲教师、相关专业专家审核，将《视频内容复审情况表》反馈给制作方，制作方须根据《视频内容复审情况表》在规定时间内完成修改并交付采购方审核。


