兰州职业技术学院军训文艺演出灯光音响设备租赁参数

	序号
	品目
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	摇头灯
	
额定电压：AC100-240V 50/60Hz
额定功率：600W
[bookmark: _GoBack]光源系统：原装进口PHILIPS MSD Platinum 20 R 金卤杯泡
反光碗：灯杯一体
变焦范围：3°～40.7°
多点色温变化（2500K、3200K、7800K）;
三个颜色盘（每个色盘上有：6个色片+白光），三个颜色盘叠加可产生更加丰富的颜色，可实现颜色彩虹；
1个旋转图案盘，带有6个图案片（可插拨式）+白光，可实现自转、流水、抖动效果，图案轮可定位
1个固定图案盘，带有18个图案+白光
独立雾化效果；
机械线性调光0~100%；
快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快；
棱镜：1个自旋八棱镜/十六棱镜（任选一），可双向旋转；1个六面梯度镜，可旋转；
棱镜与梯度镜可叠加；
动感轮效果，可与固定图案盘、旋转图案盘叠加。
角度：水平540°，精度2.11°/步，微调精度0.008°；垂直270°，精度1.05°/步，微调精度0.004°。
控制和编程：18通道控制模式
通讯协议：标准DMX512协议，Art-net以太灯光控制协议和无线DMX512控制。
菜单显示：触摸液晶屏，中、英两种语言可随意切换，字体可倒转180°显示；任选触摸式和按键两种操作方式。
产品尺寸≥：440*310*680 MM
	台/次
	30
	军训文艺汇演

	2
	面光灯
	电压：AC 100V-240V
频率：50Hz-60Hz
光源：200W COB (进口科税灯珠)
色温:暖白3200K，正白6500K  (正白+暖白二合一可选)
总功率：250W
光源寿命：100000小时
调光：0%~100%
功率：250W
光束角度：18度/25度 可选（默认25度）
工作温度：-25℃~+35℃
控式模式：DMX512，自走、主从，声控
通道：8个DMX通道
特点:超高亮度,比一般常规的COB面光灯亮度亮好多
进口科税LED灯珠 ,照射距离远,聚..
产品尺寸≥220*230*320mm
	台/次
	35
	军训文艺汇演

	3
	帕灯
	输入电压: AC 90-130V/176-254V
功率: 000W
光源: 18*10W全彩灯珠
光束角度: 25°30°45°60°
灯珠寿命: >1000,000 小时
调光: 0-100%线性调光
控制模式:DMX512,主/从控制,自走,声控
通道: 6CH
外壳材料及颜色:铝合金;黑色
防水等级: 户外,IP65
内包尺寸≥: 290×290×345mm
包装尺寸≥610×605×370mm
	台/次
	85
	军训文艺汇演

	4
	追光灯
	电压：AC90V-220V，50/60Hz
光源：进口光源
色温：7500K
总功率：600W
信号控制：后置控制面板控制（可定制DMX信号控制）
投射距离：300米
调焦：手动调焦
颜色：5个颜色片加白光
色温校正：6500K4500K3200K
调光：0-100%线性调光
散热系统：强制对流冷却
防护等级：IP20内置过热和触发高压保护

	台/次
	12
	军训文艺汇演

	5
	数字灯光控台
	• Linux操作系统
• 内置2个电动升降15.4寸工业全视角触摸屏，1个9寸触摸屏
• 强大的i5CPU，4G内存，内置固态硬盘
•内置1个18w快充手机充电专用USB口
• 6个DMX输出口，1个复合型DMX输入口（可设为输出）
• 与NPU连接最高可支持65536个通道
• 15个电动带感应功能的重放推杆（60mm），50个执行程序按键
• 1个总控推杆，1个调光轮
• 1个可控XY轴高精度原装进口轨迹球
• 2个A/B场电动推杆（100mm）
• 6个进口工业级耐磨编码器（带Push功能）
• 2个千兆网口，支持MA NET、ARTNET等信号
• 5个USB接口，1个备份USB接入口
• 2个工作灯接口
• 2个DVI接口，可扩展两个显示屏
• MIDI输入输出接口
• 内置1个抽屉，内置黄色背光机械键盘（背光亮度可调）
• 宽压工业电源 100V-240V 50/60Hz
• 内置大功率UPS不间断电源
• 支持RDM功能
	台/次
	5
	军训文艺汇演

	6
	雷亚架
	国标钢铁材质，（含立柱、横杆，斜拉等）
	吨/次
	10
	军训文艺汇演

	7
	TRUSS架
	铝合金材质，国标6061-T6铝材加工（60cm）
	米/次
	120
	军训文艺汇演

	10
	地毯
	加厚（红色，灰色，蓝色）
	平方/次
	800
	军训文艺汇演

	11
	户外电子屏
	PH3.9,箱体500mmX500mm,点间距3.91mm
	平方/次
	90
	军训文艺汇演

	12
	双十二寸线阵音箱
	进口喇叭单元，最大声压级141db，160W/350W/800W
	套/次
	1
	军训文艺汇演



