甘肃工商技师学院世赛油漆与装饰项目耗材、设备经费预算表
	序号
	耗材名称
	详细技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	便携式过滤袋套装
	配有支架的中央集尘主机过滤纸袋，滤筒，1个简易集尘袋/适配ETS 150/5 EQ-Plus
	1
	套
	

	2
	干磨砂纸
	材质：氧化铝防堵涂成磨料，尺寸：≥6寸15CM，厚实填充颗粒，孔位合理，背面立体防滑颗拉（240#，600#，1000#各100张）
	300
	张
	

	3
	偏心振动打磨机
	6寸圆形偏心振动打磨机，有刷电机箱装款，EC无刷款、纸盒简装裸机款，Systainer 专业密封工具箱，工具箱外形尺寸≥396mm×296mm×237mm，整机净重≥1.8kg；设备额定输入功率≥310W，空载偏心转速调节范围4000-10000r/min，研磨偏心冲程≥5mm（5号大冲程，适配粗找平、中修全流程打磨，严禁3mm小冲程细磨款替代），配套磨垫工作直径≥150mm（标准6寸盘），集尘接口直径≥27mm，可直接适配全系6寸17孔植绒砂纸与配套集尘设备。

设备采用双轴承传动结构，整机使用寿命与运行稳定性≥行业普通打磨机；搭载多孔喷射流强力集尘技术，作业粉尘吸附效率≥90%，原生无级调速旋钮、锁定开关、快速插拔防缠绕电源线设计。
	1
	台
	

	4
	便携式集尘过滤袋
	适配ETS 150/5 EQ-Plus
	20
	只
	

	5
	白色涂料
	5L装净味120/防潮易擦洗/可调色/面漆/适用内墙/哑光
	15
	桶
	


