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项目名称：2023年兰州职业技术学院三校区灭火器充装，消防设施维修项目
项目编号：LZXJ--2023021
采购单位：兰州职业技术学院
采购时间：2023年11月30日



兰州职业技术学院
2023年11月

第一章 询价邀请函
根据2023年兰州职业技术学院三校区灭火器充装，消防设施维修需要，现拟对2023年兰州职业技术学院三校区灭火器充装，消防设施维修项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：
一、采购项目编号：LZXJ--2023021
二、采购项目名称：2023年兰州职业技术学院三校区灭火器充装，消防设施维修项目
[bookmark: _GoBack]三、采购方式：询价采购
四、采购内容及预算金额：
  1、2023年兰州职业技术学院三校区灭火器充装，消防设施维修。
 2、预算金额：15万元
五、资质要求（商务部分）：
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
6.资格承诺函
7、供应商须在甘肃省社会消防技术服务信息系统备案，同时具有维保检测和安全评估的服务类型。（网址：https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）须提供佐证材料。
8.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
9.本项目不接受联合体竞价。
六、响应文件的递交： 
响应文件递交时间：2023年12月8日10:00分，逾期不予受理。
响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区综合楼614室
七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。
八、联系方式：
兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）
联系人：吴老师
电话：0931-7619761

兰州职业技术学院国资及产业管理处
2023年11月30日

[bookmark: _Toc229456846]第二章 采购内容及技术要求
一、采购内容
（一）对兰州职业技术学院所属总校区、桃林校区、雁儿湾校区三校区灭火器充装和维修；
 （二）对兰州职业技术学院所属总校区、桃林校区、雁儿湾校区三校区部分缺失的消防水带进行补充更换；
（三）对兰州职业技术学院所属总校区、桃林校区、雁儿湾校区三校区内损坏的应急灯，疏散指示灯进行排查并维修更换；
（四）对兰州职业技术学院所属总校区校区内微型消防站个人防护设备进行补充。
二、质量要求（中标后甲方将按照此标准严格进行验收）
	编号
	标准名称
	标准号

	1
	《灭火器维修》
	XF95-2015

	2
	《手提式灭火器》
	GB4351.1-2005

	3
	《建筑灭火器配置设计规范》
	GB50140-2005

	4
	消防应急照明和疏散指示系统技术标准
	GB51309-2018

	5
	火灾自动报警系统设计规范
	GB50116-2013

	6
	火灾自动报警系统施工及验收标准
	GB50166-2019

	7
	建筑消防设施检测技术规程
	XF503-2004

	8
	建筑消防设施的维护管理
	GB25201-2010

	9
	中华人民共和国消防法
	——

	10
	建筑灭火器配置验收及检查规范
	GB 50444-2008

	11
	消防水带
	GB 6246-2011

	12
	正压式消防氧气呼吸器
	XF 124-2013

	13
	正压式消防氧气呼吸器
	XF 632-2006

	14
	《灭火器维修与报废规程》
	GA95-2007

	15
	建筑灭火器配置验收及检查规范
	GB 50444-2008


三、服务内容
详见服务清单，具体数量以现场为准。




1.服务清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	（一）灭火器充装更换

	1
	干粉灭 火器
	3KG
	具
	168
	充装、维修

	2
	干粉灭 火器
	4KG
	具
	675
	充装、维修

	3
	干粉灭 火器
	5KG
	具
	207
	充装、维修

	4
	干粉灭 火器
	8KG
	具
	546
	充装、维修

	5
	干粉灭 火器
	35KG
	具
	39
	充装、维修

	6
	干粉灭 火器
	50KG
	具
	12
	充装、维修

	7
	水基型 灭火器
	3L
	具
	47
	充装、维修

	8
	二氧化 碳灭火器
	3KG
	具
	32
	充装、维修

	9
	干粉灭 火器
	3KG
	具
	12
	新增

	10
	干粉灭 火器
	4KG
	具
	49
	新增

	11
	干粉灭 火器
	5KG
	具
	161
	新增

	12
	干粉灭 火器
	8KG
	具
	56
	新增

	13
	干粉灭 火器
	35KG
	具
	20
	新增

	14
	干粉灭 火器
	50KG
	具
	5
	新增

	15
	水基型 灭火器
	3L
	具
	20
	新增

	16
	二氧化 碳灭火器
	3KG
	具
	6
	新增

	17
	二氧化 碳灭火器
	5KG
	具
	40
	新增

	（二）微型消防站个人防护设备补充

	18
	正压式呼吸器
	
	套
	2
	

	（三）消防水带进行补充更换

	19
	消防水带
	1200*700*240
	条
	362
	对三校区消防水带进行排查补充更换。

	（四）应急灯，疏散指示标志灯进行维修更换

	20
	双头应急灯
	
	只
	245
	维修，更换

	21
	吸顶应急灯
	
	只
	216
	维修，更换

	22
	双箭头疏散指 示灯
	
	只
	17
	维修，更换

	23
	左箭头疏散指 示灯
	
	只
	34
	维修，更换

	24
	右箭头疏散指 示灯
	
	只
	42
	维修，更换

	25
	安全出口
	
	只
	45
	维修，更换



包含的范围及费用：包括项目管理费、税金及其他一切费用。
四、技术标准
1. 甲方新购置的灭火器，以及投标方为甲方充装、维护的灭火器应当符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《灭火器维修与报废规程》（GA95-2007）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）等国家标准的相关要求。
2. 经过维修的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准、地方标准和行业标准的要求。
3. 维修后的灭火器应进行维修出厂检验，检验合格贴上维修合格证后方能移交甲方使用，维修合格证明不得覆盖生产厂家灭火器出厂铭牌。
4. 灭火器维修时以下部件必须进行更换：	
4.1 变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件；
4.2 喷嘴和喷射软管有变形、开裂、损伤等缺陷的；
4.3 灭火器的压把、提把等金属件有严重损伤、变形、锈蚀影响使用缺陷的；
4.4 密封片、密封垫等密封零件；
4.5 不得更换灭火器筒体和器头主体（不含提、压把）。
4.6 灭火器验收办法
4.6.1所充装、维修的灭火剂须采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。
4.6.2充装、维修工作应当分批进行，每批充装工作开始前须当告知甲方监督人员并准备好相关书面证明材料（此批次充装、维修灭火剂的型号、规格、出厂证明、进货单、检测报告等材料），待甲方监督人员现场核对无误后进行工作。
4.6.3再充装后的灭火器压力值必须处于正常压力范围（压力表指针指示绿色区域）。
4.6.4充装、维修后的灭火器筒体应贴上“维修合格证”，满足相关法律和标准规范要求。
5.更换后的消防水带应满足以下标准：
5.1消防水带应采用强化橡胶或合成纤维织物制成，具有耐磨、耐腐蚀、耐高温等特性。
5.2 水带的设计工作压力、试验压力、最小爆破压力符合。且水带在爆破时,不应出现经线断裂的情况。
5.3 水带在0.5MPa水压下,湿水带表面渗水均匀、无喷水现象,其1min的渗水量应大于20mL/m·min。湿水带在设计工作压力下,无喷水现象。
5.4耐高温性能：消防水带应当经受住不低于38°C的高温，连续使用1小时后，不破裂、不脱层。
5.5. 耐低温性能：消防水带应当在-20°C±2°C的低温下，卷紧存放10h以上，使用时水带应能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下无渗漏。
5.6 使用寿命：消防水带的设计寿命一般为5年，使用寿命一般为3年。
新增正压式呼吸器须执行XF 124-2013、XF 632-2006现行国家标准，应急灯，疏散指示标志灯维修更换工作须执行GB51309-2018现行国家标准。其余工作项目须根据其他现行国家、行业标准进行技术要求制定。
[bookmark: _Toc416681035]其他要求：
1.安全管理
施工前必须现场踏勘，制定符合实际的施工方案和安全措施；施工过程中应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施。
安全管理目标：不发生人身轻伤事故；不发生一般施工机械设备、火灾事故；不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故；不发生因施工造成的人身伤害事故；不发生环境污染事故。
[bookmark: _Toc180736108][bookmark: _Toc180735909][bookmark: _Toc180761010][bookmark: _Toc348963478][bookmark: _Toc180760680][bookmark: _Toc181006776]2.质量管理
施工过程中单位必须严格按国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程符合质量验收标准合格级标准。
工程质量如达不到合格或合同约定的质量标准要求，应无条件返工、返修，直至达到要求为止，其返工、返修所需人力、物力、财力、工期均由中选方（乙方）负责，具体在合同中予以明确。
3.保修期
保修期间，中选单位应提供7*8服务，如项目出现任何缺陷或其他不合格之处，中选单位应及时免费更换维修。
保修期间，中选单位接到采购人报修后，需24小时内（工作日）或48小时内（非工作日）安排专业人员到达现场。
4、供货或提供服务时须和招标方进行对接，已保证质量。供应商投标价须包含运输、安装及耗材等一切费用。
5、需提供服务承诺书（服务履行情况、施工期间垃圾清理情况、现场设备维护及维修、后期施工项目维护及维修等）
6、如须提供样品，中标单位样品将进行留存并在实际交货时需对照，如出现样品跟实际供货不一样将取消中标资格，
7、技术资料：供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。
二、完成时间及付款方式
1．时间：自合同签订之日起至2023年12月31日。
2.质保期：自验收合格后，质保期为1年。
3.合同签订后，供应商应以采购人具体通知时间完成项目的所需服务内容或货物的安装、调试、验收，直至交付采购人可以正常使用。
4．供应商按采购人要求完成服务内容或货物的安装调试，并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额，除非采购货物的数量发生变更，否则不允许变更合同金额。
5. 根据合同约定的付款方式进行结算。
[bookmark: _Toc307216486]三、对询价文件的质疑
1、供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
2、供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772095]3、需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。
4、对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772096]5、需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
6、澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。

四、响应文件的编制
1．供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套及电子版一套（U盘）。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
2．响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。
3．响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。
4．响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。
5．响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。
6．响应文件统一用A4幅面纸印制。
[bookmark: _Toc307216487]7．响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。
六、响应文件的密封及标记
1．响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、包号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。
2．为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc307216488]七、响应文件的送达及修改、撤回
1．响应文件的送达
响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc307216490]2．响应文件的修改和撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。
八、公开“报价一览表”
采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：
1．宣布询价纪律；  
2．公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。
4．依次宣布各供应商的报价等。
九、评审程序与标准：
1．询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。
1.1评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：
（1）经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；
（2）响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；
（3）响应文件有备选方案或多项方案者；
（4）报价总价超过本项目预算金额的。
（5）技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；
（6）未满足本文件中第二章中的五、六、七、八条中的相关要求的；
1.2有下列情形之一的，询价项目作废：
（1）实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；
（2）询价小组否决所有响应的；或者询价小组对一部分响应作否决处理后，其他有效响应不足三家，使询价明显缺乏竞争力，询价小组决定否决全部响应的;
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消或重大变更的；
（5）询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。
★2. 询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式




报 价 文 件


采购项目编号： 
采购项目名称： 
询价内容： 





（供货商名称）
   年   月   日

[bookmark: _Toc265109445][bookmark: _Toc294609003][bookmark: _Toc236473298][bookmark: _Toc327371177][bookmark: _Toc238276242]附件一： 
响应函
兰州职业技术学院：
依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。
1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 报价货物、服务清单；
4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：
1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。
2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。
4. 本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。
供 应 商：                               
地    址：                               
传    真：                               
电    话：                               
电子函件：                               
供应商法定代表人/授权代表签字：                 
供应商名称(公章)：                       
日    期：                               
开户银行：                               
帐号/行号：                              

附件二： 
报价一览表
项目编号：
项目名称：
	采购人
名称
	

	总价
（万元）
	

	交付时间
（日历天）
	

	质保期限
	

	备注
	




供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：






附件三 （投标人可根据具体内容调整）
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地）
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明
1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
3. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。



                                                  供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件四（投标人可根据具体内容调整）
投标货物清单

项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌、型号、生产厂家、产地
	技术规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：













附件五（投标人可根据具体内容调整）
采购需求响应、偏离说明表

项目名称：
项目编号：
	技术部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	资质部分（商务部分）

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。








                                           供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件六： 
授权委托书格式
兰州职业技术学院：
本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或签章：
职    务：
供应商名称（公章）：
授权代表签字：
身份证号码：
职    务：
日    期：
联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：
1、资格承诺声明函（参考格式） 

资格承诺声明函


致本项目采购单位及招标代理机构： 
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下： 
一、我单位全称为                      ，注册地点为                       ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         。     二、我单位具有独立承担民事责任的能力。 
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。   

承诺单位（盖章）：     
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：      
日期：    年   月   日






附件八：
4、供应商认为应提供的其他材料
