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项目名称：兰州职业技术学院机电工程系2021年教学耗材项目
项目编号：LZXJ--2021004
采购单位：兰州职业技术学院
采购时间：2021年2月



兰州职业技术学院
2021年2月

第一章 询价邀请函
根据兰州职业技术学院机电工程系教学需求，现拟对兰州职业技术学院机电工程系2021年教学耗材项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：
一、采购项目编号：LZXJ—2021004
二、采购项目名称：兰州职业技术学院机电工程系2021年教学耗材项目
三、采购方式：询价采购
四、采购内容及预算金额：
   1. 兰州职业技术学院机电工程系2021年教学耗材
   2.预算金额：188600元
五、资质要求（商务部分）：
1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2. 供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.营业执照副本（复印件）；
4.法人代表身份证（正、反面复印件）；
5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
6.2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
8. 供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
9.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
10.本项目不接受联合体竞价。
六、响应文件的递交： 
[bookmark: _GoBack]响应文件递交时间：2021年2月22日上午9:00分，逾期不予受理。
响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区综合楼801室
七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。
八、联系方式：
兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）
联系人：吴老师
电话：0931-7619761

兰州职业技术学院国资及产业管理处
2021年2月18日

[bookmark: _Toc229456846]第二章 采购内容及技术要求
1、 [bookmark: _Toc175733110]货物清单及要求
1.货物清单
	序号
	耗材
名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	电力测试线（实验专用）
	纯铜；蓝色、红色、黄色、绿色、黑色（每种颜色各60根）。1.6平方测试线，长度0.3m
	300
	根

	2
	s7300PLC与昆仑通泰态触摸屏通讯下载线
	适用于：PLC订货号：6ES7 314-6CH04-0AB0。触摸屏型号：TPC1061Ti
	9
	个

	3
	S7PLC200下载线
	PPI-USB，带隔离保护、免驱动、支持热插拔，长度4.5米左右。适用于S7200 CPU226CNDC/DC/DC的PLC
	10
	个

	4
	内存条
	DDR4 2666 16GB 台式机内存条 骇客神条 Fury雷电系列
	9
	个

	5
	水平尺
	世达 300mm
	10
	个

	6
	绿光水平仪
	德国进口LD绿光12线一体机+微调底座（数显遥控款），贴墙贴地
	3
	个

	7
	卷尺
	3m 得利
	10
	个

	8
	鸭嘴剥线钳
	HONY HY-150
	12
	个

	9
	压线钳
	HS-06WF
	12
	个

	10
	万用表
	胜利，VC890C+标配
	10
	个

	11
	多芯铜线
	BVR 0.75蓝色
	60
	卷

	12
	多芯铜线
	BVR 1 红色30卷、黑色30卷；
绿色20卷、黄色20卷
	100
	卷

	13
	接线端子
	针型 E7606 0.75mm线用，1包1000只
	20
	包

	14
	接线端子
	针型 E1008 1mm线用，1包1000只
	20
	包

	15
	接线端子
	欧式叉型绝缘冷压接线端子 SV1.25-4
	10
	包

	16
	端子排
	正泰 TB-2512，25A，12位，接线螺丝M4
	15
	个

	17
	双面胶
	3M，VHB强力加厚，2.5厘米宽*3米长
	5
	卷

	18
	十字螺丝刀
	世达，62302 3*75mm
	12
	个

	19
	一字螺丝刀
	世达，62202/ 3.2*75mm
	12
	个

	20
	十字螺丝刀
	世达，62307 5*75mm
	12
	个

	21
	一字螺丝刀
	世达，62207/ 5*75mm
	12
	个

	22
	一字微型螺丝刀
	史丹利；66-314-23，10个； 66-3315-23，10个
	20
	个

	23
	电阻
	1000Ω
	200
	个

	24
	绝缘胶带
	得力 电气绝缘胶带黑色
	5
	卷

	25
	变频器端子
	8孔、7孔、6孔、4孔各15个
	
60
	
个

	26
	
通信板
	输出信号转换信号板（S7300可编程控制器综合实训台中的电路板）
	1
	个

	27
	单芯铝塑线
	代号：BLV ，截面:2.5平方 ，长度：100m，电压：300/500V认证：3C认证 ，黄绿红各2卷，蓝色4卷
	10
	卷

	28
	模数化插座
	二插和三插，额定电流：10A，额定电压：250V，材质：PC阻燃，认证：3C认证，功能：实用与导轨安装，可与其他模数化配合使用，二插7个，三插6个
	13
	个

	29
	BK控制变压器
	额定容量：50VA，绝缘电阻：≥ 20MΩ，效率:≥95%冷却方式：干式，频率：50/60HZ,输入电压：380/220V输出电压：110/36/24/6V
	2
	个

	30
	单相远程费控智能电能表
	基本电流：10A，准确度等级：2，参比电压：220V，电流倍率：4，显示方式：液晶屏，最大电流：40A具有12个结算周期的历史电量存储功能，具有红外通信口，RS485通信口，载波通信口
	1
	个

	31
	小型断路器
	极数: 2P/3P, 灭弧方式: 压缩空气断路器，动力型空开C型，功能：短路/过载保护，额定电压：400V，额定电流：10A，认证：3C认证
2P12个，3P8个，共20个
	20
	个

	32
	钢板
	Q235  300mm×150mm×12mm
	600
	件

	33
	钢板
	Q235  300mm×120mm×12mm
	300
	件

	34
	钢板
	Q235  300mm×300mm×8mm
	200
	件

	35
	焊条
	E4303  Φ3.2
	70
	箱

	36
	二氧化碳
	40L钢瓶装
	90
	瓶

	37
	氧气
	40L钢瓶装
	80
	瓶

	38
	乙炔气
	工业乙炔
	80
	瓶

	39
	氩气
	40L钢瓶装
	10
	瓶

	40
	氢气
	40L钢瓶装 工业纯氢
	5
	瓶

	41
	焊接手套
	半皮短款
	240
	双

	42
	焊接手套
	全皮长款
	110
	双

	43
	焊钳
	500A
	30
	把

	44
	锉刀
	12寸粗齿
	40
	把

	45
	变光焊帽保护片
	110mm×90mm
	500
	把

	46
	试件X射线检测
	/
	60
	次

	47
	氩气表
	全铜阀体，进气接口G5/8，出气接口M14x1.5，进气压力25MPa，出气压力0.25MPa
	5
	块

	48
	二氧化碳气表
	全铜阀体，进气接口G5/8，出气接口M14x1.5，进气压力15MPa，出气压力0.3MPa
	10
	块

	49
	乙炔表
	全铜阀体，进气接口G5/8，出气接口M16x1.5，进气压力2.5MPa，出气压力0.25MPa
	4
	块

	50
	氧气表
	全铜阀体，进气接口G5/8，出气接口M16x1.5，进气压力15MPa，出气压力0.25MPa
	4
	块

	51
	乙炔回火器
	全铜，M16，表用
	5
	件

	52
	氧气回火器
	全铜，M16，表用
	5
	件

	53
	锉刀
	12寸，双纹，粗齿
	150
	把

	54
	帆布手套
	加厚
	400
	双

	55
	锯弓
	可调式，规格300mm
	20
	把

	56
	数显游标卡尺
	不锈钢材质，精度0.01mm，测量范围0-150mm,可测量内径、外径、深度，带配套纽扣电池
	5
	把

	57
	台虎钳
	4寸，重型，加粗丝杠，旋转底座，耐磨钳体
	5
	台

	58
	形位公差测量与检验组合实训箱
	F201 LHXW-A 外形尺寸 0.4×0.3×0.08m 重量 5(kg)便携式
	5
	箱

	59
	单级圆柱齿轮减速器
	C110 430*240*230mm（铝制）拆装用
	5
	个

	60
	测绘用装配体
	BR-M09 100*70*100（铝制）
	5
	个

	61
	网络一分二分线器
	PVC 八芯镀金，RJ45百兆
	1
	个

	62
	杠杆千分表
	规格0-0.2mm，
精度0.002mm
	5
	块

	63
	杠杆百分表
	规格0-0.8mm，
精度0.01mm
	5
	块

	64
	千分表
	规格0-1mm，
精度0.001mm
	5
	块

	65
	百分表
	规格0-5mm，
精度0.01mm
	5
	块

	66
	塞尺
	规格0.02-1mm
	10
	把

	67
	WD40
	多用途机械除锈剂300ml
	10
	罐

	68
	橡皮锤
	垂头直径45mm，
总长286mm，
520g
	5
	个

	69
	立铣刀
	Φ12
	20
	只

	70
	机械式寻边器
	Φ12
	20
	只

	71
	白钢刀片切刀盒
	HQ-25
	10
	件

	72
	硬铝
	220mm*25mm*3000mm
	4
	块

	73
	硬铝
	Φ55mm*3000mm
	20
	根

	74
	塑料冷却管
	3分（M16）
	20
	根

	75
	高压快接头
	SP-30（接10×6.5mm管）
	20
	个

	76
	高压气动吹尘枪
	20PM（接管直径10mm）
	10
	个

	77
	压缩空气PU软管
	10×6.5mm
	2
	卷

	78
	线手套
	
	20
	双

	79
	毛巾
	
	10
	条

	80
	平板大号拖把
	15×110cm
	20
	个

	81
	小型断路器
	极数: 3P, 灭弧方式: 压缩空气断路器，动力型空开D型，功能：短路/过载保护，额定电压：400V，额定电流：20A，认证：3C认证
	30
	个

	82
	熔断器底座
	20A-380V熔断器座，适配10x38MM陶瓷管熔芯底座
	100
	个

	83
	交流接触器
	线圈电压380V，额定电流20A，
接线能力2.5mm2，操作频率600次/小时
	40
	个

	84
	万用表
	vc890d
	30
	个

	85
	单芯铝塑线
	BV2.5平方单芯铝塑线，黄、绿、红线各20卷
	60
	卷

	86
	熔断器底座
	20A-380V熔断器座，适配10x38MM陶瓷管熔芯底座
	100
	个

	87
	十字螺丝刀
	规格（mm）：#1*100 ，L（mm） ：190，
杆径（mm）：5，十字头
	40
	个



2. 质保要求：
本项目所涉及产品在质量保质期内若出现质量问题（人为因素除外），供应商须在3日内无条件进行产品更换。产品质量保质期为在产品验收合格且双方签字并交付使用之日起一年；本项目所涉及产品因中标供应商出现货物供错、漏供等情况，供应商须在3日内无条件进行产品更换及调配。
3. [bookmark: _Toc416681035]其他要求：
1、 供应商须根据采购人要求时间完成供货，同时根据学院安排进行现场验货。
2、技术资料：供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。
3、因本项目部分电工类设备耗材须适配现有设备，故定于2021年2月20日上午10；00进行现场踏勘，不参加现场踏勘投标供应商视为无效投标。地址：甘肃省兰州市安宁区刘沙公路37号兰州职业技术学院（正门）。踏勘联系人：李老师 18809319966
二、完成时间及付款方式
1．合同签订后，供应商应在接到采购人通知7天内完成项目的所需货物的供货、发放、调配，如不能按期按投标要求供货，供应商按中标报价的3倍进行赔偿。
2．供应商按采购人要求完成货物的供应、发放、调配，并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额，除非采购货物的数量发生变更，否则不允许变更合同金额。
[bookmark: _Toc307216486]三、对询价文件的质疑
1、供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
2、供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772095]3、需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。
4、对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
5、需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
[bookmark: _Toc240772096]6、澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。
四、响应文件的编制
1．供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
2．响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。
3．响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。
4．响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。
5．响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。
6．响应文件统一用A4幅面纸印制。
[bookmark: _Toc307216487]7．响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。
8.响应文件电子版U盘一份，须单独封装。
五、响应文件的密封及标记
1．响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。
2．为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc307216488]六、响应文件的送达及修改、撤回
1．响应文件的送达
响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc307216490]2．响应文件的修改和撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。
七、公开“报价一览表”
采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：
1．宣布询价纪律；  
2．公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。
4．依次宣布各供应商的报价等。
八、评审程序与标准：
1．询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。
1.1评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：
（1）经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；
（2）响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；
（3）响应文件有备选方案或多项方案者；
（4）报价总价超过本项目预算金额的。
（5）技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；
（6）未满足本文件中第二章中的五、六、七、八条中的相关要求的；
1.2有下列情形之一的，询价项目作废：
（1）实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；
（2）询价小组否决所有响应的；或者询价小组对一部分响应作否决处理后，其他有效响应不足三家，使询价明显缺乏竞争力，询价小组决定否决全部响应的;
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消或重大变更的；
（5）询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。
★2. 询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式




报 价 文 件


采购项目编号： 
采购项目名称： 
询价内容： 





（供货商名称）
   年   月   日

[bookmark: _Toc236473298][bookmark: _Toc238276242][bookmark: _Toc327371177][bookmark: _Toc294609003][bookmark: _Toc265109445]附件一： 
响应函
兰州职业技术学院：
依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。
1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 报价货物、服务清单；
4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：
1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。
2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。
4. 本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。
供 应 商：                               
地    址：                               
传    真：                               
电    话：                               
电子函件：                               
供应商法定代表人/授权代表签字：                 
供应商名称(公章)：                       
日    期：                               
开户银行：                               
帐号/行号：                              

附件二： 
报价一览表
项目编号：
项目名称：
	采购人
名称
	

	总价
（万元）
	

	交付时间
（日历天）
	

	质保期限
	

	备注
	




供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：






附件三 
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地）
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明
1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
3. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。



                                                  供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件四
投标货物清单

项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌、型号、生产厂家、产地
	技术规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：













附件五
采购需求响应、偏离说明表

项目名称：
项目编号：
	技术部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	资质部分（商务部分）

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。








                                           供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件六： 
授权委托书格式
兰州职业技术学院：
本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或签章：
职    务：
供应商名称（公章）：
授权代表签字：
身份证号码：
职    务：
日    期：
联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：
4、类似项目业绩证明
5、技术参数证明文件
6、供应商认为应提供的其他材料
