第四届中华人民共和国职业技能大赛精细木工项目备赛耗材采购项目参数 
	序号
	耗材名称
	品牌
	型号
	详细技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	红橡
	
	
	FAS级红橡木；

尺寸要求长≥2500mm，

自然宽度≥100mm，

厚度≥51mm；

含水率13%-15%；

无腐朽、色差小、不易变形,木料干净少瑕疵无水渍纹。

比赛专用材质
带样品
	3
	方
	


